	서울대학교 중앙도서관 본관 1,2층 공간 리모델링 설계공모
	질 의 답 변 서
2024. 4.
질의에 대한 답변은 공모 규정 또는 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주됩니다.

연번	질 의	답 변
1	"(2) 열주공간에 뉴박스 구축" 항목을 살펴보면 "...뉴박스와 케이브는 오픈스페이스 1,2,3에 형성 가능할 것이다...." 라고 명시되어 있는데 그림에 명시되어있는 공간안에서만 '뉴박스, 케이브'의 프로그램 공간으로 활용해야 하는 것인지 아니면 1층의 북쪽에 위치한 그림에서 명시되지 않은 공간까지 활용할 수 있는 것인지 궁금합니다. 또한, 기존에 구획되어 있는 실들을 그대로 존치 시켜야 하는지 아니면 다른 공간으로 활용 가능 한지도 궁금합니다.	- 명시되지 않은 공간까지 활용할 수 있습니다. - 기존 구획되어 있는 실들 (전공설계지원센터, 공동학습실, 서고 등)은 이전될 예정입니다. - 1, 2층 전체 면적 1층(2,025㎡), 2층(1,124㎡)에 대한 계획을 하시면 됩니다.
2	해당 도면에서 진한 파란색으로 표시된 부분만 계획범위인지? (기존 화장실과 전공설계지원센터는 유지해야하는지?)
3	설비 리모델링은 어느 정도의 수준으로 계획해야 하는지? 1,2층만 독립적으로 사용 가능한 새로운 시스템을 제안해야 하는지, 아니면 기존 시스템을 유지하되 해당 영역에 있는 각종 배관, 덕트, 말단 기기 정도만 새로 교체하는 정도인지?	- 기존 냉난방 시스템 검토(설비 도면 참고)후 효율적인 시스템 제안 해주시기 바랍니다.
4	공모대상지 수치지형도 참가신청자 개별 제공으로 표기되었는데 아직 업로드 된 자료가 없어 요청드립니다. (혹은 주변 현황측량도)	- 배치도 캐드파일 제공 (수치지형도 및 현황측량도 없음)
5	아크로, 행정관, 잔디광장 등 스누커먼즈의 공간적 맥락을 고려해야 하는 바, 주변 건물이 함께 나오는 마스터플랜 배치도 캐드파일 요청드립니다.	- 배치도 캐드파일 제공
6	공모 홈페이지의 ’기획설계자료미리보기‘가 보이지 않습니다. 별도 파일 제공 가능할까요?	- 기획설계 자료없음. (설계공모 지침서 내용 참고 바람)
7	중앙도서관 본관 구조도면, 설비도면(전기,기계,소방), 면적산출근거 자료	- 면적은 평면도 참고, 공모개요의 면적은 건축물 대장 근거이며, 실제 계획 면적은 1층(2,025㎡), 2층(1,124㎡) - 설비도면 제공, 구조평면도(참고용) 제공
8	지침서 p.15,16에 나오는 현재 현황 평면도 캐드파일	- 캐드파일 제공
9	행정관, 아크로, 중앙도서관이 보여지는 배치도 캐드 파일 요청	- 배지도 캐드파일 제공
10	현황 엘리베이터 스펙(인승 및 내부 카사이즈) 요청	- 승강기는 현재 7인승이나 장애인 휠체어 사용 가능한 12인승으로 교체 예정
11	지상2층 슬래브 일부 철거 가능여부, 내부계단 증설 가능 여부	- 2025년 1월까지 공간 조성이 가능하도록 계획 필요. (인허가 사항 포함시 공사 2025년까지 공사 완료가 어려움). 인허가 사항이 없는 범위내에서 계획
12	해당 도면에서 진한 파란색으로 표시된 부분만 계획범위인지? (기존 화장실과 전공설계지원센터는 유지해야하는지?)	중복 (2번)
13	설비 리모델링은 어느 정도의 수준으로 계획해야 하는지? 1,2층만 독립적으로 사용 가능한 새로운 시스템을 제안해야 하는지, 아니면 기존 시스템을 유지하되 해당 영역에 있는 각종 배관, 덕트, 말단 기기 정도만 새로 교체하는 정도인지?	중복 (3번)
14	공모대상지 수치지형도 참가신청자 개별 제공으로 표기되었는데 아직 업로드 된 자료가 없어 요청드립니다. (혹은 주변 현황측량도)	중복 (4번)
15	인테리어 설계를 포함한다고 되어있는데, 가구계획을 포함하는 것인지?	- 가구 계획 포함
16	베리타스 교실의 분반 세미나실이 대략 66㎡ 6실이라고 되어있는데, 각 실의 면적이 66㎡인지, 6실을 합쳐서 66㎡인지 확인 요청드립니다.	- 각 실 66㎡
17	아크로, 행정관, 잔디광장 등 스누커먼즈의 공간적 맥락을 고려해야 하는 바, 주변 건물이 함께 나오는 마스터플랜 배치도 캐드파일 요청드립니다.	중복 (5번)
18	공모 홈페이지의 ’기획설계자료미리보기‘가 보이지 않습니다. 별도 파일 제공 가능할까요?	중복 (6번)
19	중앙도서관 본관 구조도면, 설비도면(전기,기계,소방), 면적산출근거 자료, 방화구획도 4) 지침서 p.15,16에 나오는 현재 현황 평면도 캐드파일	중복 (7번, 8번)
20	주변이 표현된 배치도 제공 가능한지(+1층 필로티 하부), 평면도 단면도 등 기본도면 제공 가능한지(+CAD파일도 가능한지), 3층 평면도 제공가능한지(2층기준 피트실 부분), 지하층이 있다면 도면 제공한지	- 평면도 및 단면도 배치도 제공
21	주변이 표현된 배치도 제공 가능한지(+1층 필로티 하부), 평면도 단면도 등 기본도면 제공 가능한지(+CAD파일도 가능한지), 3층 평면도 제공가능한지(2층기준 피트실 부분), 지하층이 있다면 도면 제공한지	중복 (20번)
22	운영 지원 공간 및 미디어 편집 공간이 총 5실인지, 10실인지	- 1인실 5실, 5~10인실 5실 (총 10실)
23	입면의 개구부 및 외장재 등을 변경하는 계획이 가능한지 질의합니다.	- 개구부 위치 변경 계획 가능 외장재 변경 지양
24	기존 건축물대장 상 3층 하부 외부 공간이 이미 바닥면적에 포함되어 있을 경우, 인허가 사항이 없는 범위 내에서 해당 부분으로의 수평 증축이 가능한지 질의합니다.	- 증축은 고려대상 아님
25	평면 상 최대 계획 범위와 철거 가능한 범위를 제공받을 수 있는지 질의합니다.	- 면적은 평면도 참고, 공모개요의 면적은 건축물 대장 근거이며, 실제 계획 면적은 1층(2,025㎡), 2층(1,124㎡)
26	향후 아크로 공간에 들어설 수 있는 스누커먼즈를 위한 신축공간에 대한 계획이나 설정된 방향이 있는지, 있다면 관련 자료를 제공받을 수 있는지 질의합니다. 관련한 내용이 이번 공모의 계획에 영향을 줄 것으로 생각합니다.	- 스누커먼즈 신축공간에 대한 구체적인 계획 없음. 설계 지침서 내용 참고 해주시기 바람
27	향후 라키비움 및 학부대학 교실이 활성화되면 사업공간이 학생들이 도서관으로 유입되는 주동선이 될 수 있다고 하였는데, 1, 2층 평면도 상 사업공간 후면(남동측), 주단면도-1 상 1층 Y4~Y6열 공간으로의 직접 연계가 현황 상 가능한지, 혹은 Y0~Y4열 공간 내 1, 2층에서 3층 레벨로의 수직 연계만 가능한 것인지 질의합니다.	직접 연계가 불가능 합니다. 수직 동선으로만 연계가 가능합니다.
28	도서관 1층, 2층 평면의 색상 구분이 되어 있는데, 이는 무엇을 의미하는지 질의합니다.	현황에 대한 오픈스페이스 및 실 구획에 대한 구분이며 파란색 및 연한 하늘색 공간 모두 계획 가능
29	15p - 뉴박스와 케이브는 16페이지 예시 이미지의 오픈스페이스 1,2,3에 형성 가능할 것이라고 하였는데 뉴박스와 케이브에 대한 공간 구성의 예시인지 전체 계획범위 내에서 자유롭게 계획 가능한 것인지 질의합니다.	- 공간구성의 예시이며 자유롭게 계획 가능합니다.
30	지침서 상 주어진 프로그램 이외에 추가적으로 수반되는 편의시설, 부대시설(창고 등)을 계획 범위 내에 필수적으로 계획하여야 하는지 질의합니다.	- 필수는 아니며 자유롭게 제안가능
31	제공된 캐드 평면도의 실 구획 등이 지침서 16페이지의 평면도와 다른 것으로 보이는데, 둘 중 어떤 것을 기준하여 계획하면 되는지, 16페이지의 평면도라면 해당 도면 캐드파일을 추가 제공받을 수 있는지 질의합니다.	현황 캐드파일 추가 제공
32	제공된 주단면도 1,2,3의 평면 상 단면선 위치 확인이 어렵습니다. 단면선 위치를 확인할 수 있는 도면을 추가 제공받을 수 있는지 질의합니다.	- 스캔폰(추가제공) 참고
33	제공된 캐드 도면의 1층(대상 층) 평면도의 캐드 상 축척이 다른 도면과 달리 실제 축척과 상이합니다. 축척이 맞는 도면을 추가 제공받을 수 있는지 질의합니다.	중복 (31번)
34	기계, 전기, 소방(방화구획 포함) 등 현황 설비를 확인 가능한 도면을 추가 제공받을 수 있는지 질의합니다.	- 방화구획도 없음. 전기 기계 소방 보유 도면 제공
35	기존 RC구조를 확인 가능한 구조도면을 추가 제공받을 수 있는지 질의합니다.	참고용 구조평면도 제공