서울대학교 공과대학 우주융합기술관(40동) 건립사업 설계공모 지침서

설계공모지침서 「서울대학교 우주융합기술관(40동) 증개축 사업」

2026. 05.

서울대학교

시 설 기 획 과

설계공모 규정

설계공모 개요

사업 목적

국가 우주산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 기반 구축

급성장하는 글로벌 우주산업 속에서 낮은 국내 시장 점유율(1%)을 극복하고 우주 경제·산업 생태계를 강화하기 위한 전략적 인프라 확보

첨단공학, AI, 기초과학, 의학, 법·정책 등을 포괄하는 초학제적 연구환경 조성을 통해 융복합 기술혁신을 촉진

미래 우주 전문인재 양성과 국제·산학연 공동연구 허브 조성

부족한 국내 우주 전문인력(약 11,000명) 문제를 해결하고 미래 세대 중심의 고급 인재 양성을 위한 교육·연구·실습 공간 구축

대형 우주 프로젝트 수행에 필요한 국제 협력, 민간기업 및 연구소와의 공동연구를 촉진하는 글로벌 협력 플랫폼 마련

증개축 부지 활용 극대화

관악 캠퍼스 내 자연환경을 캠퍼스 내로 끌어들여 친환경적인 공간조성 및 개발 가용지의 부족 공간은 지하 개발을 통하여 캠퍼스 부지 활용을 극대화하고 캠퍼스 문화와 어울리는 창조적인 공간을 조성한다.

기대효과

우주 융합 연구 허브 구축

우주융합기술관은 첨단 산업과 연계한 융합 연구 허브 조성을 통해 다학제 연구 시너지를 강화하고 글로벌 협력 기반 확대

쾌적한 교육·연구 환경을 구축하여 학생들의 전문 역량과 창의적 연구 활동을 촉진하고 우주 인재 양성 고도화

국가 우주 캠퍼스 설립 효과

무인 우주 실험 정거장 기반의 실증 연구를 활성화하여 국가 우주산업 핵심기술 확보와 산업 생태계 강화 지원 및 실증 기반 교육·연구를 통해 실무·협업 역량을 갖춘 미래형 우주 인재를 체계적으로 양성

증개축 부지 활용 극대화

전문 설계 환경을 구축해 다학제 전문가가 참여하는 실전적 우주 임무·시스템 설계 교육 제공 및 ESA CDF 모델을 적용한 특화 교육 공간을 통해 프로젝트 기반 학습과 국제 수준의 설계 역량 강화

사업 개요

❙표  설계공모 개요

구 분		내 용
공 모 명		서울대학교 우주융합기술관(40동) 증개축 사업 설계공모
대지위치		서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 관악캠퍼스 내 부지 (공과대학 39동 인근 40동 부지)
지역지구		자연녹지지역, 학교교육시설용지 (세부시설조성계획 10구역)
기존건물(철거면적)		631㎡(지상1층), 1979년 준공
공모 사업 범위	주요용도	교육연구시설
	대지면적	4,480㎡
	연 면 적	8,800㎡ (기준 연면적을 초과하여 계획 불가, -3% 범위 내 조정 가능)
규모	층수	지하2층, 지상4층
	높이	40m 이하
	주차장	50대 이상 ※ 전기차 충전시설 지하 등 실내 배치시 화재 대응 대책(시설보완) 필요
예정 공사비		29,843백만원(VAT포함) ※ 본 사업은 공사비 증액이 불가한 사업임. 건축 관련 법령을 준수하는 범위 내에서 공사비 예산액을 초과하지 않아야 함. ※ 추후 설계진행시 설계단계별 공사비 내역 산출 및 검토서 제출 (예산 초과시 절감 대안설계(VE) 방안 제출 必)
예정 설계비		1,447백만원(VAT포함) - 설계업무대가(인테리어 설계 포함): 1,208백만원 - 손해배상 공제보험료: 5백만원 - 제로에너지 건축물인증, 에너지절약계획서, 녹색건축물 인증: 23백만원 - 관악캠퍼스 도시계획시설(세부시설조성계획) 기본계획 결정 변경: 166백만원 - 설계안전성 검토용역, 설계안전보건대장작성, 현황조사, 발주처 제공자료 검증 등 부대비용 : 44백만원
예정 설계기간		착수일로부터 730일(24개월, 공휴일 포함)

사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

예정 공사비 포함 항목

건축 · 구조 · 토목 · 조경 · 기계 · 전기 · 정보통신 · 소방 등 전체 공사비 및 부가세

예정 설계비 포함 항목

기본 및 실시설계 용역 (기존 건물 철거 포함)

관악캠퍼스 도시계획시설(세부시설조성계획) 기본계획 결정 변경

각종 인허가, 심의 등의 법적 사항에 대한 업무 및 각종영향평가 등에 대한 지원업무

녹색건축물 예비인증, 제로에너지건축물 예비인증, 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 업무(해당시) (단, 인증 수수료는 발주기관 별도 부담)

신재생에너지 설치계획서 및 에너지절약계획서 작성

대상지에 대한 현장 조사 (대상지 현황, 지하 지장물, 옹벽 등)

설계안전성 검토용역, 설계안전보건대장 작성

손해배상보험료, 부가세

시행□주관기관 : 서울대학교 시설기획과 ( 담당자 : 이재훈 주무관  ☎ 02-880-6984)

공모관리기관 : 마실와이드 공모담당자
( ☎ 02-6010-1022 [내선번호 2] / 이메일 : competition@masilwide.com )

설계공모 홈페이지 : https://designcampus.snu.ac.kr

작품심사 생중계 : https://www.youtube.com/@snu_designcampus

공모일정 및 방법

설계공모 방식 : 일반설계공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제17조 및
「건축 설계공모 운영지침」 (국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 03. 30.)에 따른다.

설계공모 일정

❙표  설계공모 일정

구 분	일 시	유의사항
공 고	‘26. 05. 28.(목)	설계공모 홈페이지 및 세움터에 공고
참가등록	‘26. 05. 28.(목) ~ 06. 12.(금) 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해 접수
현장설명회	‘26. 06. 01.(월) 14:00	39동 B103호 BK 다목적실
질의접수	‘26. 06. 04.(목) ~ 06. 12.(금) 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해 접수
질의회신	‘26. 06. 17.(수)	설계공모 홈페이지에 일괄 게재
작품접수	‘26. 09. 03.(목) 10:00 ~ 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해서만 제출
기술검토	‘26. 09. 09.(수)	법규 및 지침위반 사항 등 검토
기술검토 의견 참가자 확인	‘26. 09. 10.(목) ~ 09. 11.(금) 15:00까지	기술검토 의견에 대한 참가자 의견서 제출
작품심사 1차	‘26. 09. 16.(수)	2차심사 대상자 선정 (녹화) ※ 7개 초과 제출할 경우 2차심사 대상자 5개 선정 ※ 7개 이하 제출할 경우 1차심사 생략
작품심사 2차	‘26. 09. 23.(수)	당선작 및 입상작 선정 (온라인 생중계) ※ 발표심사로 진행
심사결과 발표	‘26. 09. 29.(화)(예정)	설계공모 홈페이지 및 세움터 게재 (심사일에 따라 조정 가능)

※ 지침서의 모든 시간 표기는 한국 표준시(UTC/GMT+9) 기준으로 발주기관의 사정에 따라 일부 조정될 수 있다.

※ 일정을 조정하거나 공고 및 지침서의 변경 및 조정사항이 발생할 경우 설계공모 홈페이지에 이를 공지할 예정이므로 참가자는 설계공모 홈페이지 공지사항을 수시로 확인하여야 한다. 공지사항 미확인에 대한 책임은 참가자에게 있다.

참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 국내에 건축사사무소 등록을 완료한 자로서, 회사(업체) 간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

공동이행방식(대표사 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 공동참가자(회사) 또한 위 1)항의 자격 조건을 갖추어야 한다. 다만, ‘외국 건축사 면허 또는 자격을 취득한 자’는 국내 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여할 수 있으며, 이 경우 대표자는 국내 건축사로 한다.

본 사업과 관련하여 자문, 기획, 기본설계 등에 참여한 자, 본 공모의 심사위원, 운영위원, 기술검토(사전검토)위원 및 그가 속한 업체와 직원(연구원) 등은 참가할 수 없다.

공고일 기준 최근 1년 이내에 휴·폐업, 부정당 업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있거나, 이에 준하는 행정처분을 받아 처분기간 중인 자는 참가할 수 없다.

단독 또는 공동응모 중 한 가지 방식으로만 참가할 수 있으며, 동일 업체가 2개 이상 중복하여 응모하거나, 단독 응모 후 타 업체와 공동으로 응모하는 것은 불가하며, 중복하여 응모한 사실이 확인될 경우 해당 업체의 참가자격은 박탈된다.

설계공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방분야를 포함하여 설계용역 과업을 수행하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신의  분야의 설계자격이 없는 경우에는 해당 분야별 설계적격자와 분담이행방식의 공동도급 계약을 체결하여야 한다.
이 경우 공동도급의 대표자는 설계공모 당선자로 하며, 그 외 계약 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 따른다.

참가등록

등록기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

등록방법 : 설계공모 홈페이지를 통해 온라인 제출만 가능

홈페이지에 접속하여 [ 회원가입(로그인) → 공모 → 해당 공모전 선택 → 참가 신청] 후,
공모 홈페이지 안내에 따라 필요한 사항을 입력하여 등록을 완료하며,
이때 부여하는 고유식별 번호를 통해 공모기간 동안 참가자와 제출 자료를 식별한다.
(공동응모의 경우 설계공모 홈페이지를 통한 참가등록은 대표사만 진행한다.)

제출서류 : ‘[붙임 1] 설계공모 참가등록 제출서류 목록’ 참조

제출서류는 서식 번호 순서대로 정렬 후 스캔하여 하나의 PDF 파일로 제출한다.

사본 제출의 경우, 반드시 ‘사실과 상위 없음’ 기재 후 직인 날인 후 제출한다.

등록기간 내 참가자의 정보 변경은 가능하나, 참가 등록 기간 이후에는 어떠한 수정도 할 수 없다. 등록 후 공동응모 참가자의 변경이 생길 경우, 참가등록 기간 내에서만 철회 후 재접수가 가능하다.

본 공모와 관련한 수정사항 등의 공지사항은 설계공모 홈페이지 상단의 ‘공지사항 게시판’에 등록되며, 이 경우 설계공모 홈페이지에 등록된 참가자의 전자우편 주소로 해당 사실을 통보한다. 공지사항을 확인하지 않아 발생하는 모든 불이익에 대한 책임은 참가자에게 있다.

현장설명회

현장설명회 일정 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

정확한 장소와 시간은 홈페이지 공지사항에 별도 공지 한다.

현장설명회 참가가 설계공모 참가자격 필수 요건은 아니나, 현장여건 등을 파악하고 제안할 수 있도록 설계공모 참가희망자는 본 설명회에 가급적 참석하여야 한다.

질의접수 및 회신

질의기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조 (일정 변경 시, 설계공모 홈페이지에 별도 공지)

질의등록방법 :　설계공모 홈페이지를 통해 질의 등록 가능
※ 이메일 및 전화를 통한 개별 질의는 불가하며, 이에 대한 답변 또한 공식적인 효력을 갖지 않는다.

설계공모 홈페이지의 참가등록 승인이 완료된 자에 한해서 질의 등록이 가능하다.

질의답변

질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 설계공모 홈페이지에 공지할 예정이며, 질의답변 미열람에 대한 책임은 참가자에게 있다.

추가 자료 제공 시, 설계공모 홈페이지 내 ‘참가자 제공자료’ 에 제공한다.

유의사항

접수된 질의 내용이 본 설계공모 내용과 직접 관련이 없는 사항일 경우에는 답변하지 않는다.

질의에 대한 답변내용은 ‘설계공모 지침서’ 및 ‘공고’에 대한 수정 또는 보완으로 보며, 질의답변 및 제공자료 미확인에 대한 책임은 참가자에게 있다.

결과발표

심사결과는 예정일에 발주기관 홈페이지 및 설계공모 홈페이지에 공개한다.

심사결과 발표는 발주기관의 사정에 따라 연기될 수 있으며, 이 경우 설계공모 홈페이지에 공지한다.

심사결과 발표 시, 당선작 및 입상작의 명단과 대표이미지 등을 함께 공개하며, 참가자는 이제 동의한 것으로 간주한다.

심사의 전 과정은 온라인에 공개하므로 심사과정 및 결과에 대한 질의에는 응답하지 않으며, 참가자는 심사위원 구성, 기술검토 내용, 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

제공자료

설계공모에 필요한 제공자료는 참가자의 참가 등록 신청 후, 공모관리기관의 승인이 완료된 자에 한하여 설계공모 홈페이지의 ‘참가자 제공자료’를 통해 내려받을 수 있다.

제공자료는 참가자의 편의를 위한 참고용 자료이며, 그 정확성 및 일치 여부에 대한 확인 책임은 참가자에게 있다.

모든 제공자료는 본 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 참가자는 설계공모 종료 후 제공자료를 즉시 삭제하여야 한다.

공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 다만, 공모안의 표현을 위해 필요한 경우 일부 내용은 영어 또는 한자 표기를 사용할 수 있다.

모든 계량 단위는 ‘미터법’을 적용한다.

공모안의 제출 및 작성

공모안 제출

제출일시 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

제출방법 : 설계공모 홈페이지를 통한 온라인 제출만 가능 (방문, 우편, 팩스 등 불가)

제출도서 및 서류 : ‘[붙임 1] 설계공모 공모안 제출도서 및 서류 목록’ 참조

유의사항

규정된 ‘제출도서 및 서류’ 목록 이외의 도서류 및 모형 등은 제출할 수 없다.

제출 마감 시간(설계공모 홈페이지 서버 기록 시간 기준) 이후 모든 제출물의 수정, 변경은 불가능하므로 참가자는 자료 업로드에 소요되는 시간을 반드시 고려하여 제출하여야 하며 시간 내 미제출에 대한 모든 책임은 참가자에게 있다.

발주기관이 필요하다고 판단할 경우, 참가서류 일부의 보완 제출을 요구할 수 있다.

설계도판 및 설계설명서에는 익명성 확보를 위해 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없으며, 위반 사항이 발견될 경우 심사위원회 의결을 거쳐 심사 대상에서 제외한다.

설계공모 홈페이지에 등록한 정보와 모든 제출물은 공모 전 과정(심사위원회 종료 시까지) 익명을 유지해야 하며, SNS 등의 매체를 통한 제출안의 공개도 금지한다.

모든 제출물은 온라인으로만 접수하며, 설계공모 종료 후 별도의 반환은 없다.

고유번호(PIN) 기재방법

참가등록 후 부여받은 고유번호(PIN)는 추후 공지 및 안내 시 익명을 위해 사용된다.

고유번호는 설계공모 홈페이지 시스템에 의해서 무작위로 부여되므로 변경이 불가하다.

파일명 작성 예시
- 고유번호_panel1.pdf, 고유번호_panel2.pdf, 고유번호_panel_merge.pdf

공모안의 작성

공통사항

도면 및 개념도 작성 시 도면의 축척, 글꼴, 컬러 사용, 3차원 표현 등에 별도의 제한 없이 자유롭게 작성 가능하다.

공모안에 ‘사례이미지’ 등 직접 제작하지 않은 이미지의 포함은 불가하며, 조감도 및 투시도 등의 3차원 이미지의 경우, 작성에 별도의 제한은 없다.

조감도 및 투시도는 설계안을 심하게 왜곡하거나, 도면으로 표시된 형태와 다를 경우 감점 대상이며, 각 제출도서 사이의 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

설계도판

A1 세로방향( 594mm × 841mm) 3매로 작성하여 인쇄용(pdf)과 화면용(jpg) 두 가지 형식 모두 제출하며, 공모관리기관에서 일괄 인쇄한다.

설계도판은 아래 내용을 포함하여 자유롭게 구성한다.
- 건축개요 및 개념도
- 조감도 및 투시도
- 배치도 : 건축물, 도로, 녹지 및 주차장 등의 배치계획 및 법적 이격거리 표기
- 평면도(각 층별 평면도 권장), 입면도(2면 이상 권장), 단면도(종·횡단면도 등)
※ 각 도면에는 축척을 확인할 수 있는 방위 및 축척을 표기한다.
- 프로그램 구성 및 동선 다이어그램
- 기타 자유 표현

도판1

(A1)

Pin-Panel1.pdf

Pin-Panel1.jpg

도판2

(A1)

Pin-Panel2.pdf

Pin-Panel2.jpg

도판3

(A1)

Pin-Panel3.pdf

Pin-Panel3.jpg

도판1 (A1)	도판2 (A1)	도판3 (A1)
Pin-Panel_merge.pdf
Pin-Panel_merge.jpg

설계설명서

내용과 순서는 첨부된 서식의 쪽수와 순서를 준수하여 PDF로 변환하여 하나의 파일로 제출한다. (서식의 표 스타일 및 글꼴은 조정 가능)

설계설명서는 표지를 포함하여 총 단면 7쪽으로 작성한다.
- 건축개념 (설계소묘 포함) 1쪽
- 설계개요 1쪽
- 세부 면적표 1쪽
- 면적산출근거표 1쪽
※ 필로티 등을 바닥면적에서 제외하는 경우, ‘세부 면적표’에 별도로 기재하고 그 제외
사유를 비고란에 명시한다.
- 관계 법규검토서 1쪽
- 개략공사비 산출내역서 1쪽
※ ‘건축개념’ 페이지 외에는 계획안의 이미지 삽입 불가(포함 시 이미지 삭제 후 평가)

발표자료 (10분 분량, 2차 심사용)

발표자료는 2차 심사 대상 선정자에 한해서 제출하며, 추후 발표대상자 선정 시 안내에 따라 제출한다.

발표자료의 형식에 제한은 없으나, 반드시 설계도판 및 설계설명서에 수록된 내용만을 편집하여 사용하여 발표시간 10분 이내 발표가 가능한 분량으로 제작한다.

- 설계도판 및 설계설명서에 수록되지 않은 내용 포함 시, 검정색 배경으로 가림처리 후 심사 진행

- 강조를 위한 이미지 추가 편집 불가

- 해당 발표페이지의 내용 설명을 위한 제목 및 소제목은 추가 가능

심사 및 입상작 선정

기술검토

발주기관 등은 응모작품에 대한 관계법령, 공모규정 및 설계지침 미준수에 대한 사항을 검토하고 그 결과를 작성하여 심사 전 심사위원회에 보고 제출하며, 심사위원회는 이를 확정하여 평가에 반영한다.

❙표 5 기술검토 시 고려사항(예시)

구 분	항 목	운영 규정
법규 위반	국토 계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법규의 주요 사항 위반	- 제출된 모든 작품 대상으로 검토 - 검토 결과에 대한 기술검토보고서 작성 및 심사위원회 상정 - 심사위원회에서 기술검토 결과에 대한 본 심사 반영 기준 결정하여 평가
지침 위반	익명성 위반
	예정 공사비 초과
	제출물 작성기준 및 규격 미준수
	설계도서 기준매수 위반
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 주요 요구사항 위반 등

심사위원회 구성 및 운영

심사위원회의 구성

심사위원회는 위원장을 포함하여 관련 분야 전문가 등 7인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성한다.

심사위원 명단 (가,나,다 순)

연 번	이 름	소 속	비 고
1	맹필수	서울대학교 건축학과	내부위원
2	박주신	고려대학교 건축학과
3	이규상	㈜보이드아키텍트건축사사무소
4	이은경	이엠에이건축사사무소(주)
5	이치훈	건축사사무소 SOA㈜
6	정은주	㈜건축사사무소 오드투에이
7	조항만	서울대학교 건축학과	내부위원
예비	신창훈	운생동 건축사사무소

※ 심사위원은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제11조 제1항 제4호에 따른 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받는다.

※ 예비심사위원은 심사위원 전원이 참석할 경우에는 심사에 참석하지 않으며, 심사위원 중 결원 발생 시, 본 심사위원이 되어 심사에 참여한다.

심사위원의 제척·기피·회피

심사심사위원이 「건축 설계공모 운영지침」 제12조에 따른 ‘제척’ 사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출 마감일로부터 7일 전 16:00 까지 ‘심사위원 기피·회피 신청서[서식 8]’를 그 근거자료와 함께 공모관리기관 전자우편 (competition@masilwide.com)으로 제출하여 기피신청을 하여야 한다.
(기피 신청 제출 후 반드시 공모관리기관에 유선 통화로 접수 여부를 확인하여야 한다.)

제척사유 등에 해당됨에도 위 ‘가) 항’에 따른 기피신청을 하지 않은 참가자의 공모안은 심사위원회 의결을 거쳐 심사대상에서 제외하거나 입상을 취소할 수 있다.

심사위원은 위 ‘제척’ 사유에 해당하면 스스로 심사에서 회피하여야 한다.

심사위원의 기피·회피 등의 결원으로 인하여 심사위원회 인원이 7인 미만이 될 경우, 발주기관은 추가 심사위원을 선정하여 설계공모 홈페이지에 공지한다.

심사위원회 운영 방법

심사위원은 본 사업의 목적 및 특성, 설계지침서 내용을 숙지한 후 심사에 참여하여야 한다.

심사위원회는 심사위원 과반수 이상이 참석하여야 하며, 참석인원이 과반수 미만일 경우 심사위원회를 다시 개최한다.

심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출한다.

심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모작품 중 당선작 및 입상작 선정을 위한 심사 규정을 정하여 작품심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모작품 심사에 대한 심사방법 등 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

심사위원회가 필요하다고 판단하는 경우에는 설계공모 참가자에게 공모안에 대하여 전화 등의 방법으로 질의 또는 설명을 요구할 수 있으며, 설계공모 참가자는 이에 응하여야 한다.

발주기관은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

심사의 절차 및 기준

공통사항

심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

심사위원회는 발주기관으로부터 기술검토 보고서를 제출받아 이를 확정하여 평가에 반영 여부 및 심사 시 감안 기준을 결정한다.

평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 결정에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 적용할 수 있다. 다만, 어떠한 평가방식을 활용하든 심사위원은 반드시 공모안에 대해 충분한 토론을 거쳐 평가하여야 한다.

심사위원회는 작품토론 및 평가를 거쳐 당선작 및 입상작을 선정하며, 심사위원별로  우수한 점과 개선사항 등을 담은 평가사유서를 작성하여 공개한다.

공모안이 심사과정에서 실격된 경우에는 해당 사유, 그밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

심사위원회는 심사결과 응모작이 공모 목적에 부합하지 않거나 수준이 현저히 미달한다고 심사위원회가 판단하는 경우, 의결을 거쳐 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

1차 심사 전 과정은 녹화하여, 2차 심사 종료 후 온라인(서울대학교 설계공모 유튜브 채널)에 공개한다. 2차 심사 전 과정은 온라인 공개심사로 진행하며, 심사위원회 회의를 통해 공개 범위를 정할 수 있다.
(단, 전체 과정은 녹화하여 발주기관 및 공모관리기관에서 1년간 보관한다.)

1차 심사 방법

제출작이 7개 초과일 경우 심사위원회는 작품토론 및 평가를 거쳐 2차 심사 대상자 5작품을 선정한다. (제출작이 7개 미만일 경우 1차심사는 생략한다.)

1차 심사 결과는 설계공모 홈페이지 공지사항에 게재되며, 2차 심사 대상자에게는 개별적으로 안내한다.

2차 심사 방법

심사위원회는 참가업체의 발표 종료 후 작품토론 및 평가를 거쳐 심사위원 다수의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정한다.

2차 심사 장소는 추후 공지하며, 2차 심사 대상자는 PDF 파일로 작성한 발표자료를 사전에 공지하는 날짜까지 지정 방법으로 제출한다.

발표자 : 대표자 또는 해당 업체 재직한 자(공고일 기준 6개월 이상 재직)

사무소 개설 후 6개월이 지나지 않은 업체의 경우 대표자만 발표 가능

공동응모의 경우 공동응모사의 대표자는 발표 가능

발표자와 배석자는 대표자 또는 공고일 이전부터 재직 중인 실무자로 총 2인 이내로 제한

심사 당일 사전에 공지하는 시간까지 지정한 발표자 및 배석자는 대기장소로 참석하여야 하며, 공지한 시간까지 참석하지 않는 경우 발표 대상에서 제외한다.

유의사항

발표자가 익명성을 저해하는 표현, 타 작품과의 비교 설명, 시간 초과 등 공정한 발표에 지장을 주는 행위를 하는 경우 심사위원장은 즉시 발표를 중지하며 심사위원 논의를 거쳐 심사에서 제외하도록 조치할 수 있다

발표자 및 배석자는 발표 당일 재직증명서 및 신분증을 지참하여 추후 공지하는 장소로 정하는 시간까지 입실을 완료하여야 한다. (정하는 시간까지 미도착 시 발표순서는 임의 배정하며, 심사위원회 개회 전까지 미도착 시 발표대상에서 제외한다.)

발표순서는 공모관리기관에서 추첨을 통하여 정하며, 발표순서 추첨 후 별도 지정하는 장소에서 대기한다.

2차 심사는 제안서 발표와 질의응답으로 진행되며, 발표시간은 10분 이내, 질의응답 10분 이내를 원칙으로 하되, 질의응답 시간은 심사위원회 의결에 따라 조정이 가능하다.

작품평가 기준

평가의 주안점(투표제) 및 배점기준(채점제)의 예시는 아래와 같다.

❙표 7 평가의 주안점 및 배점기준(예시)

평가 항목	세부 사항	비 고
배치 계획	○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대지의 지형적 특성 및 입지적 특성에 대한 이해도 ○ 기존 옹벽, 연결통로, 우수박스 등 현황 대지에 대한 이해도와 계획의 적정성	(30)
공간 계획	○ 내·외부 공간계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능 배분의 타당성	(20)
주변 환경 및 경관과의 조화	○ 주변 건물과의 관계 설정(동선 및 프라이버시, 조망권 확보 등) 적절성 ○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(30)
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(10)
기 타	○ 기타 추가적인 필요 사항	(10)

※ 비고란의 숫자는 투표제 적용 시, 평가의 주안점 비중으로 고려하며, 채점제 적용 시 배점기준이 된다.

※ 평가항목 및 세부사항의 내용은 심사위원회 결정에 따라 변경이 가능하다.

실격 및 감점 기준

❙표 8 실격 및 감점 기준

구 분	항 목
실격 (심사위원회 의결 생략)	응모 자격을 갖추지 못한 자가 참가한 경우
	동일인이 중복 응모한 사실이 확인된 경우
	제출 시간을 준수하지 않은 경우
	제출 서류를 위조 또는 변조하거나 허위의 서류를 제출한 경우
	공정한 평가에 영향을 미칠 불공정 행위를 한 경우
	참가자가 심사위원을 ‘사전접촉’하거나 이를 시도한 경우
	참가자가 제3자로 하여금 심사위원을 ‘사전접촉’하게 하거나 이를 시도한 경우
	본 설계공모와 관련하여 참가자가 심사위원에게 금품, 향응 등을 제공 또는 제3자로 하여금 이를 제공하게 하거나 부정한 청탁 등을 요청한 경우
	직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
실격사유 (심사위원회 의결)	공모안에 참가자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등(업체명 또는 대표자명을 포함한다)을 포함하는 등의 익명성을 위반한 경우
	제출 도서의 규격 및 작성기준을 현격히 위반하거나 제출물을 누락한 경우
	제출 서류에 허위 사실이 발견된 경우
	관련 법규의 중대한 위반으로 계획안의 전면 수정이 불가피한 경우
	계획안이 대상지를 넘어가거나 계획가능영역 등을 침범한 경우
	건축규모(연면적, 층수 제한 등)의 중대한 미준수로 계획안의 전면 수정이 불가피한 경우
	제출물의 형식·규격 및 작성 기준을 현격하게 위반하여 공정한 심사가 불가능하다고 위원회에서 판단한 경우
	타인의 저작물을 표절하거나 무단 사용한 경우
	동일·유사 공모전에서 이미 제출된 작품을 중복 제출한 경우
감점사유 (심사 시 감안)	경미한 관련 법규 위반이 있는 경우
	공모 작성 일반사항을 위반한 경우
	건축규모(연면적 등) 기준을 미준수한 경우
	실별면적 허용 기준을 위반한 경우
	예정공사비 기준을 미준수한 경우
	제출물의 형식·규격 및 작성 기준을 위반한 경우
	지상4층에서 지상5층으로 1개층 증층시 공간 활용성 제고에 대한 구체적 설명이나 공사비 절감 방안을 제출물에 기재하지 않은 경우
	3차원 이미지 작성 시 설계안을 심하게 왜곡하거나, 도면으로 표시된 형태와 다를 경우
	그 외 심사위원회에서 감점사유에 해당된다고 판단한 경우

※ ‘실격사유’에 해당하는 경우, 심사위원회 의결을 거쳐 최종 실격 처리하며, 평가대상에서 제외한다.

※ ‘사전접촉’은 심사위원 공개시점부터 심사위원회 개최 전까지 정보통신기기를 이용하거나 우편, 방문 등을 통해 심사위원으로 하여금 설계공모 참가자 자신 또는 해당 공모안을 인식하게 하려 한 경우를 말한다. 다만, 심사위원이 이를 인식하였는지 여부는 불문한다.

※ 참가자가 제출물의 형식·규격 및 작성 기준을 위반한 경우 발주기관 등은 형평성을 고려하여 필요한 조치를 한 후 심사위원에게 제공할 수 있으며, 이에 대하여 참가자는 이의를 제기할 수 없다.

입상의 종류 및 권리

당선작 및 입상작 보상

당선작 및 입상작의 보상 내용은 다음과 같다.

당선작 : 계획, 중간, 실시설계 계약체결 우선협상권

※ 참가자가 2인 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않는다.

입상작
- 기타 입상자는 심사위원회에서 정하며 4인 이내로 한다.
- 공모심사 순위에 따라 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급한다.

※ 위 보상 내용은 참가자 수가 5인 이상일 경우에 적용하며, 기타 입상자가 3인 이하인 경우에는 「건축 설계공모 운영지침」 제21조 3항에 따라 지급한다.

보상 예산 : 100,000,000원 (부가가치세 및 제세공과금 포함)

보상금 청구

- 입상자는 보상금 수령을 위해 발주기관이 요청하는 청구서를 작성하여 기한 내 제출하여야 하며, 제출하지 않을 경우 보상금 수령을 포기한 것으로 간주한다.

- 공동응모의 경우 보상금은 대표자(대표사)에게 일괄 지급한다.

당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가지며, 당선자와의 수의계약 체결 시 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제8조의2에 따라 수의시담은 진행하지 않는다.

계약 체결 이후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 실비를 정산하여 지급한다.

입상작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 입상을 취소하며, 보상한 공모비용은 환수한다.

저작권 및 사용권

제출물의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

발주기관이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판·전시 등에 사용하거나, 신문·방송·인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자가 이를 허락한 것으로 본다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작 및 입상작의 경우 입상이 취소될 수 있다.
(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.)

계약에 관한 사항

일반사항

계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

발주기관의 사전 승인 없이는 계약의 어떠한 사항도 하도급 할 수 없다.

당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법령을 준수하여야 한다.

발주기관은 당선작의 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 그 요구가 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는 경우 당선자는 이를 수용하여야 한다.

당선자는 본 지침서의 내용을 계약 이행 기간 동안 준수하여야 한다.

설계자가 지향하는 설계 의도가 정확하게 구현되도록 「건축서비스산업진흥법」 제22조에 따라 설계자가 건설 과정에 참여하며, 이와 관련된 용역비는 관계 법령에 따라 설계용역비와 별도로 산정하여 지급한다.

계약의 당사자 조건

당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계 법령상 결격사유가 없어야 하며, 공동수급자의 경우에도 관련 법령에 저촉되지 않아야 한다.

발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유가 있을 경우 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단, 설계변경의 범위에 따라 발주기관은 적정한 대가를 지급한다.

당선자는 필요시 본 사업의 홍보를 위한 공모 결과 전시에 적극 협조하여야 한다.

당선작 설계자의 의무

정부 기본방침 또는 시행기관 운영 방침 변경으로 설계 취소나 일부 수정이 필요한 경우 당선자는 이에 응하여야 한다.

설계 용역의 계약은 대한민국 관련 법령 및 발주기관 규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

당선자는 본 사업과 관련 발주기관의 요청에 따라 각종 자료 작성·제출 등 발주기관의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

당선자는 계약 후 설계 용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계 전반을 이행하여야 하며, 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 예비인증(장애물 없는 생활환경 인증, 제로에너지 건축물 인증 등), 신재생에너지 및 발주기관이 요구하는 보고자료 등 행정절차에 필요한 자료 작성까지 포함한다. 발주기관이 이를 직접 이행하는 경우, 필요한 자료를 제출하고 업무 수행에 협조하여야 한다.

설계 진행

당선자는 진행 과정별로 발주기관과 협의하여 설계를 추진하여야 한다.

당선작의 계획안이 예정공사비 범위를 초과할 경우, 당선자는 설계를 변경할 의무를 갖는다.

과업 수행 중이라도 발주기관의 계획 변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정으로 설계용역을 진행이 어려운 경우, 발주기관은 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 범위를 조정·변경 또는 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 「정부 입찰·계약 집행기준」 등 관련 규정을 따른다.

승계 및 무효

다음의 각 호에 해당하는 경우에는 당선자에게 부여한 설계권은 무효로 하며, 차순위자에게 승계한다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 최초 당선자(우선협상 대상자)에게 지급한다.

당선자가 설계권을 포기하거나 협상이 결렬될 경우

당선작에서 실격 사유에 해당하는 중대한 사실이 발견된 경우

당선자가 법령이나 기타 사유로 설계 용역을 수행할 수 없게 된 경우

계약요구일부터 30일 이내 계약이 체결되지 않은 경우
(단, 발주기관이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우는 예외로 한다.)

기타사항

규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며, 이를 위반한 경우설계공모 참가자격을 상실한다.

본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정)을 준용한다.

당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하며, 계약 체결 후에는 체결된 계약을 무효로 한다. 이 경우 해당자는 민·형사상 책임을 지며, 입상작의 경우에도 입상을 무효로 하고 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 한다.

공모기간 중 제공하는 과업내용서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용이 포함되어 있으며, 참가자는 이를 반드시 숙지하고 공모에 참가하여야 한다. 응모작품을 제출함으로써 과업 이행에 동의한 것으로 간주한다. 과업내용서(안)에 제시된 시설 규모는 당선안에 따라 변경될 수 있다.

작품의 반환 및 처리

제출물은 모두 온라인 제출로 별도의 반환 과정은 없다.

입상작 이외의 제출작도 작품집 및 전시에 활용될 수 있다.

설계지침

대상지 현황

대상지 현황

위 치 도

부지 주변 현황

공간계획 기본 원칙

최첨단 교육 및 연구시설 구축

국가 우주산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 기반으로서, 초학제적 융복합 연구와 미래 우주 전문인재 양성을 지원하는 최첨단 교육·연구시설을 구축하고, 교육·연구·실습 연계 및 국제·산학연 협력 플랫폼 조성을 통해 글로벌 공동연구 허브로 기능하는 동시에 캠퍼스 부지 활용을 극대화한 친환경·창의적 공간 및 미래 환경에 대비할 수 있는 융통성이 있는 건물이 되도록 한다.

장기적인 마스터플랜을 고려한 공간계획

친환경 녹색 캠퍼스 조성 기반 마련

- 관악 캠퍼스 내 녹지공간을 최대한으로 보존하고 협소한 공간을 보다 효율적으로 이용할 수 있도록 지하를 개발하고, 39동과 연계된 녹지공간을 확보하여 자연 친화적인 캠퍼스를 조성하고자 한다.

보행자 중심의 캠퍼스 기반 마련

- 협소한 부지 여건으로 인하여 캠퍼스 내 지상 공간을 차량 이동과 주차 공간으로 사용하고 있어, 차량은 지하에 수용하고 지상 공간을 확보하여, 보행 흐름을 자연스럽게 연결하여 캠퍼스 생활을 풍요롭게 조성하고자 한다.

효율적인 공간 계획

- 사용자에게 맞춘 공간계획, 설비환경, 유지관리 시스템으로 최상의 효율성을 갖추도록 한다.

사용자의 안전을 고려한 공간계획

- 장애인, 노약자의 이용을 고려하여 공간을 배분하고 동선을 계획한다.

- 교육시설 안전인증 시설안전, 실내환경 안전, 외부환경안전 기준에 적합하도록 공간 및 설비, 구조, 건축재료, 보행자와 교통 체계 등 을 계획한다.

분야별 설계지침

건축계획

관련 제반 법규를 준수하여 계획하여야 한다.

대지의 입지적 특성(서울대학교 순환도로에 면해 있으며, 윗공대와 아랫공대가 만나는 결절점에 위치)과 지형적 특성(극심한 고저차(약 20m차이))에 대해 충분히 고려(다양한 방면의 출입구 설치 등)하여 계획한다.

설계 용역 시 제공된 현황자료 토대로 대상지 및 그 주변을 재조사 하여야 한다.

지장물 현황도 상의 우수박스는 이설 불가(존치)를 전제로 계획하여야 한다.

※ 추후 우수박스의 유지보수를 위한 접근 및 공사가 가능하도록 건물 계획 필요

건물 배치시 현황 대지의 옹벽 구조 및 시공성을 충분히 고려하여, 옹벽의 존치, 활용, 시공 방법 등을 종합적으로 판단하여 계획한다.(설계 추진 시 기존 옹벽에 대한 구조ㆍ안전ㆍ정밀조사 등 에 대한 검토도 과업내용에 포함됨)

배치 계획 시 39동 외벽에서 최대한 이격하여야 하며, 39동 교수연구실의 조망권 및 프라이버시를 최대한 확보하도록 계획한다.

배치 계획 시 남측 순환도로에서 최대한 이격하여 보행환경 확보 및 소음저감을 고려한다.

주변 건물에 대한 현황 도면 확인하여 주변 건물과 충분히 이격하여 지하 터파기, 흙막이 시공성을 확보할 수 있도록 계획한다.

건물 배치 ㅌ시, 현황 자료를 기반으로 지하 우수박스 및 공동구, 각종 지하 지장물에 대해서 고려하여 계획한다.(존치되는 지장물에 대해서는 향후 유지보수 가능 하도록 고려)

인접 건물인 39동 2층과 연결 통로로 연결하여, 인접 건물과의 접근성을 높인다.
(39동, 2층 Y5~Y6열  232호, 233호 공간 철거 후 통로로 연결 *준공도면기준 255호,256호 )

건물 지상 층수는 4층 이나, 주변 건물과의 조화로운 배치, 이격 거리 확보, 공간 활용성 확보 등을 위하여 지상 5층으로 1개층 증층 가능

※ 1개층 증층에 따른 공사비 증액 불가

※ 1개층 증층시 증층 사유(공간 활용성 확보 등)에 대한 구체적 설명 및 공사비 절감을 위한 방안을 제출물(설계설명서)에 기재 필요. 미 기재 및 내용이 부실할 시 감점사유에 해당. 추후 설계 과정 중 공사비 초과시 층 수 재조정 될 수 있음)

주변 건물과 연계동선을 고려한 계획이 이루어져야 하고, 건물의 진·출입이 용이하도록 한다.

배치된 공간에 있어서 수용인원과 실의 크기에 적정성을 고려하고, 미래 환경에 대응할 수 있도록 확장성, 융통성, 전환성이 있는 건물로 계획 한다.

건물의 출입자, 출입시간과 출입지역 등을 통제할 수 있는 보안 시스템을 갖추도록 한다.

건축물은 미적이며, 견고하게 설계하여야 하며, 건축물의 형태와 재료는 주위환경과 조화를 우선적으로 고려한다.

구조계획 및 급·배수 계통 등은 장차 증설을 고려하여 종합적으로 계획한다.

사람, 차량, 각종 물자의 효과적이고 원활한 보행 활동 및 차량 이동 동선을 확립하여야 한다.

보행자 및 차량 통행이 혼재된 구간임을 고려하여, 보행자 안전 확보 및 차량 속도 저감을 위한 설계 기법 및 장치를 검토하여 반영한다.

실의 배치, 기능의 상호보완 등을 종합적으로 고려한 공간 배치가 이루어져야 한다.

마감 재료는 내구성이 있으며, 실내 환경을 고려하여 쾌적한 느낌을 얻을 수 있는 재료를 선택하고 유지관리 측면을 고려한다.

건물의 외벽 및 외부에 면하는 창과 최상층 및 최하층 등에는 관계 법규에 맞도록 단열성 있는 구조로 하되, 방수를 철저히 하며, 방수층을 통과하는 각종 배관 등에는 방수 대책을 충분히 강구 한다.

개구부 주위의 누수방지 대책은 충분히 연구하고 외벽이 실내에 면한 부분의 구조는 결로 방지책을 연구하여 처리한다.

공간계획

공용공간

- 재해에 대비한 비상구, 비상계단 및 비상 유도등 등을 면밀히 고려한다.

- 정전을 대비한 비상전원장치를 우선적으로 고려한다.

- 로비, 홀 등의 공용공간은 충분한 층고 및 연계성을 확보한다.

- 공용화장실 계획 시 남녀화장실의 상호간섭이 최소화되는 배치를 선택한다.

평면계획

- 공용공간의 계단형으로 형성되는 강의실의 경우 멀티미디어 강의실로서의 환경이 구축되어야 하며, 이에 대한 설비시설 및 마감 등에 대한 계획이 있어야 한다.

- 내부 벽체 중에서 방화벽, 구조상 내력벽, 방수 등이 필요한 벽체와 방음이 필요한 벽체들을 제외한 벽체는 기능상 변화를 예측하여 철거 및 이동 설치가 용이한 경량 칸막이벽으로 계획한다.

- 장애인의 각종 시설 이용에 필요한 편의시설을 설치한다
(예: 장애인용 세면기-보호받침대와 설치높이를 낮게 조정, 전자감응식 수도꼭지, 장애인 양변기, 장애인 소변기, 자동문, 기타)

토목 및 조경계획

토목에 대한 설계는 관련 법령 및 시설·환경 기준에 의한 제반 규정에 따라 계획한다.

자연 친화적인 공간을 조성한다.

합리적인 토지 이용으로 효율적이고 쾌적한 환경을 조성한다.

조경, 우·배수, 오·폐수, 부대시설의 환경을 고려한다.

설비계획

전기설비

- 서울대학교 공과대학의 설비 및 연구시설 수용에 지장이 없도록 충분한 여유를 고려하여 전력공급 및 간선 등을 선정한다.

- 전기적 사고의 사전 예방 및 계통 파급에 따른 피해 구간을 최소화하도록 계획한다.

- 부하별, 용도별로 구분하여 전력제어반을 구성하고 합리적이고, 효율적인 운전이 가능하도록 계획한다.

- 각 층의 EPS실은 기기설치 및 유지보수가 가능하도록 충분한 공간을 확보한다.

- 조명설비는 각 기능별로 조도기준(KS A 3011)을 정하고 에너지절약을 고려하여 고효율 조명기구로 구성하며, 건축 마감자재에 부합되게 계획한다.

- 전열설비의 용량, 기기배치, 공급 전압 등은 실용도 및 특성에 적합하도록 계획한다.

- 변압기 뱅크는 전등/전열, 동력 및 기타 부하 등으로 구성하여 합리적이고, 효율적인 운전이 가능하도록 하고, 추후 부하 증설로 인한 예비 용량 등을 고려하여 변압기 용량을 선정 및 전기실 면적을 충분히 확보한다.

- 피뢰 및 접지설비는 관련 법규 및 기준(한국전기설비기준, 표준기준 등)에 따라 계획한다.

- 신재생에너지로 태양광 발전설비를 반영할 경우 지상에서 집열판이 보이지 않게 배치하여 계획한다.

- 추후 변경 및 증설 등에 대비하여 확장성과 유연성을 고려한다.

- 유지보수 및 관리의 효율성을 고려한 시스템으로 계획한다.

- 경제적이고 에너지 절약을 위한 최적의 시스템으로 계획한다.

- 쾌적하고 환경친화적인 설비가 될 수 있도록 계획한다.

- 전기차충전설비는 건물 외 설치를 최우선으로 검토하며, 불가피하게 건물내 주차장에 설치할 경우 학내기준에 맞는 보완설비를 설치한다.

기계설비

- 정부의 에너지 절약정책과 환경오염 방지를 위한 관련 정책을 적극 수용하고 타 공정과 관련되는 사항을 면밀히 검토하여 설계에 반영한다.

- 냉·난방설비는 실별 사용 시간 및 용도에 따른 적응성과 부분부하 발생에 따라 에너지 소비를 최소화하고, 에너지 절감 효과 및 연중 일정 성능 유지가 가능하고, CO2 발생이 적은 신재생 에너지를 사용하는 방안을 설계에 반영한다.

- 냉난방 설비 제어는 서울대 통합관리시스템에 연결하여 효율적인 관리 및 유지관리비용을 절감할 수 있도록 계획한다.

- 급수관은 수압 등을 면밀히 검토하여 용량이 부족할 시는 증설을 계획하며, 급탕을 위한 저탕량과 가열방식 등은 가장 경제성 있게 계획하고, 자재는 내식성 자재를 반영하여 계획한다.

- 기계실, 전기실, 화장실 등 환기가 필요한 실에는 용도에 따라 필요 환기량을 산정하여 충분한 환기가 될 수 있도록 계획한다.

- 주요 장비의 선정은 초기투자비, 유지관리비, 내용연수 등을 비교 분석하여 효율적이고 경제적인 설비계획이 되도록 한다.

- 소방법 등 관계 법규 적용 여부를 검토하여 적법한 건물의 소화설비를 계획한다.

- 냉·난방 기기의 연료 등 가스시설이 요구될 경우 관계 법규 및 고시, 조례 등을 검토하여 적법하게 계획한다.

- 자동제어설비는 효율적인 에너지 관리에 적합하도록 계획하고 종합적인 운전 관리가 가능토록 반영하며, 인력절감을 도모할 수 있도록 계획한다.

- 모든 기계시스템은 연중운영 및 시설안정이 우선되도록 반영하고, 유지관리와 보수가 용이하도록 계획한다.

- 개별 냉·난방설비를 반영할 경우 지상에서 실외기가 보이지 않게 배치·계획한다.

- 실습실 종류별 특성을 고려한 환기 및 냉난방 계획을 하여야 하며 감염에 우려가 있는 실습실의 경우는 대책을 고려하여 쾌적함을 유지하도록 한다.

- 교육 연구시설에 적합한 기계설비 시스템이 되도록 하며, 연중 운영 및 시설 안정이 우선 확보되도록 설계 반영하고, 또한 유지관리 및 보수가 용이하도록 한다.

- 설계 및 시공 기준은 본 안내서 및 설계업무지침, 국토교통부 “건축기계설비 표준시방서” 등에 적합하여야 한다.

- 에너지절약형으로 설계되어야 하며, 고효율 에너지자재 및 절수형 수도설비를 사용해야 한다.

정보통신

- 전화설비, TV, LAN설비, 방범설비, 방송설비 등 정보통신설비는 첨단 IT 정보화시대에 능동적으로 대처하고, 확장성과 편리성, 경제성, 안정성 있는 통신 서비스를 제공하여야 한다.

- 정보통신 시설은 각 실내에서 사무 자동화, 빌딩 자동화시스템을 수용할 수 있어야 한다.

- 추후 정보통신설비의 증설 및 신기술 도입 시 대처가 가능하도록 하여야 한다.

- 주요 장소에는 안전과 보안을 위하여 CCTV와 출입통제 설비를 계획한다.

- 경제적이고 유지관리가 편리하도록 계획한다.

건축설비부문

- 변전실은 전력부하의 중심으로 침수에 대비한 구조 및 통풍이 가능하도록 한다.

- 최적의 냉·난방 방식을 채택하며, 필요한 기계실 및 각종배관, 덕트의 설치 공간은 점검에 필요한 충분한 공간을 확보한다.

- 화장실 등 악취가 발생할 우려가 있는 공간은 충분한 환기로 실내 취기 확산 방지를 고려하며, 폐수 및 오수에 대한 수집설비와 하수계획은 악취가 외부로 발생하지 않도록 계획한다.

- 종합적인 운전관리 시스템을 계획한다.

소방 및 안전계획

- 소방시설은 소방관계법령에 적합한 초기 화재감지, 초기 화재진압, 화재  피해의 최소화, 화재발생 및 확산방지, 화재로부터 인명 및 시설물 보호를 최우선적으로 고려하여 계획한다.

- 방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어될 수 있는 시스템으로 계획한다.

- 연구·실험실은 관계 법령, 연구실 설치 운영 기준 이행 안내서(국가연구안전관리본부), 서울대학교 연구실 설치 운영 가이드(환경안전원)에 따라 연구·실험실의 위험 수준에 적합한 시설이 설치되도록 계획한다.

- 소방설비(자동화재탐지설비, 피난설비 등)는 관련 법규 및 기준에 적합하도록 계획한다.

환경계획

환경적으로 건전하고 지속가능한 개발이념을 도입하여 환경친화적인 캠퍼스를 조성함으로써 지역사회의 중심시설이 되도록 한다.

건물 주변의 양호한 현존 수목들은 최대한 보호하고, 외부 공간을 환경친화적으로 조성한다.

주변 지역과 조화를 이룰 수 있도록 대상지 주변의 환경공사를 포함, 반영 할 수 있다.

효율적인 에너지절약 시스템을 선정하여 친환경적인 건물로 계획한다.

세부시설계획

스페이스 프로그램(안)

구분	실 명	수용	단위	실 수	면적계	용 도
		인원	면적
4층	교수연구실	1	26	7	182	공과대학 융합연구 공간
	사업단장/센터장실	1	26	7	182
3층	우주비행체 실험실	40	200	1	200	항공우주공학과 40동 대체공간 (실면적 유지)
	우주재진입 실험실	40	200	1	200
	우주자율항법제어 실험실	20	100	1	100
	우주환경 미세중력 융합연구실	20	100	1	100	공과대학융합연구 공간
	우주 반도체 융합연구실	20	90	1	90
	항공우주신기술연구소	10	78	1	78
	회의실	30	160	1	160
2층	우주 모빌리티 융합연구실	50	160	1	160	공과대학 융합연구 공간
	우주 소재/제조 융합연구실	20	90	1	90
	우주 로보틱스 융합연구실	50	170	1	170
	우주관제실	15	70	1	70	공대 공동활용 인프라 (우주연구단,우주융합공간) (연구+교육+산학협력)
	메이커 스페이스·Space Factory 고밀도 코로케이션	80	250	1	250
	산학협력 연구실 1	80	250	1	250	매칭기업 입주공간 (실면적 유지)
	산학협력 연구실 2	80	250	1	250
	행정사무공간	2	20	1	20	시설 소모품 창고
1층	본부 활용공간 (계획 제외)		1,320	-	1,320	본부 활용공간 (면적유지) (설계 용역 진행 시 상세 용도 제시 예정)
	창고		20	1	20	시설소모품 창고
지하1층	주차장		2,050	1	2,050	50대 이상
지하2층	발사환경 시험실	5	40	1	40	공대 공동활용 인프라 (우주연구단,우주융합공간) (연구+교육+산학협력)
	전기실(기계실)		480*	1	480*	기반시설
소 계(Net)					3,932	주차장, 전기실(기계실) 제외
공유면적(전용면적*55%)			-	-	4,868	강의홀 외 기타공간 (연결통로, 주차장 등)
합 계(Gross)					8,800

※ 캠퍼스 내 전력수급계획에 따라 전기실 규모 및 면적은 증가될 수 있음

※ 각 실 면적은 ±10% 범위 내에서 조정 가능하나, 전체 연면적을 초과할 수 없다.

※ 산학협력 연구실(2개실) 및 항공우주공학과 40동 대체공간(3개실), 본부활용공간 면적유지

※ 각 실은 대해서는 층간 조정 가능

(단 본부활용공간은 1개층 전체를 사용하여야 하며 지상층에 배치 필요)

(항공우주공학과 40동 대체공간(3개실)은 같은층에 위치 필요)

※ 메이커스페이스∙Space Factory 내 고밀도 코로케이션 공간 조성

실별 세부계획

※ 실별 필요설비 및 장비(비품 및 연구장비) 고려하여 실별 계획
(장비 및 비품은 건축 완료 이후 반입• 설치 예정)

공동활용 공간

발사환경 시험실

-　규모: 1개소 [40㎡]

-　기능: 위성, 발사체 구성품 및 우주탑재체의 발사·운송 환경 교육·연구

-　필요 설비 및 장비 등

• 소형 진동시험기, 충격시험 장치, 클린부스, 시험준비대

• 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양, 콘크리트 노출 바닥

• 1톤/㎡ 이상 하중 고려 필요, 소음 및 진동 저감을 위한 방음·방진 패드

• LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

우주관제실

-　규모: 1개소 [70㎡]

-　기능: 우주물체 추적, 원격데이터 수집 및 처리, 우주상황인식 교육·연구

-　필요 설비 및 장비 등

• 대형모니터, 관제용 워크스테이션, 관제용 SDR 및 주변기기, 데이터 및 계산서버

• 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 전원 이중화 및 UPS

• 멀티미디어(화상), 영상설비(LED), 디지털 A/V설비, LAN설비, 시스템 운용 전자교탁, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

메이커스페이스· Space Fartory(고밀도 코로케이션 포함)

-　규모: 1개소 [250㎡]

-　기능: 위성·항공우주 시스템 시제품 제작, 조립 및 시험을 위한 개방형 제작 공간 / 학생 교육, 산학협력 프로젝트 및 융합연구, CPU/GPU 서버실 공동 활용

-　필요 설비 및 장비 등

• 3D 프린터, 소형 CNC 가공기, 레이저 커터, 솔더링스테이션 등 시제품 제작 장비

• 디지털멀티미터, 오실로스코프, 시그널어날리이저 등 시제품 전기전자 검사 장비

• 클린부스, 항온항습기

• 정전기 방지(ESD) 바닥 및 작업대, 조립 작업대, 공구 및 공구 보관함, 안전 설비, 청소 용품

• 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양

• 150 kWh 급 전력 공급, 항온항습

• LAN설비, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기

융합연구 공간

우주 모빌리티 융합연구실

-　규모: 1개소 [160㎡]

-　기능: 차세대 우주 모빌리티 시스템 설계, 제어 및 시뮬레이션 교육·연구/학제 간 융합 연구 및 공동 프로젝트 수행

-　필요 설비 및 장비 등

• 고성능 시뮬레이션 워크스테이션, 정반 및 Vicon 등 제어·계측 연동 SILS/HILS 장비

• 시험용 모형 및 실험대, 암실, 특수 조명 및 프로젝터 시스템

• 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양, 콘크리트 노출 바닥

• 2톤/㎡ 이상 하중 고려 필요

• LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

우주 소재/제조 융합연구실

-　규모: 1개소 [90㎡]

-　기능: 우주용 경량·고강도 소재 교육·연구 및 제조 공정 기초 실험 / 소재 특성 평가 및 융합연구 수행

-　필요 설비 및 장비 등

• 고성능 시뮬레이션 워크스테이션, 소재 제작 및 시험 장비

• 화학·분진 대응 국소 배기 설비

• 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양

• LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

우주 로보틱스 융합연구실

-　규모: 1개소 [170㎡]

-　기능: 우주 탐사용 로봇, 매니퓰레이터, 우주AI 및 자율제어 교육·연구 / 로보틱스 기반 실험 및 시뮬레이션 수행

-　필요 설비 및 장비 등

• 우주 매니퓰레이터 모듈, 로봇 시험 플랫폼(슬라이드 레일), AI 및 ML용 고성능 워크스테이션, Vicon 등 제어·계측 연동 SILS/HILS 장비

• 안전 펜스 및 실험 구역 구획

• 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양, 콘크리트 노출 바닥

• LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

우주환경·미세중력 융합연구실

-　규모: 1개소 [100㎡]

-　기능: 우주환경 및 미세중력 관련 기초 교육·연구 / 위성 및 탑재체 환경 영향 분석

-　필요 설비 및 장비 등

• 소형 열진공 챔버, 클리노스텟, 계측 및 데이터 수집 장치, 시험준비대, 클린부스, 항온항습기

• 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양, 콘크리트 노출 바닥

• 1톤/㎡ 이상 하중 고려 필요

• LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

우주 반도체 융합연구실

-　규모: 1개소 [90㎡]

-　기능: 우주환경 대응 반도체 및 전자소자 신뢰성 연구

-　필요 설비 및 장비 등

• 반도체 시험 장비, 신뢰성 시험용 레이저, 계측기기, 클린부스, 항온항습기

• 정전기 방지(ESD) 바닥 및 작업대

• 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양

• LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

항공우주신기술연구소

-　규모: 1개소 [78㎡]

-　기능: 항공우주 신기술 기획·연구 및 산학연 협력 거점 / 연구자 협업 및 행정 지원 기능 수행

-　필요 설비 및 장비 등

• 연구·행정용 사무가구 및 회의 테이블

• LAN설비, 세면대, 환기장치, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기 설치

항공우주공학과 연구실

우주비행체 실험실

-　규모: 1개소 [200㎡]

-　기능: 우주비행체 설계 교육·연구 활동 공간

-　필요 설비 및 장비 등

• 연구용 책상, 수납장, 소규모 회의 설비

• 동시설계시설(좌석별 고성능 워크스테이션 및 고속 네트워크, 중앙 설계모델 서버/스토리지, 멀티스크린 기반 시각화 및 화면 분배 장치, 전자칠판, 화상회의 시스템, UPS 및 서버랙/케이블 인프라를 갖춘 동시공학 설계환경)

• 출입구 및 천장고 반입 기기 고려 설계, 콘크리트 노출 바닥, 가벽 설치

• 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

• LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

우주재진입 실험실

-　규모: 1개소 [200㎡]

-　기능: 우주재진입 교육·연구 활동 공간

-　필요 설비 및 장비 등

• 연구용 책상, 수납장, 소규모 회의 설비

• 전산실습교육시설(PC, 서버 및 스토리지, 전자교탁, 대형 디스플레이, 음향 설비 등)

• 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 콘크리트 노출 바닥, 가벽 설치, 380V 3상

• 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

우주자율항법제어 실험실

-　규모: 1개소 [100㎡]

-　기능: 우주자율항법제어 교육·연구 활동 공간

-　필요 설비 및 장비 등

• 연구용 책상, 수납장, 소규모 회의 설비

• AI 및 ML용 고성능 워크스테이션, Vicon 등 제어·계측 연동 장비

• 출입구 및 천장고 반입 기기 고려 설계, 콘크리트 노출 바닥, 가벽 설치

• 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

산학협력 공간

-　규모: 2개소 [250㎡]

-　기능: 기업·연구기관과의 공동 연구, 기술 협력 및 회의 공간 / 산학협력 프로젝트 수행 및 성과 공유

-　필요 설비 및 장비 등

• 정전기 방지(ESD) 바닥

• 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양, 콘크리트 노출 바닥

• LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

교수 연구실 및 행정 지원공간

교수연구실/사업단 연구실

-　규모: 26㎡ 2개소 [총 364㎡]

-　기능: 개별 연구 및 학문활동, 사업 전반에 대한 대외협력 및 공식 협의

-　필요 설비 및 장비 등

• LAN설비, 세면대, 환기장치, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기 설치

회의실

-　규모: 1개소 [160㎡]

-　기능: 대학 및 사업단의 각종 회의를 진행하는 공간으로 교수회의 및 소규모 그룹 회의 공간

-　필요 설비 및 장비 등

• 멀티미디어 환경(대형 모니터, 전자교탁, AV 시스템, 화상카메라 등), LAN 설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기 설치

• 220V 전열 콘센트