서울대학교 우주융합기술관(40동) 건립 사업

교육시방서

2026. 5.

서울대학교 공과대학

교   육   시   방   서

1. 사 업 명 : 서울대학교 공과대학 우주융합기술관(40동) 건립 사업

2. 사업개요

가. 사업규모

• 사업대상지: 공과대학 39동 인근 40동 부지

• 연면적: 8,800㎡

나. 위  치: 서울시 관악구 관악로 1 관악캠퍼스내 부지(40동 부지)

3. 사업목적 및 기대효과

가. 사업목적

1) 국가 우주산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 기반 구축

• 급성장하는 글로벌 우주산업 속에서 낮은 국내 시장 점유율(1%)을 극복하고 우주 경제·산업 생태계를 강화하기 위한 전략적 인프라 확보

• 첨단공학, AI, 기초과학, 의학, 법·정책 등을 포괄하는 초학제적 연구환경 조성을 통해 융복합 기술혁신을 촉진

2) 미래 우주 전문인재 양성과 국제·산학연 공동연구 허브 조성

• 부족한 국내 우주 전문인력(약 11,000명) 문제를 해결하고 미래 세대 중심의 고급 인재 양성을 위한 교육·연구·실습 공간 구축

• 대형 우주 프로젝트 수행에 필요한 국제 협력, 민간기업 및 연구소와의 공동연구를 촉진하는 글로벌 협력 플랫폼 마련

3) 증개축 부지 활용 극대화

• 관악 캠퍼스 내 자연환경을 캠퍼스 내로 끌어들여 친환경적인 공간조성 및 개발 가용지의 부족 공간은 지하 개발을 통하여 캠퍼스 부지 활용을 극대화하고 캠퍼스 문화와 어울리는 창조적인 공간을 조성한다.

나. 기대효과

1) 우주 융합 연구 허브 구축

• 우주융합기술관은 첨단 산업과 연계한 융합 연구 허브 조성을 통해 다학제 연구 시너지를 강화하고 글로벌 협력 기반 확대

• 쾌적한 교육·연구 환경을 구축하여 학생들의 전문 역량과 창의적 연구 활동을 촉진하고 우주 인재 양성 고도화

2) 국가 우주 캠퍼스 설립 효과

• 무인 우주 실험 정거장 기반의 실증 연구를 활성화하여 국가 우주산업 핵심기술 확보와 산업 생태계 강화 지원 및 실증 기반 교육·연구를 통해 실무·협업 역량을 갖춘 미래형 우주 인재를 체계적으로 양성

3) 우주 특화 교육 추진 효과

• 전문 설계 환경을 구축해 다학제 전문가가 참여하는 실전적 우주 임무·시스템 설계 교육 제공 및 ESA CDF 모델을 적용한 특화 교육 공간을 통해 프로젝트 기반 학습과 국제 수준의 설계 역량 강화

4. 공간계획의 기본원칙

가. 최첨단 교육 및 연구시설 구축

국가 우주산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 기반으로서, 초학제적 융복합 연구와 미래 우주 전문인재 양성을 지원하는 최첨단 교육·연구시설을 구축하고, 교육·연구·실습 연계 및 국제·산학연 협력 플랫폼 조성을 통해 글로벌 공동연구 허브로 기능하는 동시에 캠퍼스 부지 활용을 극대화한 친환경·창의적 공간 및 미래 환경에 대비할 수 있는 융통성이 있는 건물이 되도록 한다.

나. 장기적인 마스터 플랜을 고려한 공간계획

1) 친환경 녹색 캠퍼스 조성 기반 마련

• 관악 캠퍼스 내 녹지공간을 최대한으로 보존하고 협소한 공간을 보다 효율적으로 이용할 수 있도록 지하를 개발하고, 39동과 연계된 녹지공간을 확보하여 자연 친화적인 캠퍼스를 조성하고자 한다.

2) 보행자 중심의 캠퍼스 기반 마련

• 협소한 부지 여건으로 인하여 캠퍼스 내 지상 공간을 차량 이동과 주차 공간으로 사용하고 있어, 차량은 지하에 수용하고 지상 공간을 확보하여, 보행 흐름을 자연스럽게 연결하여 캠퍼스 생활을 풍요롭게 조성하고자 한다.

3) 효율적인 공간계획

• 사용자에게 맞춘 공간계획, 설비환경, 유지관리 시스템으로 최상의 효율성을 갖추도록 한다.

4) 사용자의 안전을 고려한 공간계획

• 장애인, 노약자의 이용을 고려하여 공간을 배분하고 동선을 계획한다.

• 교육시설 안전인증 시설안전, 실내환경 안전, 외부환경안전 기준에 적합하도록 공간 및 설비, 구조, 건축재료, 보행자와 교통 체계 등 을 계획한다.

5. 건축 계획

건축계획

관련 제반 법규를 준수하여 계획하여야 한다.

대지의 입지적 특성(서울대학교 순환도로에 면해 있으며, 윗공대와 아랫공대가 만나는 결절점에 위치)과 지형적 특성(극심한 고저차(약20m차이))에 대해 충분히 고려(다양한 방면의 출입구 설치 등)하여 계획한다.

설계 용역 시 제공된 현황자료 토대로 대상지 및 그 주변을 재조사 하여야 한다.

지장물현황도 상의 우수박스는 이설 불가(존치)를 전제로 계획하여야 한다.

※ 추후 우수박스의 유지보수를 위한 접근 및 공사가 가능하도록 건물 계획 필요

건물 배치시 현황 대지의 옹벽 구조 및 시공성을 충분히 고려하여, 옹벽의 존치, 활용, 시공 방법 등을 종합적으로 판단하여 계획한다.(설계 추진 시 기존 옹벽에 대한 구조ㆍ안전ㆍ정밀조사 등 에 대한 검토도 과업내용에 포함 됨)

배치 계획시 39동 외벽에서 최대한 이격하여야 하며, 39동 교수연구실의 조망권 및 프라이버시를 최대한 확보하도록 계획한다.

배치 계획시 남측 순환도로에서 최대한 이격하여 보행환경 확보 및 소음저감을 고려한다.

주변건물에 대한 현황 도면 확인하여 주변건물과 이격하여 지하 터파기, 흙막이 시공성을 확보할 수 있도록 계획한다.

건물 배치시, 현황 자료를 기반으로 지하 우수박스 및 공동구, 각종 지하 지장물에 대해서 고려하여 계획한다.(존치되는 지장물에 대해서는 향후 유지보수 가능 하도록 고려)

인접 건물인 39동 2층과 연결 통로로 연결하여, 인접 건물과의 접근성을 높인다.
(39동, 2층 Y5~Y6열  232호, 233호 공간 철거 후 통로로 연결 *준공도면기준 255호,256호 )

건물 지상 층수는 4층 이나, 주변 건물과의 조화로운 배치, 이격 거리 확보, 공간 활용성 확보 등을 위하여 지상 5층으로 1개층 증층 가능

※ 1개층 증층에 따른 공사비 증액 불가 (1개층 증층시 증층 사유(공간 활용성 확보 등)에 대한 구체적 설명 및 공사비 절감을 위한 방안을 제출물(설계설명서)에 기재 필요. 미 기재 및 내용이 부실할 시 감점 사유에 해당. 추후 설계 진행 시 공사비 초과 시 층수 재조정 될 수 있음)

주변 건물과 연계동선을 고려한 계획이 이루어져야 하고, 건물의 진·출입이 용이하도록 한다.

배치된 공간에 있어서 수용인원과 실의 크기에 적정성을 고려하고, 미래 환경에 대응할 수 있도록 확장성, 융통성, 전환성이 있는 건물로 계획한다.

건물의 출입자, 출입시간과 출입지역 등을 통제할 수 있는 보안 시스템을 갖추도록 한다.

건축물은 미적이며, 견고하게 설계하여야 하며, 건축물의 형태와 재료는 주위환경과 조화를 우선적으로 고려한다.

구조계획 및 급·배수 계통 등은 장차 증설을 고려하여 종합적으로 계획한다.

사람, 차량, 각종 물자의 효과적이고 원활한 보행 활동 및 차량 이동 동선을 확립하여야 한다.

보행자 및 차량 통행이 혼재된 구간임을 고려하여, 보행자 안전 확보 및 차량 속도 저감을 위한 설계 기법 및 장치를 검토하여 반영 한다.

실의 배치, 기능의 상호보완 등을 종합적으로 고려한 공간 배치가 이루어져야 한다.

마감 재료는 내구성이 있으며, 실내 환경을 고려하여 쾌적한 느낌을 얻을 수 있는 재료를 선택하고 유지관리 측면을 고려한다.

건물의 외벽 및 외부에 면하는 창과 최상층 및 최하층 등에는 관계 법규에 맞도록 단열성 있는 구조로 하되, 방수를 철저히 하며, 방수층을 통과하는 각종 배관 등에는 방수 대책을 충분히 강구 한다.

개구부 주위의 누수방지 대책은 충분히 연구하고 외벽이 실내에 면한 부분의 구조는 결로 방지책을 연구하여 처리한다.

※ 위의 건축계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

6. 토목계획

가. 토목에 대한 설계는 관련 법령 및 시설·환경 기준에 의한 제반 규정에 따라 계획한다.

나. 자연 친화적인 공간을 조성한다.

다. 합리적인 토지 이용으로 효율적이고 쾌적한 환경을 조성한다.

라. 조경, 우․배수, 오․폐수, 부대시설의 환경을 고려한다.

※ 위의 설비계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

7. 설비 계획

가. 전기설비

1) 서울대학교 공과대학의 설비 및 연구시설 수용에 지장이 없도록 충분한 여유를 고려하여 전력공급 및 간선 등을 선정한다.

2) 전기적 사고의 사전 예방 및 계통 파급에 따른 피해 구간을 최소화하도록 계획한다.

3) 부하별, 용도별로 구분하여 전력제어반을 구성하고 합리적이고, 효율적인 운전이 가능하도록 계획한다.

6) 각 층의 EPS실은 기기설치 및 유지보수가 가능하도록 충분한 공간을 확보한다.

7) 조명설비는 각 기능별로 조도기준(KS A 3011)을 정하고 에너지절약을 고려하여 고효율 조명기구로 구성하며, 건축 마감자재에 부합되게 계획한다.

8) 전열설비의 용량, 기기배치, 공급 전압 등은 실용도 및 특성에 적합하도록 계획한다.

9) 변압기 뱅크는 전등/전열, 동력 및 기타 부하 등으로 구성하여 합리적이고, 효율적인 운전이 가능하도록 하고, 추후 부하 증설로 인한 예비 용량 등을 고려하여 변압기 용량을 선정 및 전기실 면적을 충분히 확보한다.

10) 소방설비(자동화재탐지설비, 피난설비 등)는 관련 법규 및 기준에 적합하도록 계획한다.

11) 피뢰 및 접지설비는 관련 법규 및 기준에 따라 계획하고, 피뢰 및 접지설비는 KS IEC 국제 기준을 적용

12) 신재생에너지로 태양광 발전설비를 반영할 경우 지상에서 집열판이 보이지 않게 배치하여 계획한다.

13) 추후 변경 및 증설 등에 대비하여 확장성과 유연성을 고려한다.

14) 유지보수 및 관리의 효율성을 고려한 시스템으로 계획한다.

15) 경제적이고 에너지 절약을 위한 최적의 시스템으로 계획한다.

16) 쾌적하고 환경친화적인 설비가 될 수 있도록 계획한다.

17) 전기차충전설비는 건물 외 설치를 최우선으로 검토하며, 불가피하게 건물내 주차장에 설치할 경우 학내기준에 맞는 보완설비를 설치한다.

※ 위의 설비계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

나. 기계설비

1) 정부의 에너지 절약정책과 환경오염 방지를 위한 관련 정책을 적극 수용하고 타 공정과 관련되는 사항을 면밀히 검토하여 설계에 반영한다.

2) 냉·난방설비는 실별 사용 시간 및 용도에 따른 적응성과 부분부하 발생에 따라 에너지 소비를 최소화하고, 에너지 절감 효과 및 연중 일정 성능 유지가 가능하고, CO2 발생이 적은 신재생 에너지를 사용하는 방안을 설계에 반영한다. 자동제어는 통합 관리하여 효율적인 관리 및 인력절감을 도모할 수 있도록 계획한다.

3) 급수관은 수압 등을 면밀히 검토하여 용량이 부족할 시는 증설을 계획하며, 급탕을 위한 저탕량과 가열방식 등은 가장 경제성 있게 계획하고, 자재는 내식성 자재를 반영하여 계획한다.

4) 기계실, 전기실, 화장실 등 환기가 필요한 실에는 용도에 따라 필요 환기량을 산정하여 충분한 환기가 될 수 있도록 계획한다.

5) 주요 장비의 선정은 초기투자비, 유지관리비, 내용연수 등을 비교 분석하여 효율적이고 경제적인 설비계획이 되도록 한다.

6) 소방법 등 관계 법규 적용 여부를 검토하여 적법한 건물의 소화설비를 계획한다.

7) 냉·난방 기기의 연료 등 가스시설이 요구될 경우 관계 법규 및 고시, 조례 등을 검토하여 적법하게 계획한다.

8) 자동제어설비는 효율적인 에너지 관리에 적합하도록 계획하고 종합적인 운전관리가 가능토록 반영하며, 인력절감을 도모할 수 있도록 계획한다.

9) 모든 기계시스템은 연중운영 및 시설안정이 우선되도록 반영하고, 유지관리와 보수가 용이하도록 계획한다.

10) 개별 냉·난방설비를 반영할 경우 지상에서 실외기가 보이지 않게 배치·계획한다.

11) 실습실 종류별 특성을 고려한 환기 및 냉난방 계획을 하여야 하며 감염에 우려가 있는 실습실의 경우는 대책을 고려하여 쾌적함을 유지하도록 한다.

12) 주요장비의 선정은 초기투자비, 유지관리비, 내용연수 등을 비교 분석하여 효율적이고 경제적인 설비계획이 되도록 한다.

13) 교육 연구시설에 적합한 기계설비 시스템이 되도록 하며, 연중 운영 및 시설 안정이 우선 확보되도록 설계 반영하고, 또한 유지관리 및 보수가 용이하도록 한다.

14) 설계 및 시공 기준은 본 안내서 및 설계업무지침, 국토교통부 “건축기계설비 표준시방서”등에 적합하여야 한다.

15) 에너지절약형으로 설계되어야 하며, 고효율 에너지자재 및 절수형 수도설비를 사용해야 한다.

※ 위의 설비계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

다. 정보통신

1) 전화설비, TV, LAN설비, 방범설비, 방송설비 등 정보통신설비는 첨단 IT 정보화시대에 능동적으로 대처하고, 확장성과 편리성, 경제성, 안정성 있는 통신 서비스를 제공하여야 한다.

2) 정보통신 시설은 각 실내에서 사무 자동화, 빌딩 자동화시스템을 수용할 수 있어야 한다.

3) 추후 정보통신설비의 증설 및 신기술 도입 시 대처가 가능하도록 하여야 한다.

4) 하부 시스템들의 데이터 프로토콜은 BACnet, LonWork 등의 국제 표준 오픈 프로토콜을 사용한다.

5) 안내, 전달, BGM 방송과 비상시 신속한 대피 유도 방송을 위하여 전관 방송 설비를 계획한다.

6) 교육, 강연, 세미나 등의 원활한 진행을 위하여 A/V 설비를 계획한다.

7) 실별 특성을 고려하여 필요 개소에 전화, 데이터를 설치한다.

8) Wifi가 가능하도록 하여 스마트폰이나 컴퓨터를 활용한 다양한 정보의 송수신이 가능하도록 한다.

9) 정보통신장비선정 및 선로는 우리대학에서 사용 중에 있는 정보통신망과 호환되는 장비로 우리대학 정보화본부와 충분한 협의하여 계획한다.

10) 주요 장소에는 안전과 보안을 위하여 CCTV와 출입통제 설비를 계획한다.

11) 경제적이고 유지관리가 편리하도록 계획한다.

※ 위의 설비계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

라. 건축설비부문

1) 변전실은 전력부하의 중심으로 침수에 대비한 구조 및 통풍이 가능하도록 한다.

2) 최적의 냉·난방 방식을 채택하며, 필요한 기계실 및 각종배관, 덕트의 설치 공간은 점검에 필요한 충분한 공간을 확보한다.

3) 화장실 등 악취가 발생할 우려가 있는 공간은 충분한 환기로 실내 취기 확산 방지를 고려하며, 폐수 및 오수에 대한 수집설비와 하수계획은 악취가 외부로 발생하지 않도록 계획한다.

4) 종합적인 운전관리 시스템을 계획한다.

※ 위의 설비계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

마. 소방 및 안전 계획

1) 소방시설은 소방관계법령에 적합한 초기 화재감지, 초기 화재진압, 화재  피해의 최소화, 화재발생 및 확산방지, 화재로부터 인명 및 시설물 보호를 최우선적으로 고려하여 계획한다.

2) 방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어될 수 있는 시스템으로 계획한다.

3) 연구‧실험실은 관계 법령, 연구실 설치 운영 기준 이행 안내서(국가연구안전관리본부), 서울대학교 연구실 설치 운영 가이드(환경안전원)에 따라 연구·실험실의 위험 수준에 적합한 시설이 설치되도록 계획한다.

※ 위의 설비계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

8. 환경계획

환경적으로 건전하고 지속가능한 개발이념을 도입하여 환경친화적인 캠퍼스를 조성함으로써 지역사회의 중심시설이 되도록 한다.

가. 건물 주변의 현존 수목들을 최대한 보호하고, 잠식되는 기존 커뮤니티 휴게 공간 기능의 활성화를 위해 추가계획으로 녹색정원을 확보한다.

나. 주변 지역과 조화를 이룰 수 있도록 주변 환경공사를 고려한다.

다. 효율적인 에너지절약 시스템을 선정하여 친환경적인 건물로 계획한다.

※ 위의 설비계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

9. 정보화 계획

가. 전산망 이용에 불편함이 없도록 설비를 갖춘다.

나. 강의실 연구실에서 편리하게 전산망(유무선)을 사용할 수 있도록 한다.

다. 네트워크 시설(케이블 및 장비 등)은 서울대학교 관악캠퍼스의 실정에 맞게 중앙전산원과 사전에 협의한다.

※ 위의 설비계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

10. 사업부지 위치도

40동

39동

130동

135동

44동

그림 2. 사업부지 위치도

11. 공간계획

가. 공용공간

1) 재해에 대비한 비상구, 비상계단 및 비상 유도등 등을 면밀히 고려한다.

2) 정전을 대비한 비상전원장치를 우선적으로 고려한다.

3) 로비, 홀 등의 공용공간은 충분한 층고 및 연계성을 확보한다.

4) 공용화장실 계획 시 남녀화장실의 상호간섭이 최소화되는 배치를 선택한다.

나. 평면계획

1) 계단형 강의실은 멀티미디어 강의실로서의 환경이 구축되어야 하며, 이에 대한 설비시설 및 마감 등에 대한 계획이 있어야 한다.

2) 내부 벽체 중에서 방화벽, 구조상 내력벽, 방수 등이 필요한 벽체와 방음이 필요한 벽체들을 제외한 벽체는 기능상 변화를 예측하여 철거 및 이동 설치가 용이한 경량 칸막이벽으로 계획한다.

3) 장애인의 각종 시설 이용에 필요한 편의시설을 설치한다(“예” 장애인용 세면기-보호받침대와 설치높이를 낮게 조정, 전자감응식 수도꼭지, 장애인 양변기, 장애인 소변기, 자동문, 기타)

4) 인접 건물인 39동 2층과 연결 통로로 연결하여, 인접 건물과의 접근성을 높인다.

12. 실별 세부계획

가. 공동활용 공간

1) 발사환경 시험실

○ 규모: 1개소 [40㎡]

○ 기능: 위성, 발사체 구성품 및 우주탑재체의 발사·운송 환경 교육·연구

○ 필요 설비 및 장비 등

- 소형 진동시험기, 충격시험 장치, 클린부스, 시험준비대

- 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양, 콘크리트 노출 바닥

- 1톤/㎡ 이상 하중 고려 필요, 소음 및 진동 저감을 위한 방음·방진 패드

- LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

2) 우주관제실

○ 규모: 1개소[70㎡]

○ 기능: 우주물체 추적, 원격데이터 수집 및 처리, 우주상황인식 교육·연구

○ 필요 설비 및 장비 등

- 대형모니터, 관제용 워크스테이션, 관제용 SDR 및 주변기기, 데이터 및 계산서버

- 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 전원 이중화 및 UPS

- 멀티미디어(화상), 영상설비(LED), 디지털 A/V설비, LAN설비, 시스템 운용 전자교탁, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

3) 메이커 스페이스 · Space Factory(고밀도 코로케이션 포함)

○ 면적: 1개소[250㎡]

○ 기능: 위성·항공우주 시스템 시제품 제작, 조립 및 시험을 위한 개방형 제작 공간 / 학생 교육, 산학협력 프로젝트 및 융합연구, CPU/GPU 서버실 공동 활용

○ 필요 설비 및 장비 등

- 3D 프린터, 소형 CNC 가공기, 레이저 커터, 솔더링스테이션 등 시제품 제작 장비

- 디지털멀티미터, 오실로스코프, 시그널어날리이저 등 시제품 전기전자 검사 장비

- 클린부스, 항온항습기

- 정전기 방지(ESD) 바닥 및 작업대, 조립 작업대, 공구 및 공구 보관함, 안전 설비, 청소 용품

- 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양

- 150 kWh 급 전력 공급, 항온항습

- LAN설비, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기

나. 융합연구 공간

1) 우주 모빌리티 융합연구실

○ 면적: 1개소 [160㎡]

○ 기능: 차세대 우주 모빌리티 시스템 설계, 제어 및 시뮬레이션 교육·연구/학제 간 융합 연구 및 공동 프로젝트 수행

○ 필요 설비 및 장비 등

- 고성능 시뮬레이션 워크스테이션, 정반 및 Vicon 등 제어·계측 연동 SILS/HILS 장비

- 시험용 모형 및 실험대, 암실, 특수 조명 및 프로젝터 시스템

- 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양, 콘크리트 노출 바닥

- 2톤/㎡ 이상 하중 고려 필요

- LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

2) 우주 소재/제조 융합연구실

○ 면적: 1개소 [90㎡]

○ 기능: 우주용 경량·고강도 소재 교육·연구 및 제조 공정 기초 실험 /
소재 특성 평가 및 융합연구 수행

○ 필요 설비 및 장비 등

- 고성능 시뮬레이션 워크스테이션, 소재 제작 및 시험 장비

- 화학·분진 대응 국소 배기 설비

- 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양

- LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

3) 우주 로보틱스 융합연구실

○ 면적: 1개소 [170㎡]

○ 기능: 우주 탐사용 로봇, 매니퓰레이터, 우주AI 및 자율제어 교육·연구 /
로보틱스 기반 실험 및 시뮬레이션 수행

○ 필요 설비 및 장비 등

- 우주 매니퓰레이터 모듈, 로봇 시험 플랫폼(슬라이드 레일), AI 및 ML용 고성능 워크스테이션, Vicon 등 제어·계측 연동 SILS/HILS 장비

- 안전 펜스 및 실험 구역 구획

- 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양, 콘크리트 노출 바닥

- LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

4) 우주환경·미세중력 융합연구실

○ 면적: 1개소 [100㎡]

○ 기능:  우주환경 및 미세중력 관련 기초 교육·연구 /
위성 및 탑재체 환경 영향 분석

○ 필요 설비 및 장비 등

- 소형 열진공 챔버, 클리노스텟, 계측 및 데이터 수집 장치, 시험준비대, 클린부스, 항온항습기

- 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양, 콘크리트 노출 바닥

- 1톤/㎡ 이상 하중 고려 필요

- LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

5) 우주 반도체 융합연구실

○ 면적: 1개소 [90㎡]

○ 기능: 우주환경 대응 반도체 및 전자소자 신뢰성 연구

○ 필요 설비 및 장비 등

- 반도체 시험 장비, 신뢰성 시험용 레이저, 계측기기, 클린부스, 항온항습기

- 정전기 방지(ESD) 바닥 및 작업대

- 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양

- LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

6) 항공우주신기술연구소

○ 면적: 1개소 [78㎡]

○ 기능: 항공우주 신기술 기획·연구 및 산학연 협력 거점 /
연구자 협업 및 행정 지원 기능 수행

○ 필요 설비 및 장비 등

- 연구·행정용 사무가구 및 회의 테이블

- LAN설비, 세면대, 환기장치, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기 설치

다. 항공우주공학과 연구실

1) 우주비행체 실험실

○ 면적: 1개소 [200㎡]

○ 기능: 우주비행체 설계 교육·연구 활동 공간

○ 필요 설비 및 장비 등

- 연구용 책상, 수납장, 소규모 회의 설비

- 동시설계시설(좌석별 고성능 워크스테이션 및 고속 네트워크, 중앙 설계모델 서버/스토리지, 멀티스크린 기반 시각화 및 화면 분배 장치, 전자칠판, 화상회의 시스템, UPS 및 서버랙/케이블 인프라를 갖춘 동시공학 설계환경)

- 출입구 및 천장고 반입 기기 고려 설계, 콘크리트 노출 바닥, 가벽 설치,

- 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

2) 우주재진입 실험실

○ 면적: 1개소 [200㎡]

○ 기능: 우주재진입 교육·연구 활동 공간

○ 필요 설비 및 장비 등

- 연구용 책상, 수납장, 소규모 회의 설비

- 전산실습교육시설(PC, 서버 및 스토리지, 전자교탁, 대형 디스플레이, 음향 설비 등)

- 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 콘크리트 노출 바닥, 가벽 설치, 380V 3상

- 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

3) 우주자율항법제어 실험실

○ 면적: 1개소 [100㎡]

○ 기능: 우주자율항법제어 교육·연구 활동 공간

○ 필요 설비 및 장비 등

- 연구용 책상, 수납장, 소규모 회의 설비

- AI 및 ML용 고성능 워크스테이션, Vicon 등 제어·계측 연동 장비

- 출입구 및 천장고 반입 기기 고려 설계, 콘크리트 노출 바닥, 가벽 설치

- 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

라. 산학협력 공간

○ 면적: 2개소 [250㎡]

○ 기능: 기업·연구기관과의 공동 연구, 기술 협력 및 회의 공간 /
산학협력 프로젝트 수행 및 성과 공유

○ 필요 설비 및 장비 등

- 정전기 방지(ESD) 바닥

- 출입구 및 천장고 기기 고려 설계, 바닥형 콘센트 지양, 콘크리트 노출 바닥

- LAN설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기, 실험장비용 분전반(380V 3상), 환기장치 설치

마. 교수 연구실 및 행정 지원공간

1) 교수연구실/사업단 연구실

○ 면적: 26㎡ 14실[364㎡]

○ 기능: 개별 연구 및 학문활동, 사업 전반에 대한 대외협력 및 공식 협의

○ 필요 설비 및 장비 등

- LAN설비, 세면대, 환기장치, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기 설치

2) 회의실

○ 면적: 1개소 [160㎡]

○ 기능: 대학 및 사업단의 각종 회의를 진행하는 공간으로 교수회의 및 소규모 그룹 회의 공간

○ 필요 설비 및 장비 등

- 멀티미디어 환경(대형 모니터, 전자교탁, AV 시스템, 화상카메라 등), LAN 설비, 개별 컨트롤이 가능한 냉·난방기 설치

- 220V 전열 콘센트

13. 기타사항

※ 각 실에 대한 세부 설비/장비는 추후 협의 후 결정할 예정입니다.

□ 세부시설계획(Space Program)

(단위 : ㎡, 명)

구분	실 명	수용	단위	실 수	면적계	용 도
		인원	면적
4층	교수연구실	1	26	7	182	공과대학 융합연구 공간
	사업단장/센터장실	1	26	7	182
3층	우주비행체 실험실	40	200	1	200	항공우주공학과 40동 대체공간
	우주재진입 실험실	40	200	1	200
	우주자율항법제어 실험실	20	100	1	100
	우주환경 · 미세중력 시험실	20	100	1	100	공과대학융합연구 공간
	우주 반도체 융합연구실	20	90	1	90
	항공우주신기술연구소	10	78	1	78
	회의실	30	160	1	160
2층	우주 모빌리티 융합연구실	50	160	1	160	공과대학 융합연구 공간
	우주 소재/제조 융합연구실	20	90	1	90
	우주 로보틱스 융합연구실	50	170	1	170
	우주관제실	15	70	1	70	공대 공동활용 인프라 (우주연구단,우주융합공간) (연구+교육+산학협력)
	메이커 스페이스 · Space Factory 고밀도 코로케이션	80	250	1	250
	산학협력 연구실 1	80	250	1	250	매칭기업 입주공간
	산학협력 연구실 2	80	250	1	250
	창고		20	1	20	시설 소모품 창고
1층	본부활용 공간		1,320	-	1,320	본부 활용공간 (설계 용역 진행 시 상세 용도 제시 예정)
	창고		20	1	20	시설소모품 창고
지하1층	주차장		2,050	1	2,050	주차공간(50대 이상)
지하2층	발사환경 시험실	5	40	1	40	공대 공동활용 인프라 (우주연구단,우주융합공간) (연구+교육+산학협력)
	전기실(기계실)		480*	1	480*	기반시설
소 계(Net)					3,932	주차장, 전기실(기계실) 제외
공유면적(전용면적*55%)			-	-	4,868	강의홀 외 기타공간(주차장 등)
합 계(Gross)					8,800

* 캠퍼스내 전력수급계획에 따라 전기실 규모 및 면적은 증가될 수 있음

※ 메이커스페이스∙Space Factory 내 고밀도 코로케이션 공간 조성