Ⅰ. 설계공모 규정

서울대학교 관악56동(물리천문학부) 증축설계 공모 지침서

1. 공모 개요

1.1 공모 목적

故 김철수 교수 추모기념관 건립

- 물리학과 및 서울대학교 발전을 위해 애쓰신 고 김철수 교수님의 업적을 기리고 그 발자취를 추모

물리학과 학부생들을 위한 실험교육 공간과 IDEA FACTORY 구축

- 물리학과 학부생들의 실험교육 공간과 창의적이고 자율적인 연구 활동을 위한 공간과 관련 인프라를 지원

협업․융합․응용․창업 등 도전적 연구활동 지원

- 기존 물리 연구의 틀을 벗어난 다양하고 새로운 연구를 시도하기 위한 공간과 시설 제공

물리학과 구성원들을 위한 NETWORK LOUNGE 구축

- 물리학과 구성원들의 자유롭고 원활한 소통과 대화을 위한 공간과 인프라 제공

1.2 기대 효과

故 김철수 교수님의 발자취를 상시 기릴 수 있는 여건 마련

물리학 꿈나무 세대들의 창의성 고취를 위한 분위기와 공간 제공

미래의 과학기술을 선도할 수 있는 진취적이고 도전적인 물리학 연구 환경 조성

1.3 공모(사업) 개요

❙표 1 공모개요

구 분		내 용
사업명칭		故 김철수 교수 기념관(가칭)
대지위치		서울대학교 관악캠퍼스 내 62-1동 및 56동 사이 경사지
공모 (사업) 범위	주요용도	교육연구시설
	부지면적	약 1,500㎡
	건축규모(연면적)	약 2,014㎡ (±3% 범위 내에서 연면적 조정 가능)
	높이	지하 1층, 지상 4층, (최대높이 : 16.2m)
추정 공사비		약 4,954,440천원
예정 사업기간		2022년 ~ 2025년
예정 설계비		276,301천원
예정 설계기간		330일

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

※ 추정 공사비는 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 토목, 조경공사비, 부가세 등 포함

※ 예정 설계비는 기본 및 실시 설계비, 각종 예비 인증 비용, 부가세 등 포함
(설계업무대가(인테리어 설계 포함): 216,010천원 / 손해배상 공제보험료: 561천원 / 에너지효율등급예비인증: 9,900천원 / 제로에너지 건축물인증 : 6,600천원 / 에너지절약계획서: 5,500천원 / 안전보건대장 : 3,300천원 / 장애인편의시설인증 : 13,200천원, 지질조사 및 지장물조사 : 21,230천원 등 포함)

◦ 공모 홈페이지 : http://designcampus.snu.ac.kr

※ 참가등록 후, 등록 된 이메일로 변경 사항에 관련된 공지가 진행되나, 공식 공지사항은 홈페이지를 확인하여야 한다.

※ 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 주관기관에 이의를 제기할 수 없다.

2. 공모 일정 및 방법

2.1 설계공모 방식: 일반설계공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2021-872호, 2021. 6. 21., 일부개정)에 따라 ‘일반설계공모’로 시행한다.

2.2 설계공모 일정

❙표 2 설계공모 일정

구 분		일 시	유의사항
공고		‘22. 07. 07. (목)	홈페이지 공고
참가등록 접수		‘22. 07. 07. (목) ~ 07. 15. (금) 17:00	홈페이지를 통한 신청
현장설명회		‘22. 07. 13. (수) 13:30	-
질의답변	질의접수	‘22. 07. 11. (월) ~ 07. 15. (금) 17:00	홈페이지를 통해 접수
	질의회신	‘22. 07. 20. (수)	홈페이지에 일괄 게재
작품접수	온라인	‘22. 08. 19. (금) 11:00~17:00	홈페이지를 통해 제출
심 사	기술검토	‘22. 08. 24. (수)	법규 및 지침위반 검토
	서면심사	‘22. 08. 25. (목)	발표대상자 5팀 선정
	발표심사	‘22. 08. 26. (금)	발표심사 심사
심사결과 발표		‘22. 08. 30. (화)	심사일에 따라 조정 가능

※ 단, 상기 일정 및 장소는 추후 변경될 수 있으며 변경된 일정은 별도 통보

2.3 설계공모 참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 마친 자, 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

공동이행방식(주관 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 대표자는 위의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동참가자 및 회사(업체)도 동일한 자격 조건을 갖추어야 한다. 다만, 외국 건축사 면허·자격을 취득한 자는 상기 (1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

심사위원, 기술위원, 기획설계업체 혹은 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없으며 설계관리용역에 참가한 연구진과 연구진이 속한 업체는 참가할 수 없다.

공고일 기준으로 휴·폐업, 부정당 업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있는 자이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 참가할 수 없다.

1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며 중복 응모 시 참가자격을 박탈한다.

설계 공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신 해당 분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다.

- 「전력기술관리법」 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종 이상) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체

- 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 의한 일반소방시설설계업 등록을 마친 업체

- 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신처리분야(정보통신)]를 등록한 업체

2.4 설계공모 참가등록

등록기간 : 공고일 ~ 07. 15. (금) 17:00까지

참가등록 방법 : 홈페이지를 통해 구비서류를 제출한후, 24시간 이내 (주말 및 공휴일 제외) 서류 확인후 참가 신청 완료

홈페이지 : 서울대학교 공모 홈페이지(http://designcampus.snu.ac.kr)

제출서류 (스캔)

◦ 설계공모 참가등록신청서 1부 (서식 제1호)

◦ 건축사사무소 신고필증, 사업자등록증, 건축사자격증 사본 각 1부

◦ 공고일 기준 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류 제출(공동응모 사무소도 관련 증빙서류 제출)

◦ 대표자 선임계 (대표 건축사 2인 이상 또는 공동응모일 경우에 한함) 1부 (서식 제3호)

◦ 공동수급표준협정서(대표 건축사 2인 이상 또는 공동응모일 경우에 한함) 1부 (서식 제4호)

◦ 서약서, 첨령서약서 각 1부 (서식 2-1, 2-2)

※ 설계공모에 응모하는 회사는 단독 또는 공동응모(주관 외 1인까지) 중 1가지의 방식으로만 참여       가능하며 접수 후 공동응모의 변경이 생길 경우 접수기간 내에 철회 후 재접수 가능

2.5 현장설명

일시 : 2022. 07. 13. (수) 13:30

장소 : 서울대학교 물리천문학부(56동) 521호

현장설명회 참가가 입찰참가자격 필수 요건은 아니나, 현장여건 등을 파악하고 제안할 수 있도록 입찰참가희망자는 본 설명회에 가급적 참석하여야 한다.

2.6 질의접수 및 회신

질의 및 회신기간

◦ 질의기간 : 2022. 07. 11. (월) 09:00 ~ 07. 15. (금) 17:00까지 (해당기한 내 도착분에 한함)
◦ 회신기간 : 2022. 07. 20. (수) (홈페이지 일괄 공지)

질의는 공모 홈페이지 지정 질의게시판을 통해 질의할 수 있다.

질의기간 외에 별도의 유선을 통해 질의를 할 수 없다.

2.7 제공자료

본 공모를 위해 필요한 자료는 홈페이지를 통해 제공한다.

추가로 필요한 자료는 홈페지를 통해 자료를 제공한다.

2.8 공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 아이디어를 표현하기 위해 필요한 일부 내용은 영어나 한자 표기가 가능하다.

모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

3. 공모안의 제출 및 작성

3.1 공모안 제출

제출기간 : 2022. 08. 19.(금) 11:00 ~ 17:00 (해당기한 내 도착분에 한함)

제출방법 : 설계도판, 설계설명서를 압축하여 하나의 zip(압축파일)로 제출한다.

제출장소 : 서울대학교 공모 홈페이지(http://designcampus.snu.ac.kr)

제출서류 : 아래 [표1] 목록을 참고하여 모든 제출서류는 PDF로 저장하여 제출하도록 한다.

설계도판 및 설명서를 제외한 서류의 원본은 아래 주소로 우편 제출을 한다.(③~⑩)(+7일)
원본서류 제출 : [우04071] 서울시 마포구 월드컵로8길 45-8 1층 마실와이드 앞

제출 도서 및 서류

❙표 3 제출도서 및 서류

	제출목록	서식목록	비고
①	설계도판(A1 2매)		온라인 제출
②	설계설명서(A4 세로)	[서식제공]
<우편을 통한 원본 제출>
③	USB (설계도판 원본 패널 PDF 파일)		①~⑩
④	설계공모 참가등록신청서 1부	서식 제1호	참가 신청시 서류
⑤	서약서 및 청렴서약서 1부	서식 제2호
⑥	대표자 선임계 (법인건축사사무소 대표2인 이상의 경우 및 공동응모에 한함) 1부	서식 제3호
⑦	공동응모협정서(공동 응모의 경우) 1부	서식 제4호
⑧	건축사사무소 신고필증 사본 1부
⑨	건축사 면허증(자격증) 사본 1부
⑩	공고일 기준 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류 제출(공동응모 사무소도 관련 증빙서류 제출)

유의사항

◦ 참가자는 모든서류를 PDF로 제출하고, 원본서류의 경우 우편으로 공제출해야 한다.

◦ 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

◦ 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

◦ 제출시간은 이메일 접수 시간을 기준으로 하며, 우편제출은 제출일 기준 7일내 도착하여야 한다.

제출물의 익명성 및 주의 사항

◦ 작품 작성요령 및 제출 방법에 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시를       할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 설계공모심사위원회(이하 “심사위원회”)에 상정하여 심사       대상에서 제외할 수 있다.

◦ 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용한다.

◦ 제출도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우에는 심사위원회에 상정하여 실격처리 할 수 있다.

◦ 설계설명서의 규격, 쪽수, 작성방법 등 제한사항을 위반하였을 경우에는 심사위원회에서 정한        기준에 따라 감점처리 한다.

고유번호 기재방법

◦ 고유번호는 공식 홈페이지에서 공모 참가신청 후 부여 받은 알파벳 2자리와 아라비아 숫자 3자리로 구성된 고유번호를 기재한다.

◦ 제출시 이메일 제목 및 파일명에 고유번호(Pin)를 표기 한다.
- 설계도판 : 고유번호_panel1.pdf, 고유번호_panel2.pdf, 고유번호_panel_merge.pdf

◦ 고유번호는 다른 어떠한 암호나 기호를 포함할 수 없다.

3.2 공모안의 작성

(1) 공통사항

◦ 모든 제출도서의 기본 표기는 한국어(일부 영문, 한자 허용)로 하고, 숫자는 아라비아 숫자로 한다.

◦ 축척과 방위는 각 도면에 정확히 표기한다.

◦ 규정된 축척이 없을 시 임의로 정하되, 같은 유형의 도면끼리는 통일한다.

◦ 컬러는 도면을 제외한 조감도, 투시도, 개념도, 다이어그램 등에 표현이 가능하다.

◦ 조감도 및 투시도는 전체 3컷(컬러) 이내로 제한하되, 동일 컷의 중복 사용은 가능하다.

◦ 조감도 및 투시도는 포토샵 및 렌더링 등을 활용하여 표현 가능하다.
(단, 설계안을 심하게 왜곡하거나 도면으로 표시된 형태와 다를 경우 감점 대상이다.)

◦ 각종 개념도, 다이어그램 등은 자유롭게 표현이 가능하다.(단, 계획안 모형 사진의 사용은 불가)

◦ 도면은 흑백으로 작성하며, 선과 단색의 면으로만 표현 가능하다.(그라데이션 기법의 음영 표현 불가)

◦ 각 제출도서 사이의 설계내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

(2) 설계도판

◦ 도판은 A1(세로 841mm × 가로 594mm) 2매로 작성하여 제출한다.

◦ 도판은 아래 내용을 담아 구성하며 도면의 축척, 사용 글꼴 및 표현 등은 응모자의 자율에 따른다.
- 건축개요
- 조감도 및 투시도 (전체 3컷 이내, 컬러 및 재료 표현 가능)
- 배치도 (증축가능영역 점선 표시)
- 평면도, 입면도, 단면도(도면 수량은 자율, 축척은 자유롭게 하되 같은 축척 사용을 권장)
※ 각 도면 축척을 확인할 수 있는 스케일, 방위를 반드시 기입할 것.
- 프로그램 구성 및 동선 다이어그램 (자유 형식으로 각 기능을 연결하고 배치한 의도를 알기 쉽게 표현)
- 그 외 기타 자유 표현

◦ 설계도판의 경우 도판별 파일 각 1개, 합쳐진 파일 1개로 총 3개 파일을 제출한다. (아래 참조)

도판1

(A1)

Pin-Panel1.pdf

도판2

(A1)

Pin-Panel2.pdf

도판1 (A1)	도판2 (A1)
Pin-Panel_merge.pdf

(3) 설계설명서

◦ 설계설명서의 내용과 순서는 첨부된 서식의 목차를 따르며, PDF로 변환하여 제출한다.

◦ 설계설명서는 표지와 목차를 제외하고 총 단면 5쪽 이내로 한다. (설계소묘 400~1,000자 내외)

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 사전기술검토

기술검토위원회에서 응모작품에 대한 관계법령, 공모규정 및 지침에 기초한 위반사항을 확인하고 계획의 실효성 등을 검토한 후 그 결과를 작성하여 심사 전 심사위원회에 보고 제출한다.

❙표 4 기술검토 평가 시 고려사항(예시)

구분	항 목	운영 규정
법규 위반	국토 계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법규의 주요 사항 위반 여부	- 제출된 모든 작품 대상으로 검토 - 검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 - 심사위원회에서 기술검토 결과에 대한 본 심사 반영 기준 결정
지침 위반	익명성 위반 여부
	예정 공사비 초과
	지질, 규격 및 제본방법 미준수
	설계도서 기준매수 초과
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

4.2 심사위원회 구성 및 운영

(1) 심사위원회의 구성

심사위원회는 위원장을 포함하여 관련분야 전문가 등 5인의 심사위원과 1인의 예비심사위원으로 구성

(2) 심사위원 명단

◦ 심사위원 : 남정민(고려대학교 건축학과 교수), 신동재(다울 건축사사무소),
양성구(에테르쉽 건축사사무소), 이소진(건축사사무소 리옹), 조항만(서울대 건축학과 교수)

◦ 예비심사위원 : 이경재(이경재건축설계(LKJAP))

(3) 심사위원회 운영 방법

◦ 심사위원회는 심사위원, 예비심사위원 등 과반수 이상 참석으로 개회한다.

◦ 심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출한다.

◦ 심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모 작품 심사 및 선정을 위한 심사       규정을 정하여 심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모 작품 심사에 대한 심사방법 등 세부       적인 사항을 결정할 수 있다.

◦ 예비심사위원은 본 심사위원이 전원 참석할 경우는 참석하지 않으며, 심사위원 부재 시 본심사위원이 된다.

※ 참가자는 ‘기피·회피·제척’의 사유가 있는 경우 신청서[서식 9]를 제출할 수 있다.

4.3 심사의 절차 및 기준

(1) 심사방법

◦ 심사 시 기술위원회의 기술검토 결과인 기술검토서를 확인하여 심사 반영 여부를 결정한다.

◦ 작품토론 및 평가를 거쳐 심사위원 다수의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정한다.

◦ 심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2021-872호, 2021.8.1.) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

◦ 평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 사업특성에 따라 채점제, 투표제, 혼합방식 중에서 결정하며, 채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 아래와 같으나 심사위원회에서 변경할 수 있다.단, 발표 심사 시 투표제 혹은 혼합방식으로 진행될 경우 제출안 모두의 정량평가점수를 공개하며 내용을 인지하여 심사를 진행 할 수 있게 한다.

◦ 심사는 서면 심사를 통해 발표 대상자(5작)를 선정 후, 발표심사 대상자를 선정한다.

◦ 제출작이 7작 이내일 경우 서면 심사를 제외하고 전체 발표 심사대상자로 선정한다.

◦ 발표심사는 제출자의 발표를 듣고 토론 및 평가를 거쳐 심사위원 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정한다. 이때, 사전 심사 점수 공개 여부는 심사위원장이 결정한다.

◦ 공모 접수작 개수에 따라 발표자 인원이 달라질 수 있다.

◦ 심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

◦ 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

◦ 설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

◦ 심사위원회의 진행은 비공개이나, 심사내용을 녹화, 녹취 하여 당선작 발표 후 심사표와 함께 공개한다.

※ 녹화, 녹취 공개의 경우 열람 신청 후, 지정된 장소에서 볼 수 있다.

(2) 공모자의 발표(발표심사)

◦ 발표일시 : 2022년 08월 26일 금요일

◦ 발표시간은 설명 10분, 질의 10분을 원칙으로 진행하되, 심사위원회에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따른다.

◦ 발표 자료는 제출한 패널만을 이용하여 발표하며, 별도의 발표자료는 제출하지 않는다.

◦ 발표자와 배석자는 공모공고일 이전부터 재직하고 계획에 참여한 설계자(설계공모 관련 용역책임자 등 실무자 권장) 3인 이내에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직증명서를 제출하여야 한다. [서식 9]

◦ 발표자는 익명성을 저해하는 표현, 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위를 금하며, 이런 일이 발생한 경우에 심사위원장은 즉시 발표를 중지할 수 있다.

◦ 발표순서는 당일 추첨으로 순서를 정한다. 발표자는 심사 당일 발주기관의 별도 공지 시간까지 지정된 장소에 참석해야 하며, 미참석 시 작품 설명 대상에서 제외된다.

◦ 코로나19 등 여건변화에 따라 비대면 심사로 대체 할 수도 있다.

(3) 작품 평가 기준

◦ 심사위원회는 사전검토 결과에 대해 보고받아 토론을 통해 실격 또는 평가 반영을 결정한다.

◦ 심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2021-872호, 2021. 6. 21. 일부개정)         제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

◦ 평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 결정에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합       방식 등을 적용할 수 있다. 다만, 어떠한 평가방식을 활용하든 심사위원은 반드시 공모안에 대해       충분한 토론을 거쳐 평가하여야하며, 각 평가방식별 공모안의 평가사유서는 우수한 점과 개선사항       등을 심사위원별로 구체적으로 작성하여 공개한다.

◦ 채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 아래와 같다.

일반 설계공모의 배점기준 및 평가항목(예시)
평가분야	중점평가 사항	비 고
“배치 계획”	੦ 배치 및 토지 활용도 ੦ 시설 및 공간 이용의 편의성 ੦ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(20)
“공간 계획”	੦ 내·외부 공간 계획의 적절성 ੦ 전시공간으로서의 평면계획의 기능성 ੦ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
“디자인의 독창성”	੦ 공공건축물의 유형을 탈피한 새로운 디자인 ੦ 입면 디자인 계획의 독창성 ੦ 색상 및 재료 계획의 적절성	(30)
“기술 계획”	੦ 환경친화적 설계기법의 우수성 ੦ 비용 절감 등 경제성 ੦ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(15)
“기 타”	੦ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방인 등 추가적으로 필요한 사항	(5)

(4) 실격 및 감점기준

◦ 공모안이 아래 [표5 실격 및 감점기준]의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 심사대상에서 제외하거나 감점 처리할 수 있다.

표 5 | 실격 및 감점기준

위반내용	실격 및 감점기준	감점 한도	비고
∙ 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격(심사제외)
∙ 익명성 유지의 원칙 위반 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠의도로 불공정 행위를 한 경우
∙ 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
∙ 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
∙ 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이발견될 경우
∙ 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우
∙ 저작권법을 중대하게 위반한 경우
∙ 다른 공모에 제출된 제안서를 재 출품한 경우
∙ 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구, 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등
∙ 기타 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 의결하는 경우
∙ 제안공모 규정 및 일반사항 위반 시	0.5점 / 항목당	3점
∙ 제안서(제출도서) 작성 및 유의사항 위반 시	0.5점 / 항목당	3점
∙ 제안서 기준 쪽수 초과 시	0.5점 / 쪽당	3점
∙ 심사위원 사전접촉 이력	5점 / 이력 건당

5. 당선작 및 입상작 선정

5.1 당선작 및 입상작 구분

(1) 보상금 총액은 15,000천원이며 입상자수에 따라 아래 기준을 적용한다.

구분	작품수	입상자 수에 따른 보상금액 비율
		2작품	3작품	4작품	5작품이상
최우수(당선작)	1	기본 및 실시설계 용역 계약체결 우선 협상권
우수작(2등)	1	보상총액1/3	40%	40%	40%
가작(3등)	1	-	30%	30%	30%
가작(4등)	1	-	-	20%	20%
가작(5등)	1	-	-	-	10%

※ 동순위자가 발생할 경우 보상금 = 동일점수 입상자의 보상금 합계/동일점수 입상자의 수

※ 참가 업체가 2개 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않는다.

1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가진다. 수의시담은 진행하지 않는다.

설계용역의 계약은 대한민국 관계 법령 및 진주시 제규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

보상금은 1등 당선자를 제외한 각 입상자에게 차등 지급된다.

발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단 설계변경의 범위에 따라 발주처가 적정한 대가를 지급한다.

발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우, 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 1등 당선자에게 지급한다. 계약 후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 실비를 정산하여 지급한다.

심사결과, 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

5.3 당선작과 입상작의 사용권 및 저작권

제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 당선자에게 있다. 다만 발주청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 본다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

6. 계약에 관한 사항

6.1 일반사항

계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

발주청의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.

당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법률 규정을 준수하여야 한다.

발주기관은 당선작품에 대한 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 계약자는 그 요구가 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

당선자는 본 지침서의 내용을 계약이행 기간 동안에도 준수하여야 한다.

6.2 계약의 당사자 조건

당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 하며, 공동수급자의 경우 계약 관련 법령 등에 의해 저촉되지 않아야 한다.

당선자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주자가 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

당선자는 해당 사업의 홍보를 위한 공모 결과 전시에 적극 협조 하여야 한다.

6.3 당선작 설계자의 의무

당선자는 정부의 기본방침 또는 시행기관의 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

당선자는 본 사업과 관련된 발주청의 업무 수행 시 발주청의 요청에 대한 각종 자료를 작성·제출하는 등 발주청의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계와 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 예비인증(장애물 없는 생활환경, 에너지 효율등급, 제로에너지 건축물 등), 신재생에너지 및 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

당선자는 계약체결 시 설비, 소방, 전기, 통신 분야 설계에 대한 자격요건이 없는 경우에는 아래의 각호의 자격이 있는 자와 분담이행방식의 공동도급을 하여야 한다. 다만 공동도급계약의 대표자는 당선자가 된다.

[※자격요건]

전력기술관리 법령에 의한 전력시설물의 종합설계업 또는 전문설계업(1종), 엔지니어링산업진흥법 제2조에 의거 지식경제부장관에게 엔지니어링 활동주체 정보통신, 설비부분의 설비분야로 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 기술사사무소 개설자로 건설분야의 건축기계설비 또는 기계분야의 공조냉동기계 기술을 등록한 업체, 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설 설계업 등록업체

7. 기타사항

7.1 규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실하게 된다.

기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2021-872호, 2021. 6. 21. 일부개정)을 준용한다.

당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.

공모기간 중 제공하는 과업내용서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용을 포함하고 있고 응모자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참여해야 한다. 응모 작품을 제출함으로써 과업 내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다. 제공한 과업내용서(안)에 제시한 시설 규모는 당선안에 따라 바뀔 수 있다.

과업수행결과에 대한 책임

◦ 발주처의 협의를 거친 사항이라도 공사착공 전 또는 공사시행 중을 막론하고 설계상의 내역 누락, 과다, 착오 등이 발견될 시에는 추가 비용 청구 없이 용역사의 책임 하에 즉시 수정 보완하여야 한다.

◦ 용역 수행결과의 잘못으로 인하여 인명재해 등 중대한 재난이 발생하거나 부적절한 설계로 인하여 분쟁이 발생 되었을 때에는 용역사는 이에 책임을 져야만 한다.

◦ 상당기간후의 공사발주 시 단가수정, 법령․설계기준개정, 기술발달에 따라 일부변경이 발생할 경우 발주처로부터 재검토, 보완 요구가 있을 때에는 별도의 비용 청구없이 재검토․보완하여 제출하여야 한다.

7.2 작품의 반환 및 처리

입상작은 반환하지 아니한다.

입상작 이외의 자료는 반환하지 않으며, 발주처 임의로 처분한다.

입상작 이외의 제출작도 작품집 및 전시에 활용 될 수 있다.

7.3 무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계하며 수령 상금은 반환해야 한다. 계약을 포기한 당선자의 경우 반환된 상금을 최초 당선자에게 지급한다.

당선자가 설계권을 포기한 경우

당선작에서 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

당선자가 법령, 기타 사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

소정의 기한 내(계약요구일부터 30일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우
(단, 발주청이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

Ⅱ. 설계지침

1. 계획 개요

1.1 계획 범위 및 내용

(1) 계획 대상지

사업부지 위치도

◦ 故 김철수 교수 기념관(가칭)은 물리천문학부(56)동에 인접하여 연면적 2,013.57㎡공간으로 지하1층, 지상4층의 규모로 최대높이는 16.2m로 교육 및 연구시설로 계획한다.

◦ 관정도서관과 최대한 거리를 이격할 수 있도록 한다.(56동에서 29.5M 이내로만 건축가능범위)

◦ 사업부지내 조경 개선에 대한 내용을 포함하여 계획한다.

◦ 해당 지역은 특성관리지구로 지정되어 주변 환경을 고려하고 보존할 의무가 있다.

◦ 해당 구역에는 5등급 수목과 희귀종 수목이 있으므로 해당하는 수목은 이식하여 관리해 주어야 할 필요가 있다.

(2) 공간계획의 기본원칙

◦ 공간 활용의 기능성 및 효율성 확보

1) 공간 활용의 기능과 효율성이 최대한 조화를 이룰 수 있도록 반영

2) 연면적은 약 2,013.57㎡ 공간으로 지하 1층, 지상 4층의 건물로 설계

3) IDEA FACTORY, (건식)실험실, NETWORK LOUNGE, 세미나실, 집단연구 클러스터 등 교육 및 연구 공간 기능 확보에 충실

4) 향후 다양한 변화에 대응할 수 있는 건물로 공간 계획

◦ 인접 건물과의 조화 및 연계성 확보

1) 기존 물리학과 건물, 특히 56동 건물과의 조화 및 연계성을 최대한 확보

2) 56동 북쪽 측면에 면해 있는 방들의 일조권 등이 최대한 확보될 수 있도록 계획 수립

◦ 주변 환경의 보존

1) 기존 주변 건물 및 정원의 피해를 최소화 할 수 있는 계획 수립

2) 주변 건물의 지반 안정성 및 일조권 등이 최대한 확보될 수 있도록 계획 수립

3) 녹지 공간의 기능 보존을 위하여 지형의 특성을 고려한 건물 설계 계획 수립 (특히 왕벚꽃 나무들의 보존 혹은 재활용 계획 수립)

2. 설계 기본지침

2.1 건축물 개요

건물명: 故 김철수 교수 기념관(가칭)

동 건물은 연면적 2,013.57㎡ 공간으로 지하 1층, 지상 4층의 규모로 교육 및 연구시설로 계획한다.

건물의 외벽에 ‘故 김철수 교수 기념관’을 명시하고, 주 출입구 근처에 故 김철수 교수 기념비를 설립하며, 지상 3층 일부에 기념관을 구축한다.

2.2 건축 계획시 고려 사항

기념관(가칭)은 56동과 층별 바닥높이를 일치시켜 연결통로로 연결하여 연계성을 높이되 별동으로 증축한다.(두 건물 간 연계성 및 향후 유지관리 방안포함 고려)

지하 1층은 기계실 및 전기실 등의 설비 시설을 갖춘다.

IDEA FACTORY, 실험실, NETWORK LOUNGE, 세미나실, 집단연구 클러스터 등 교육 및 연구시설을 배치한다.

IDEA FACTORY는 지하 1층에 배치한다.

지상 1층과 지상 2층에는 건식실험실을 배치한다.

NETWORK LOUNGE와 세미나실은 지상 3층에 배치한다.

집단연구 클러스터는 지상 4층에 배치한다.

본 건물과 연결되는 기존 56동의 북쪽 측면에 위치한 방들의 일조권을 최대한 보장할 수 있도록 한다.

기존 녹지 공간을 최대한 유지하는 방향으로 설계하며, 근접 거리에 있는 21동(약학대학) 및 62-1동(관정도서관) 건물의 지반 안정성 및 일조권 등이 최대한 확보될 수 있어야 한다.

건물의 동쪽과 서쪽 면에 각각 지상 3층과 지하 1층으로 이어지는 주출입구를 설치해야 하며, 장애인들의 진출입이 가능하도록 램프 등의 시설을 갖춰야 한다.

지하 1층을 제외한 건물의 모든 층은 인접한 56동과 단차 없이 직접 연결하며, 폭과 높이는 장애인의 이동에 불편함이 없도록 한다.

화장실의 규모와 개수는 연계된 56동의 기존 화장실의 위치와 규모를 고려하여 구성한다.

최상층(지상4층) 천장에 600X600㎟와 400X400㎟ 크기의 천공 두 개를 확보한다. (위치는 추후 협의 필요)

2.3 시설규모 및 프로그램

교육 공간

1) IDEA FACTORY

- 면적 : 264.50㎡ 1개소

- 기능 : 창의적 연구 및 자율 교육 공간

- 필요 설비등 : 건식 실험실 기준, 필요시 칸막이 설치/해체가 용이하도록 설계함으로써 용도에 따라 공간을 분할 혹은 재조정할 수 있도록 함

연구 공간

1) 실험실-1

- 면적 : 182.22㎡ 1개소

- 기능 : 실험실습

- 필요 설비등 : 건식 실험실 기준

2) 실험실-2

- 면적 : 117.40㎡ 1개소

- 기능 : 실험실습

- 필요 설비등 : 건식 실험실 기준

3) 실험실-3

- 면적 : 182.22㎡ 1개소

- 기능 : 실험실습

- 필요 설비등 : 건식 실험실 기준

4) 실험실-4

- 면적 : 117.40㎡ 1개소

- 기능 : 실험실습

- 필요 설비등 : 건식 실험실 기준

5) 집단연구 클러스터 (지상 4층)

- 면적 : 243.20㎡ 1개소

- 기능 : 집단연구 과제 구성원 연구 공간

- 필요 설비등 : 연구실 기준, 필요시 칸막이 설치/해체가 용이하도록 설계함으로써 용도에 따라 공간을 분할 혹은 재조정할 수 있도록 함

6) 기후물리연구실(실험실) (지상 4층)

- 면적 : 21.80㎡ 1개소 (3.3*6.6)

- 기능 : 상시 대기관측을 위한 실험장비실

- 필요 설비 등 : lidar 장비를 설치할 계획이며, 장비로부터 방출되는 레이저 빔을 수직 방향으로 조사하기 위해 천장에 두 개의 개구(600X600㎟와 400X400㎟)가 필요함.

7) 기후물리연구실(사무실) (지상 4층)

- 면적 : 21.80㎡ 1개소 (3.3*6.6)

- 기능 : lidar 장비의 운용 및 관리를 위한 사무 공간

- 필요 설비 등 : 사무실 기준

8) 연구실-1 (지상 4층)

- 면적 : 21.80㎡ 1개소

- 기능 : 집단연구

- 필요 설비 등 : 사무실 기준

9) 연구실-2(지상 4층)

- 면적 : 21.80㎡ 1개소

- 기능 : 집단연구

- 필요 설비 등 : 사무실 기준

라운지 공간 (NETWORK LOUNGE) (지상 3층)

- 면적 : 202.78㎡ 1개소

- 기능 : 故 김철수 교수 기념 및 구성원 화합 공간

- 필요 설비 등 : 랜선 설치 및 개별 컨트롤 가능한 냉난방시설 설치

회의실 공간 (지상 3층)

1) 회의실-1

- 면적 : 14.49㎡ 1개소

- 기능 : 소규모 회의 및 세미나 공간

- 필요 설비 등 : 각 실별 랜선 설치 및 개별 컨트롤 가능한 냉난방시설 설치

2) 회의실-2

- 면적 : 13.86㎡ 1개소

- 기능 : 소규모 회의 및 세미나 공간

- 필요 설비 등 : 각 실별 랜선 설치 및 개별 컨트롤 가능한 냉난방시설 설치

3) 회의실-3

- 면적 : 13.86㎡ 1개소

- 기능 : 소규모 회의 및 세미나 공간

- 필요 설비 등 : 각 실별 랜선 설치 및 개별 컨트롤 가능한 냉난방시설 설치

4) 회의실-4

- 면적 : 14.49㎡ 1개소

- 기능 : 소규모 회의 및 세미나 공간

- 필요 설비 등 : 각 실별 랜선 설치 및 개별 컨트롤 가능한 냉난방시설 설치

(4) 시설규모 기준(안)

◦ 설계를 위한 시설규모의 기준(안)은 아래와 같다.

◦ 응모자의 설계 의도에 따라 연면적 및 각 시설면적의 ±10% 범위 내에서 조정 가능하며, 법규와 기술적 효율성 등을 감안하여 응모자가 제안하도록 한다.

◦ 제시된 각 소요실의 구성은 가급적 준용하도록 하되, 기능 수행의 효율을 높이기 위한 공용공간의       상세 구성은 응모자의 계획에 따라 조정할 수 있다.

◦ 설계 과정에서 관련 법규와 향후 관리계획에 따라 필요한 기능실의 추가계획 및 세부용도 조정이       가능하다.

실 명	수용인원 (명)	단위면적(m2) (A)	실수(개) (B)	면적계(m2) (C=A×B)	용 도	비 고
기계실/전기실		71.84	1	71.84	기계/전기실	지하1층
IDEA FACTORY		264.50	1	264.50	프로젝트/ 자율교육	지하1층
실험실-1		182.22	1	182.22	실험실습	지상 1층
실험실-2		117.40	1	117.40	실험실습	지상 1층
실험실-3		182.22	1	182.22	실험실습	지상 2층
실험실-4		117.40	1	117.40	실험실습	지상 2층
NETWORK LOUNGE		202.78	1	202.78	구성원 화합공간	지상3층 (故김철수교수기념관)
회의실-1		14.49	1	14.49	회의 및 세미나	지상3층
회의실-2		13.86	1	13.86	회의 및 세미나	지상3층
회의실-3		13.86	1	13.86	회의 및 세미나	지상3층
회의실-4		14.49	1	14.49	회의 및 세미나	지상3층
집단연구 클러스터		243.20	1	243.20	연구	지상4층
기후물리연구실		21.80	1	21.80	실험실	지상4층
기후물리연구실		21.80	1	21.80	사무실	지상4층
연구실-1		21.80	1	21.80	연구	지상4층
연구실-2		21.80	1	21.80	연구	지상4층
소 계			13	1,525.46
기타 면적(공용공간)				488.11
합 계				2,013.57

기부자 협약내용에 의거 기후물리연구실로 표기된 실험실(1개), 사무실(1개)는 각각 최소면적 21.80m2를 기준에서 +10%범위 이내로만 설계해야 한다.

3. 대상지 및 건축물 관련 법규

제출된 설계안은 다음 관련법규를 준수하여야 한다.

『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』의 지구단위계획 및 관련 법규

『건축법』 및 하위법령

『건축물의 에너지절약 설계기준』, 『공공기관 에너지이용 합리화 표준지침』, 『신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법』

2022-2026 서울대학교 캠퍼스마스터플랜

기타 본 건축물 설계에 반영되어야 할 법률

Ⅳ. 각종 서식 및 참고 자료

서식

<서식 제1호> 설계공모 참가등록신청서

<서식 제2-1호> 서약서

<서식 제2-2호> 청렴서약서

<서식 제3호> 대표자 선임계

<서식 제4호> 공동응모협정서

<서식 제5호> 심사위원 기피·회피 신청서

<서식 제6호> 위임장 및 재직증명서

<설계설명서 서식> 설계설명서

첨부(홈페이지 제공)

설계공모 참가등록 신청서 등 서식(1호~6호) - 문서서식.hwp

설계설명서 서식 – 첨부파일_설계설명서.hwp

참고자료(참가신청후 다운로드)

공모대상지 수치지형도