Ⅰ. 설계공모 규정

서울대학교 대학원생활관(906동) 환경개선공사 제안공모 지침서

1. 공모 개요

1.1 공모 목적

서울대학교는 ‘더불어 사는 삶’을 실천하는 전인적 미래형 인재 양성을 위해 “교육과 생활 통합의 서울대형 RC(Residential College)”시범사업을 추진중이다. 서울대형 RC는 생활과 배움을 함께 한다는 의미로 LnL (Living & Learning)으로 이름지었다. 서울대학교 대학원 생활관(906동) 일부 공간의 환경개선을 통해서 LnL 시범사업의 공간을 마련하는 것이 이번 공모의 목적이다.

1.2 공모(사업) 개요

❙표 1 공모개요

구 분		내 용
사업명칭		대학원 생활관(906동) 환경개선공사
공모명칭		서울대학교 관악학생생활관(906동) LnL 시범사업 리모델링 간이공모
대지위치		서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 관악캠퍼스 내
공모 (사업) 범위	주요용도	교육연구시설
	공모대상면적	전체 8,294.81㎡ 중 1,931.45㎡
	세부공사범위	아래 지침 참고
추정 공사비		약 1,881,000천 원
예정 사업기간		2022년 ~ 2024년 11월
예정 설계비		110,722천 원
예정 설계기간		120일(4개월)

※ 추정 공사비는 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 철거비, 조경공사비, 부가세 등 포함

※ 예정 설계비는 기본 및 실시 설계비, 각종 예비 인증 비용, 부가세 등 포함
(설계업무대가 : 110,370천원 / 손해배상 공제보험료: 352천원 등 포함)

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

※ 공모 홈페이지 : http://designcampus.snu.ac.kr

※ 참가등록 후, 등록 된 이메일로 변경 사항에 관련된 공지가 진행되나, 공식 공지사항은 홈페이지를 확인하여야 한다.

※ 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 주관기관에 이의를 제기할 수 없다.

2. 공모 일정 및 방법

2.1 설계공모 방식: 간이설계공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2021-872호, 2021. 6. 21., 일부개정)에 따라 ‘간이설계공모’로 시행한다.

2.2 설계공모 일정

❙표 2 설계공모 일정

구 분		일 시	유의사항
공고		‘22. 11. 24. (목)	홈페이지 공고
참가등록 접수		‘22. 11. 24. (목) ~ 12. 30. (금) 16:00	홈페이지를 통한 신청
현장설명회		‘22. 11. 30. (수)
질의답변	질의접수	‘22. 11. 30. (수) ~ 12. 02. (금) 16:00	홈페이지를 통해 접수
	질의회신	‘22. 12. 07. (수)	홈페이지에 일괄 게재
작품접수	온라인	‘23. 01. 11. (수) 13:00~17:00	홈페이지를 통해 제출 (49일)
심 사	발표심사	‘23. 01. 16. (월)	발표심사 심사
심사결과 발표		‘22. 01. 17. (화)	심사일에 따라 조정 가능

※ 단, 상기 일정 및 장소는 추후 변경될 수 있으며 변경된 일정은 별도 통보

2.3 설계공모 참가자격.

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 마친 자, 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

공동이행방식(주관 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 대표자는 위의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동참가자 및 회사(업체)도 동일한 자격 조건을 갖추어야 한다. 다만, 외국 건축사 면허·자격을 취득한 자는 상기 (1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

심사위원, 기술위원, 기획설계업체 혹은 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없으며 설계관리용역에 참가한 연구진과 연구진이 속한 업체는 참가할 수 없다.

공고일 기준으로 휴·폐업, 부정당 업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있는 자이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 그 기간 중에 있는 자는 참가할 수 없다.

1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며 중복 응모 시 참가자격을 박탈한다.

설계 공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신 해당 분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다.

- 「전력기술관리법」 제14조에 의한 전문설계업(전력전문설계 1종 이상) 또는 종합설계업을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조 규정에 의하여 건축전기설비기술사 사무소를 개설 등록한 업체

- 「소방시설공사업법」 제4조제1항에 의한 일반소방시설설계업 등록을 마친 업체

- 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소[정보통신처리분야(정보통신)]를 등록한 업체

2.4 설계공모 참가등록

등록기간 : 공고일 ~ 12. 30. (금) 16:00까지

참가등록 방법 : 홈페이지를 통해 구비서류를 제출한후, 24시간 이내 (주말 및 공휴일 제외) 서류 확인후 참가 신청 완료

홈페이지 : 서울대학교 공모 홈페이지(http://designcampus.snu.ac.kr)

제출서류 (스캔)

◦ 설계공모 참가등록신청서 1부 (서식 제1호)

◦ 건축사사무소 신고필증, 사업자등록증, 건축사자격증 사본 각 1부

◦ 공고일 기준 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류 제출(공동응모 사무소도 관련 증빙서류 제출)

◦ 대표자 선임계 (대표 건축사 2인 이상 또는 공동응모일 경우에 한함) 1부 (서식 제5호)

◦ 공동수급표준협정서(대표 건축사 2인 이상 또는 공동응모일 경우에 한함) 1부 (서식 제4호)

◦ 서약서, 첨령서약서 각 1부 (서식 2-1, 2-2)

※ 설계공모에 응모하는 회사는 단독 또는 공동응모(주관 외 1인까지) 중 1가지의 방식으로만 참여       가능하며 접수 후 공동응모의 변경이 생길 경우 접수기간 내에 철회 후 재접수 가능

2.5 현장설명

일시 : 2022년 11월 30일 (수) 10:00

장소 : 서울대학교 대학원생활관 900동 지하 2층 가온홀

현장설명회 참가가 입찰참가자격 필수 요건은 아니나, 현장여건 등을 파악하고 제안할 수 있도록 입찰참가희망자는 본 설명회에 가급적 참석하여야 한다.

2.6 질의접수 및 회신

질의 및 회신기간

◦ 질의기간 : 2022. 11. 30. (수) 09:00 ~ 12. 02. (금) 16:00까지 (해당기한 내 도착분에 한함)
◦ 회신기간 : 2022. 12. 07. (수) (홈페이지 일괄 공지)

질의는 공모 홈페이지 지정 질의게시판을 통해 질의할 수 있다.

질의기간 외에 별도의 유선을 통해 질의를 할 수 없다.

2.7 제공자료

본 공모를 위해 필요한 자료는 홈페이지를 통해 제공한다.

추가로 필요한 자료는 홈페이지를 통해 자료를 제공한다.

2.8 공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 아이디어를 표현하기 위해 필요한 일부 내용은 영어나 한자 표기가 가능하다.

모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

3. 공모안의 제출 및 작성

3.1 공모안 제출

제출기간 : 2023. 01. 11.(수) 13:00 ~ 17:00 (해당기한 내 도착분에 한함)

제출방법 : 설계도면을 비롯한 모든 서류는 온라인을 통해 제출한다.

제출장소 : 서울대학교 공모 홈페이지(http://designcampus.snu.ac.kr)

제출 도서 및 서류

❙표 3 제출도서 및 서류

	제출목록	서식목록	비고
①	설계공모 응모작품 제출서	서식 7호
②	설계도면(A3 8매 이내)

유의사항

◦ 참가자는 설계공모 제출 도서 및 서류를 스캔 하여 공모 홈페이지에 등록 한다.

◦ 제출한 도서(설계도면 제외)는 발표심사시 지참하여 제출 한다.

◦ 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

◦ 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

◦ 온라인 제출을 원칙으로 하며, 별도의 현장 및 우편 제출을 받지 않는다.

◦ 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명 불가(위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음)

제출물의 익명성

◦ 작품 작성요령 및 제출 방법에 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시를       할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 설계공모심사위원회(이하 “심사위원회”)에 상정하여 심사       대상에서 제외할 수 있다.

◦ 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용한다.

고유번호

◦ 공모 참가후 부여받은 고유번호(Pin)는 추후 공지 및 안내시 익명을 위해 사용된다.

◦ 설계공모 응모작품 제출서에 부여받은 고유번호(Pin)를 작성하여야 한다.

3.2 심사 제출서류 작성지침

(1) 공통사항

◦ 모든 제출도서의 기본 표기는 한국어(일부 영문, 한자 허용)로 하고, 숫자는 아라비아 숫자로 한다.

◦ 축척과 방위는 각 도면에 정확히 표기한다.

◦ 규정된 축척이 없을 시 임의로 정하되, 같은 유형의 도면끼리는 통일한다.

◦ 컬러는 도면을 제외한 조감도, 투시도, 개념도, 다이어그램 등에 표현이 가능하다.

◦ 조감도 및 투시도는 3D프로그램은 사용가능하나, 포토샵, 렌더링 등을 활용한 과도한 표현은 불가하다. (설계안을 심하게 왜곡하거나 도면으로 표시된 형태와 다를 경우 감점 대상이다.)

◦ 각종 개념도, 다이어그램 등은 자유롭게 표현이 가능하다.(단, 계획안 모형 사진의 사용은 불가)

◦ 도면은 흑백으로 작성하며, 선과 단색의 면으로만 표현 가능하다.(그라데이션 기법의 음영 표현 불가)

◦ 각 제출도서 사이의 설계내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

(2) 설계도면

표 4 | 제출물의 형식 및 규격

항목	세부내용	매수
1. 표지(앞)	- 제공되는 서식 사용	-
2. 목차	- 글자 외 이미지, 도면 등 사용 불가	-
3. 건축개념	- 과업의 성격, 범위 및 내용 - 관련 법령 검토내용 및 주요 고려사항 - 리모델링 공사 범위 및 계획의 방향 - 설계, 시공 및 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점 도출 및 개선방안	1~2
4. 건축계획	각층 평면도, 단면도, 투시도, 전개도, 다이어그램, 설명글 등 자유롭게 표현	4~6
계		최대 8
※ 모든 페이지는 단면임. ※ 표지, 목차, 간지는 제안서 총 매수에 포함되지 않음. ※ 세부내용 및 페이지 구성은 설계의도에 맞게 조정 가능함. 8매 이내.

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 심사위원회 구성 및 운영

(1) 심사위원회의 구성

심사위원회는 위원장을 포함하여 관련분야 전문가 등 5인의 심사위원과 1인의 예비심사위원으로 구성

(2) 심사위원 명단

◦ 심사위원 : 김사라(다이아거날 써츠 건축사사무소), 강예린(서울대학교), 서승모(건축사사무소 효자동), 조윤희(구보건축사사무소), 최진석(토도아키텍츠 건축사사무소)

◦ 예비심사위원 : 조재원(공일 스튜디오 건축사사무소)

(3) 심사위원회 운영 방법

◦ 심사위원회는 심사위원, 예비심사위원 등 최소 4인 이상 참석으로 개회한다.

◦ 심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출한다.

◦ 심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모 작품 심사 및 선정을 위한 심사       규정을 정하여 심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모 작품 심사에 대한 심사방법 등 세부       적인 사항을 결정할 수 있다.

◦ 예비심사위원은 본 심사위원이 전원 참석할 경우는 참석하지 않으며, 심사위원 부재 시 본심사위원이 된다.

※ 참가자는 ‘기피·회피·제척’의 사유가 있는 경우 신청서[서식 9]를 제출할 수 있다.

4.3 심사의 절차 및 기준

(1) 심사방법

◦ 작품토론 및 평가를 거쳐 심사위원 다수의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정한다.

◦ 심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2021-872호, 2021.8.1.) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

◦ 평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 사업특성에 따라 채점제, 투표제, 혼합방식 중에서 결정하며, 채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 아래와 같으나 심사위원회에서 변경할 수 있다.단, 발표 심사 시 투표제 혹은 혼합방식으로 진행될 경우 제출안 모두의 정량평가점수를 공개하며 내용을 인지하여 심사를 진행 할 수 있게 한다.

◦ 제출자 모두 발표 심사 대상자이며, 제출한 설계도면만을 가지고 진행한다.
※ 단, 제출자가 10명이상일 경우 사전 심사를 통해 발표자가 한정 될 수도 있다. 이 경우 심사일정이 변경될 수 있다.

◦ 발표심사는 제출자의 발표를 듣고 토론 및 평가를 거쳐 심사위원 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정한다. 이때, 사전 심사 점수 공개 여부는 심사위원장이 결정한다.

◦ 심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

◦ 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

◦ 설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

◦ 심사위원회의 진행은 비공개이나, 심사내용을 녹화, 녹취 하여 당선작 발표 후 심사표와 함께 공개한다.

※ 녹화, 녹취 공개의 경우 열람 신청 후, 지정된 장소에서 볼 수 있다.

(2) 공모자의 발표(발표심사)

◦ 발표일시 : 2023년 1월 16일 월요일

◦ 발표시간은 설명 10분, 질의 10분을 원칙으로 진행하되, 심사위원회에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따른다.

◦ 발표 자료는 제출한 설계도면만을 이용하여 발표하며, 별도의 발표자료는 제출하지 않는다.

◦ 발표자와 배석자는 공모공고일 이전부터 재직하고 계획에 참여한 설계자(설계공모 관련 용역책임자 등 실무자 권장) 3인 이내에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직증명서를 제출하여야 한다.

◦ 발표자는 익명성을 저해하는 표현, 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위를 금하며, 이런 일이 발생한 경우에 심사위원장은 즉시 발표를 중지할 수 있다.

◦ 발표순서는 당일 추첨으로 순서를 정한다. 발표자는 심사 당일 발주기관의 별도 공지 시간까지 지정된 장소에 참석해야 하며, 미참석 시 작품 설명 대상에서 제외된다.

◦ 코로나19 등 여건변화에 따라 비대면 심사로 대체 할 수도 있다.

(3) 작품 평가 기준

◦ 심사위원회는 사전검토 결과에 대해 보고받아 토론을 통해 실격 또는 평가 반영을 결정한다.

◦ 심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2021-872호, 2021. 6. 21. 일부개정)         제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

◦ 평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 결정에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합       방식 등을 적용할 수 있다. 다만, 어떠한 평가방식을 활용하든 심사위원은 반드시 공모안에 대해       충분한 토론을 거쳐 평가하여야하며, 각 평가방식별 공모안의 평가사유서는 우수한 점과 개선사항       등을 심사위원별로 구체적으로 작성하여 공개한다.

(4) 실격 및 감점기준

◦ 공모안이 아래 [표5 실격 및 감점기준]의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 심사대상에서 제외하거나 감점 처리할 수 있다.

표 5 | 실격 및 감점기준

위반내용	실격 및 감점기준	감점 한도	비고
∙ 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격(심사제외)
∙ 익명성 유지의 원칙 위반 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠의도로 불공정 행위를 한 경우
∙ 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
∙ 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
∙ 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이발견될 경우
∙ 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우
∙ 저작권법을 중대하게 위반한 경우
∙ 다른 공모에 제출된 제안서를 재 출품한 경우
∙ 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구, 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등
∙ 기타 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 의결하는 경우
∙ 간이공모 규정 및 일반사항 위반 시	0.5점 / 항목당	3점
∙ 설계도면 작성 및 유의사항 위반 시	0.5점 / 항목당	3점
∙ 설계도면 기준 쪽수 초과 시	0.5점 / 쪽당	3점
∙ 심사위원 사전접촉 이력	5점 / 이력 건당

5. 당선작 및 입상작 선정

5.1 당선작 및 입상작 구분

(1) 보상금 총액은 10,000천원이며 입상자수에 따라 아래 기준을 적용한다.

구분	작품수	입상자 수에 따른 보상금액 비율
		2작품	3작품	4작품	5작품이상
최우수(당선작)	1	기본 및 실시설계 용역 계약체결 우선 협상권
우수작(2등)	1	보상총액1/3	40%	40%	40%
가작(3등)	1	-	30%	30%	30%
가작(4등)	1	-	-	20%	20%
가작(5등)	1	-	-	-	10%

※ 동순위자가 발생할 경우 보상금 = 동일점수 입상자의 보상금 합계/동일점수 입상자의 수

※ 참가 업체가 2개 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않는다.

1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가진다. 수의시담은 진행하지 않는다.

설계용역의 계약은 대한민국 관계 법령 및 진주시 제규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

설계자의 설계의도가 구현되도록 해당 건축물의 건축 과정에 설계자가 참여(건축서비스산업진흥법 제22조)하는 용역비는 설계용역비와 별도로 추후 관계 법령에 따른다.

보상금은 1등 당선자를 제외한 각 입상자에게 차등 지급된다.

발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단 설계변경의 범위에 따라 발주처가 적정한 대가를 지급한다.

발주기관은 1등 당선자가 계약을 포기하거나 결렬될 경우, 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 1등 당선자에게 지급한다. 계약 후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 실비를 정산하여 지급한다.

심사결과, 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

5.3 당선작과 입상작의 사용권 및 저작권

제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 당선자에게 있다. 다만 발주청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 본다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

6. 계약에 관한 사항

6.1 일반사항

계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

발주청의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.

당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법률 규정을 준수하여야 한다.

발주기관은 당선작품에 대한 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 계약자는 그 요구가 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

당선자는 본 지침서의 내용을 계약이행 기간 동안에도 준수하여야 한다.

6.2 계약의 당사자 조건

당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 하며, 공동수급자의 경우 계약 관련 법령 등에 의해 저촉되지 않아야 한다.

당선자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주자가 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

당선자는 해당 사업의 홍보를 위한 공모 결과 전시에 적극 협조 하여야 한다.

6.3 당선작 설계자의 의무

당선자는 정부의 기본방침 또는 시행기관의 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

당선자는 본 사업과 관련된 발주청의 업무 수행 시 발주청의 요청에 대한 각종 자료를 작성·제출하는 등 발주청의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계와 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 예비인증(장애물 없는 생활환경, 에너지 효율등급, 제로에너지 건축물 등), 신재생에너지 및 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

당선자는 계약체결 시 설비, 소방, 전기, 통신 분야 설계에 대한 자격요건이 없는 경우에는 아래의 각호의 자격이 있는 자와 분담이행방식의 공동도급을 하여야 한다. 다만 공동도급계약의 대표자는 당선자가 된다.

[※자격요건]

전력기술관리 법령에 의한 전력시설물의 종합설계업 또는 전문설계업(1종), 엔지니어링산업진흥법 제2조에 의거 지식경제부장관에게 엔지니어링 활동주체 정보통신, 설비부분의 설비분야로 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의거 기술사사무소 개설자로 건설분야의 건축기계설비 또는 기계분야의 공조냉동기계 기술을 등록한 업체, 소방시설공사업법에 의한 전문소방시설 설계업 등록업체

7. 기타사항

7.1 규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실하게 된다.

기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2021-872호, 2021. 6. 21. 일부개정)을 준용한다.

당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.

공모기간 중 제공하는 과업내용서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용을 포함하고 있고 응모자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참여해야 한다. 응모 작품을 제출함으로써 과업 내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다. 제공한 과업내용서(안)에 제시한 시설 규모는 당선안에 따라 바뀔 수 있다.

과업수행결과에 대한 책임

◦ 발주처의 협의를 거친 사항이라도 공사착공 전 또는 공사시행 중을 막론하고 설계상의 내역 누락, 과다, 착오 등이 발견될 시에는 추가 비용 청구 없이 용역사의 책임 하에 즉시 수정 보완하여야 한다.

◦ 용역 수행결과의 잘못으로 인하여 인명재해 등 중대한 재난이 발생하거나 부적절한 설계로 인하여 분쟁이 발생 되었을 때에는 용역사는 이에 책임을 져야만 한다.

◦ 상당기간후의 공사발주 시 단가수정, 법령․설계기준개정, 기술발달에 따라 일부변경이 발생할 경우 발주처로부터 재검토, 보완 요구가 있을 때에는 별도의 비용 청구없이 재검토․보완하여 제출하여야 한다.

◦ 설계자의 설계의도가 구현되도록 해당 건축물의 건축 과정에서 설계자가 참여(건축서비스산업진흥법 제22조)하는 용역비는 설계용역비와 별도로 추후 관계 법령을 따를 수 있다.

7.2 작품의 반환 및 처리

입상작은 반환하지 아니한다.

입상작 이외의 자료는 반환하지 않으며, 발주처 임의로 처분한다.

입상작 이외의 제출작도 작품집 및 전시에 활용 될 수 있다.

7.3 무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계하며 수령 상금은 반환해야 한다. 계약을 포기한 당선자의 경우 반환된 상금을 최초 당선자에게 지급한다.

당선자가 설계권을 포기한 경우

당선작에서 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

당선자가 법령, 기타 사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

소정의 기한 내(계약요구일부터 30일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우
(단, 발주청이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

Ⅱ. 설계지침

1. 계획 개요

1.1 계획 범위 및 내용

(1) 계획 대상지

◦ 서울대학교 대학원생활관 (906동) 일부 공간

◦ 서울대학교 LnL시범사업 운영을 위한 환경개선공사 사업으로 해당 사업에 대한 이해를 통한 적용이 필요하다.

(2) LnL (Learning and Living) 시범사업

◦ ‘더불어 삶’을 실천하는 전인적 미래형 리더십 교육 필요

◦ RC(Residentail Colleage)제도

- 기숙형대학이라고도 불리는 거주형 대학(RC)으로 모든 학생이 의무적으로 기숙사 생활을 하며 학부교육을 받는 프로그램이다.

◦ 서울대학교 LnL 시범사업

- 서울대학교는 단순 거주형 기숙사에서 “교육과 생활 통합의 서울대형 RC”로 전환하기 위한 시범사업을 운영하고자 한다.

- 2023년 2학기부터 1개동(906동)을 시범사업을 진행하고, 해당 공간을 모니터링을 통해 추후 920~926동에 적용할 예정이다.

- (운영기간) 2023년 3월부터 종료 시까지

- (운영방법) 약 300명 모집 후 1개 하우스(관악사 906동 리모델링) 시범 운영

- 교과(기초교육원 교과목):‘관악모둠강좌: 공동체’2학점(S/U), ‘학생자율세미나’1학점(S/U)

- 비교과: 생활관에서 1~2개 활동 매달 제공, 반·하우스 단위 자발적 특성화 유도 및 지원

◦ 교육공간과 거주공간에 대한 고려

- 각층에 새롭게 조성되는 교육공간이 기존 주거공간의 거주환경을 훼손하지 않아야 한다.

◦ 설계 시작 전에 우리 대학과 충분한 사전 조율 및 설명회 등을 거친 후, 착수하도록 하고 진행 과정 중에도 지속적인 보고회 진행 한다.

◦ 설계(준공)완료 후에도 모니터링을 위해 당선 건축가가 지속적으로 해당 사업에 참여 할 수 있다.

2. 대상지 및 기본방향

그림 | 906동 위치도

동 별	층수	용 도	연면적(㎡)	실당면적 1인실/2인실	건물 준공년도	방수(실) 1인/2인	수용 인원
906동	8층	학부동(남여)	8,294.81	15.21/23.4	2010년도	14/224	462

906동은 L자형 평면구조로 상대적으로 짧은 수평방향의 영역을 활용하여, LnL에 필요한 프로그램 공간을 조성한다. 대상 영역은 3.2의 그림을 참조한다.

수직방향의 윙은 계속 숙소로 활용할 예정. 3~8층 각층의 수직방향 윙에는 2개반 40여명이 거주하면서 새로 조성될 공용공간을 이용하도록 한다. 단 2층 수직방향 윙에는 관련 교원과 스탭들이 거주할 예정으로, 학생들은 1개반 20여명만 거주한다.
※ 수직윙 일부 룸은 상담실, 교원 사무실로 사용될 예정이나 리모델링 대상은 아님.

수평방향 윙에 위치한 구조체를 제외한 나머지를 철거한 후, LnL에 필요한 프로그램실과 라운지로 구성하는 방안을 제안해야 한다.

공용공간은 수용규모(10인 이내, 30인 이내 등), 용도(토론, 공동 작업, 휴식, 쿠킹 등) 등에 있어 다양하게 층별로 배치하고자 한다. <스페이스 프로그램 참조>

대상지 영역에 면한 발코니에 완강기가 설치되어 있어, 피난 동선을 확보하는 디자인 안을 제시해야한다. 만약 이설해야 한다면 발주처와 논의해서 진행한다.

구조체는 변경하지 않되, 설계 내용에 따라 필요시 구조기술사의 검토를 받아야 한다.

3. 시설운영계획

3.1 906동 층별 수용인원

구분	1인실(수직 날개)			2인실(수직 날개)			2인실(수평 날개*)
	일반실	장애우실	수용인원 (명)	일반실	장애우실	수용인원 (명)	일반실	수용인원 (명)
1층	6	2	8	-	3	6	-	-
2층	-	6	6	12	3	30	11	22
3층	-	-	-	24	-	48	11	22
4층	-	-	-	24	-	48	11	22
5층	-	-	-	24	-	48	11	22
6층	-	-	-	22	-	44	8	16
7층	-	-	-	22	-	44	8	16
8층	-	-	-	22	-	44	8	16
계	6	8	14	150	6	312	68	136

*▭ 리모델링 예정 부분(기존 호실을 철거하고 시범사업 공간 구성)

3.2 층별 수용인원 배치(안)

◦ 이번 공모는 수평날개 부분을 공용/공유공간으로 재편하는데 있어 참조한다.

◦ 숙소, 지도교수룸, 단장실 등 수직날개에 위치한 개별실의 계획은 이번 공모 대상에서 제외된다.

1층

◦ 공모대상영역 : 아래 그림의 초록색 부분(13.8m × 4.1m)을 LnL 안내부스와 라운지로 교체한다.

◦ 학생참여 디자인 영역으로서, 참가자는 건축물의 바탕에 대한 계획을 진행하며, 참여디자인의 방안에 대한 개략적인 안을 제시한다.

2층

◦ 현재
수직 날개 36명(2인실 30실, 1인실 6실) + 수평 날개 22명(2인실, 11실) = 총 58명 수용

*장애우실 9실(12명) 포함

◦ 개편안(스태프, 1개반 학생 및 조교)

- 운영단장실 1개

- 교육 및 생활 지도교수 룸 3개(각 1인 1실)

- 학생 룸 11개(각 2인 1실, 1개반 22명)

- 장애우실 9실(1인실 6실, 2인실 3실)

- 교수회의실 1, 상담실 2

- 수평날개 – 파티션 벽체를 철거하고 LnL에 걸맞은 공용공간으로 리모델링

3층~5층

◦ 현재
수직 날개 48명(2인실, 24실) + 수평 날개 22명(2인실, 11실) = 층별 52~70명 수용

◦ 개편안(6개반 학생 및 조교 수용)

- 수직 날개: 2개반 학생 44명(2인실, 22실) + 조교 2명(1인실, 2실)

- 수평날개 – 파티션 벽체를 철거하고 LnL에 걸맞은 공용공간으로 리모델링

6층~8층

◦ 현재

- 수직 날개 44명(2인실, 22실) + 수평 날개 16명(2인실, 8실) = 총 60명 수용

◦ 개편안(6개반 학생 및 조교 수용)

- 수직 날개: 2개반 학생 40명(2인실, 20실) + 조교 2명(1인실, 2실)

- 수평날개 – 파티션 벽체를 철거하고 LnL에 걸맞은 공용공간으로 리모델링

3.2 스페이스 프로그램(안)

층별 면적표

구분		906동		비고
지상/지하	층별	전체 면적	금회 LnL사업 리모델링부분 면적 (수평날개)
지상	8층	1,045.57㎡	236.35㎡
	7층	1,045.57㎡	236.35㎡
	6층	1,045.57㎡	236.35㎡	외부 테라스 69.25㎡ 제외
	5층	1,152.44㎡	305.60㎡
	4층	1,152.44㎡	305.60㎡
	3층	1,152.44㎡	305.60㎡
	2층	1,071.99㎡	305.60㎡
	1층	628.79㎡	56.57㎡	학생참여 디자인 대상 영역으로서, 건축 바탕계획 학생참여 방안제안
	소계	9,200.81㎡	1,988.02㎡
지하	1층	6,105.55㎡	-	건축물대장 901동,906동 지하부 합산기재
	2층	6,657.74㎡	-
	소계	12,763.29㎡	-
총계			1,988.02㎡

906동 현재 평면도 및 공모 영역 (좌-3층, 우-6층)

*▭ 공모 영역

906동 현재 1층 공모 영역

*▭ 공모 영역

프로그램 및 요구사항

스페이스 프로그램	권장 위치	개소	내용
LnL 안내부스 + 라운지	1층	1개소	- 학생 참여디자인 대상 - 사용자 참여 디자인이 가능하도록, 건축 바탕의 정리. 디자인 참여 방식에 대해서도 간략하게 제안
Class 혹은 Meeting Room	2~8층	각 층	- 토론식 수업 내지 회의를 하는 공간 - 반별 약 22명(학생, 교수, 조교)이 함께 토론하는 공간 7~8인 단위로 토론 수업이 가능한 3개의 공간으로 분리할 수 있도록 유연한 공간 디자인. - 세미나 진행 시 옆 공간의 소리가 들리지 않도록 방음 설계 및 시공 필요. 특히 가변형 벽체의 활용시 방음에 유의
common kitchen	2~8층	각 층	- 간단한 음식을 함께 먹을 수 있는 공간 - 간략한 취사도구 위주의 공간, 환기가 잘되는 공간(논의중-제안가능) - 라운지와 연계헤서 구성하는 것을 권장 - 수직방향의 날개에 있는 기존 키친의 활용 방향에 대해 제시
Lounge	2~8층	각 층	- 개인이나 소그룹(2-3명) 휴식이나 담소가 가능한 공간 - 다른 프로그램이 동시에 진행되어도 사용될 수 있는 공간
Maker Space	2~5층	1or2 개소	- 10명 내외의 학생들의 워크숍 공간이자 메이커 스페이스(maker space). 공동작업이 가능한 긴 작업 테이블과 환기설비 등 자유롭게 제시. - 각자의 노트북을 가져와서 스크린을 통한 공동의 작업이 가능한 공간 - 두 가지 공간 혹은 한 가지 공간으로 통합하여 제시 가능
Performance or Lecture Room	2~5층	1개소	- 40여 명의 학생들이 강의를 듣는 공간 (2개반 수용) - 공연 등이 가능한 공간으로 설비는 최소 - 의자 등의 가구와 집기를 수납하는 공간 필요
Social Dining & Kitchen	6층	1개소	- 요리를 배우고, 함께 나누는 키친 & 소셜다이닝 공간 - 테라스와 연계해서 제시하는 것을 권장 - 공간이 허락하는 한 많은 인원이 수용되길 선호 - 바비큐 그릴이 설치될 예정으로 연기와 냄새가 주변 호실에 주는 영향을 최소화하는 설계 필요 (어려울 경우 옥상을 활용하는 방안 검토)
공용 화장실	2~8층	각 층	각 층에는 공용 화장실 최소 1개소 설치

※ maker space, 공연 혹은 강연 공간이 놓일 장소와 개수는 자유롭게 제안 가능.

Ⅳ. 각종 서식 및 참고 자료

서식

<서식 제1호> 설계공모 참가등록신청서

<서식 제2호> 서약서

<서식 제3호> 위임장 및 재직증명서

<서식 제4호> 공동수급표준협정서

<서식 제5호> 대표자 선임계

<서식 제6호> 질의서

<서식 제7호> 설계공모 응모작품 제출서

<서식 제8호> 자료제공 보안각서

<서식 제9호> 심사위원 기피·회피·제척신청서

첨부(홈페이지 제공)

설계공모 참가등록 신청서 등 서식(1호~9호) - 문서서식.hwp

설계설명서 서식 – 첨부파일_설계설명서.hwp

참고자료(참가신청자 개별 제공)

공모대상지의 도면

- 평면도

- 단면도

- 입면도

- 구조도

LnL 사업 관련 프리젠테이션 파일