서울대학교 수의대 동물병원(80동) 증개축 사업 설계공모 지침서

설계공모지침서 「서울대학교 수의대 동물병원(80동) 증개축 사업」

2024. 04.

서울대학교

설계공모 규정

설계공모개요

설계공모 명칭

서울대학교 수의대 동물병원(80동) 증개축 사업 설계 공모

설계공모 목적

노후 건축물의 증개축을 통한 이용자의 안전성 확보 및 건강권 보장

- 학생, 보호자와 환자의 위해 환경 제거로 안전한 교육 및 진료 환경 제공

- 낭비적이고 비효율적인 노후 건축물의 관리비용(유지보수) 절감

- 매년 동물병원 이용자(고객)의 증가로 인한 동물병원 시설 확장 요구 반영

국내 거점대학으로서의 역할 강화 및 국제 수준의 수의학 임상교육 인프라 확충

- 국내 거점 교육기관 및 글로벌 수의학 교육 프로그램 운영을 위한 일차 진료(Primary Care) 교육 공간 확보

- 수의사 국가고시 임상 술기 시험 준비를 위한 시뮬레이션 교육시설 확대 운용

- 디지털 수의임상 정보교육 및 동물복지형 임상 실습 시설 구축

동물 임상 분야 첨단 연구와 신진 인력 양성을 위한 인프라 확충

- 동물용 의약품/의료기기 임상시험과 융복합 중개의학 연구 인력 양성 활성화

- 동물 진료 정보의 체계적 관리 및 효율적 활용에 대한 연구 및 교육 기반 확보

- 원헬스 연구 및 교육 강화를 위한 공간과 시설 확보

설계공모 개요

❙표 설계공모 개요

구 분		내 용
사업명칭		수의대 동물병원(80동) 증개축 사업
대지위치		수의대 동물병원(80동) 일대
공모 사업 범위	주요용도	교육연구시설(동물병원)
	연 면 적	9,146㎡
	층 수	지하 1층, 지상 6층
	주 차 장	법정주차대수 이상 확보
예정 사업비		40,410,000,000원 (부가세 포함, 철거비 포함)
예정 설계비		1,590,991,000원
예정 설계기간		착수일로부터 540일(공휴일 포함)
예정 공사비		34,769,154,000원 (부가세 포함, 철거비 432,768,000원, 석면제거 153,360,000원 포함)

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

※ 추정 공사비는 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 철거 공사비 및 부가세 등 포함

※ 예정 설계비는 계획설계, 기본 및 실시 설계비, 각종 예비인증, 손해배상 공제 보험료, 부가세 등 포함

(설계업무대가: 1,400,246,000원/ 녹색건축, 건축물에너지 효율등급, 제로에너지 등 예비인증: 14,000,000원/ BF 예비인증: 7,000,000원/ 현황측량 및 지장물 조사 용역: 11,000,000원/ 지반조사 용역: 10,700,000원/ 손해배상보험료: 3,751,000원 / 부가세: 144,294,000원) )

◦ 공모 홈페이지 : https://designcampus.snu.ac.kr

※ 참가등록 후, 등록 된 이메일로 변경 사항에 관련된 공지가 진행되나, 공식 공지사항은 홈페이지를 확인하여야 한다.

공모일정 및 방법

설계공모 방식 : 일반설계공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제17조 및 「건축 설계공모 운영지침」 (국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 03. 30.)에 따름.

설계공모 일정

❙표 설계공모 일정

구 분	일 시	유의사항
공 고	‘24. 04. 30.(화)	홈페이지 공고
참가등록	‘24. 04. 30.(화) ~ 06. 14.(금) 16:00까지	홈페이지를 통한 신청
현장설명회	‘24. 05. 09.(목)	홈페이지 공고
질의접수	‘24. 05. 09.(목) ~ 05. 13.(월) 16:00까지	홈페이지를 통해 접수
질의회신	‘24. 05. 17.(금)	홈페이지에 일괄 게재
작품접수	‘24. 06. 28.(금) 10:00 ~ 16:00까지	홈페이지를 통해 제출 (60일)
기술검토	‘24. 07. 03.(수)	지침 및 법규 위반 검토
작품심사	‘24. 07. 05.(금)	도판 심사
심사결과 발표	‘24. 07. 09.(화)(예정)

※ 지침서의 모든 시간 표기는 한국 표준시(UTC/GMT+9) 기준으로 발주기관의 사정에 따라 일부 조정될 수 있으며, 일정을 조정하거나 변경하는 경우 설계공모 홈페이지(https://designcampus.snu.ac.kr)에 이를 공지한다.

참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 마친 자, 회사(업체) 간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

공동이행방식(주관 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 대표자는 위의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동참가자 및 회사(업체)도 동일한 자격 조건을 갖추어야 한다.
다만, ‘외국 건축사 면허·자격을 취득한 자’는 상기 1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 이 경우 국내 건축사가 대표자가 되어야 하며 대표자에게 본 설계공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항이 귀속된다.

본 공모의 심사위원, 운영위원, 기술검토위원과 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없으며, 설계관리 용역에 참가한 연구진과 연구진이 속한 업체는 참가할 수 없다.

공고일 기준으로 휴·폐업, 부정당업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있는 자 이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 그 처분기간 중에 있는 자는 참가할 수 없다.

1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며 중복 응모 시 해당 업체에 대해서는 참가자격을 박탈한다.

설계 공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신, 토목 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신의 해당 분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 공동도급의 대표자는 설계공모 당선자가 된다. 그 밖의 계약에 관한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한다.

「전력기술관리법」 제14조에 의한 설계업(전문설계1종) 또는 설계업(종합설계)을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사무소(건축전기설비)를 개설 등록한 업체

「소방시설공사업법」 제4조에 의한 일반소방시설설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설 설계업 등록을 마친 업체

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소 [정보통신처리분야 (정보통신)]를 등록한 업체

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 의한 엔지니어링사업(토목) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(토목)를 등록한 업체

참가등록

등록기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

참가등록 방법 : 홈페이지를 통해 구비서류를 제출한후, 24시간 이내 (주말 및 공휴일 제외) 서류 확인후 참가 신청 완료

홈페이지 : 서울대학교 공모 홈페이지(http://designcampus.snu.ac.kr)
이때 부여하는 고유식별 번호를 통해 공모기간 동안 참가자와 제출 자료를 식별한다.

제출서류(스캔)

❙표3 제출도서 및 서류

	세부사항	서식목록
1	건축 설계공모 참가등록 신청서	서식 1
2	대표자 선임계(해당 시)	서식 2
3	공동응모협정서(해당 시)	서식 3
4	사전접촉 등 불공정행위 금지서약서	서식 4
5	청렴서약서	서식 5
6	서약서	서식 6
7	보안각서	서식 7
8	국외 건축사자격증 사본(외국건축사 참여할 경우에 한함)
9	개인정보 수집·이용 동의서	서식 8
10	심사위원 기피신청서 ※ 「건축 설계공모 운영지침」제12조 참조	서식 9

모든 제출서류는 사본을 제출할 경우, ‘사실과 상위없음’ 및 업체등록인감 날인

제출서류는 서식 번호 순서대로 정렬하여 PDF 파일로 온라인 제출

설계공모에 응모하는 회사는 단독 또는 공동응모 중 1가지의 방식으로만 참여 가능하며, 접수 후 공동응모 참가자의 변경이 생길 경우 접수기간 내에 철회 후 재접수 가능

유의사항

등록기간 내 참가자의 정보 변경은 가능하나, 참가 등록 기간 이후에는 어떠한 수정도 할 수 없다.

참가등록 후 참가자는 설계공모 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 공지사항을 확인하지 않아 발생한 불이익은 그 책임이 참가자에게 있다.

현장설명회

일시 및 장소는 홈페이지 공지를 확인한다.

현장설명회 참가가 설계공모 참가자격 필수 요건은 아니나, 현장여건 등을 파악하고 제안할 수 있도록 설계공모 참가희망자는 본 설명회에 가급적 참석하여야 한다.

질의접수 및 회신

질의기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

질의등록방법 : 공모 홈페이지 지정 질의게시판을 통해 질의 할 수 있다.

참가등록을 완료한 팀에 한해서 질의 제출 가능

질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 공모 홈페이지를 통해 제공할 예정이며,
일정 변경 시 설계공모 홈페이지 공지사항에 공지한다.

유의사항

질의사항에 대한 답변내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 질의답변 미열람에 대한 책임은 참가자에게 있다.

접수된 질의서의 내용이 설계공모 지침과 직접 관련이 없는 사항일 경우에는 답변하지 않는다.

이메일 및 전화를 통한 개별 질의는 받지 않는다.

제공자료

본 공모를 위해 필요한 자료는 홈페이지를 통해 제공한다.

제공 도서 및 자료의 일부 또는 전부는 본 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없다.

제공된 자료는 참가자의 편의를 위한 참고용 자료로 일치 확인 책임은 참가자에게 있다.

공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 설계안을 표현하기 위해 필요한 일부 내용은 영어나 한자 표기가 가능하다.

모든 계량 단위는 ‘미터법’을 사용한다.

공모안의 제출 및 작성

공모안 제출

제출일시 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

제출방법 : 서울대학교 공모 홈페이지(https://designcampus.snu.ac.kr)를 통해 온라인 제출만 가능

제출도서 및 서류

❙표4 제출도서 및 서류

	세부사항	서식목록
1	설계공모 응모작품 제출서	서식 10
2	설계도판 (A1 2매)
3	설계설명서(A4 세로)	서식 11
4	건축사사무소 신고필증 사본 1부
5	사업자등록증 사본

유의사항

방문, 우편, 팩스 등 접수 불가

규정된 제출도서 목록 이외의 추가 도서류 및 모형 등은 제출 불가

작품 작성요령 및 제출 방법에 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 설계공모 심사위원회(이하 “심사위원회”)에 상정하여 심사대상에서 제외할 수 있다.

익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용한다.

설계공모 홈페이지에 등록한 정보와 모든 제출물은 설계공모 전체 기간(당선작 발표시 까지) 동안 익명을 유지해야 하며, SNS 등 매체를 통해 제출안을 절대 공개하지 않는다.

설계설명서의 규격, 쪽수, 작성방법 등 제한사항을 위반하였을 경우에는 사전 검토 시 해당 내용에 따라 감점 대상이 된다.

고유번호(PIN) 기재방법

공모 참가후 부여받은 고유번호(Pin)는 추후 공지 및 안내시 익명을 위해 사용된다.

설계공모 응모작품 제출서에 부여받은 고유번호(Pin)를 기입하여야 한다.

고유번호는 참가등록시 설계공모 홈페이지 시스템에 의해서 무작위로 부여되므로, 변경이 불가하다.

공모안의 작성

공통사항

모든 제출도서의 기본 표기는 한글(일부 알파벳 · 한자 허용)로 하고, 숫자는 아라비아 숫자로 한다.

방위 및 축척은 각 도면에 정확히 표기한다.
(규정된 축척이 없을 시 임의로 정하되, 같은 유형의 도면끼리는 통일)

컬러는 도면, 조감도, 투시도, 개념도, 다이어그램 등에 자유롭게 표현이 가능하다.

조감도 및 투시도는 3D프로그램은 사용가능하나 설계안을 심하게 왜곡하거나 도면으로 표시된 형태와 다를 경우 감점 한다.

각종 개념도, 다이어그램 등은 자유롭게 표현이 가능하다. (단, 계획안 모형 사진의 사용은 불가)

각 제출도서 사이의 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

설계도판

도판은 A1(가로 594mm × 세로 841mm) 2매로 작성하여 제출한다.

온라인 제출로 심사용 도판은 공모운영사가 일괄 인쇄

도판은 아래 내용을 담아 구성하며 도면의 축척, 사용 글꼴 및 표현 등은 응모자의 자율에 따른다.

건축개요 : 건축, 마감, 설비, 주차, 조경, 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타내는 개념 표기

조감도 및 투시도 (컬러 및 재료 표현 가능, 동일 컷 중복사용 가능)

배치도 : 시설배치, 도로, 녹지 및 부대시설(주차장) 배치계획 및 이격거리에 대한 사항 등을 작성
(컬러 사용 가능)

각층 평면도, 입면도(2면 이상), 단면도
※ 각 도면 축척을 확인할 수 있는 스케일 및 방위를 반드시 기입할 것.

프로그램 구성 및 동선 다이어그램
(자유 형식으로 각 기능을 연결하고 배치한 의도를 알기 쉽게 표현)

그 외 기타 자유 표현

도판 제출시, 도판별 파일 각 1개, 합쳐진 파일 1개로, 총 3개의 파일을 제출한다. (아래 참조)

도판1

(A1)

Pin-Panel1.pdf

도판2

(A1)

Pin-Panel2.pdf

도판1 (A1)	도판2 (A1)
Pin-Panel_merge.pdf

설계설명서

설계설명서의 내용과 순서는 첨부된 서식의 목차를 따르며, PDF로 변환하여 제출한다.

설계설명서는 표지와 목차를 제외하고 총 단면 5쪽 이내로 한다. (설계소묘 400~1,000자 내외)

심사 및 입상작 선정

사전기술검토

기술검토위원회에서 응모작품에 대한 관계법령, 공모규정 및 지침에 기초한 위반사항을 확인하고 계획의 실효성 등을 검토한 후 그 결과를 작성하여 심사 전 심사위원회에 보고 제출한다.

❙표5 기술검토 평가 시 고려사항(예시)

구 분	항 목	운영 규정
법규 위반	국토 계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법규의 주요 사항 위반 여부	- 제출된 모든 작품 대상으로 검토 - 검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 - 심사위원회에서 기술검토 결과에 대한 본 심사 반영 기준 결정
지침 위반	익명성 위반 여부
	예정 공사비 초과
	지질, 규격 및 제본방법 미준수
	설계도서 기준매수 초과
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

심사위원회 구성 및 운영

심사위원회의 구성
심사위원회는 위원장을 포함하여 관련분야 전문가 등 5인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성한다.

심사위원 명단

심사위원 : 조항만(서울대학교, PA), 김주경(오우재건축사사무소), 신창훈(운생동건축사사무소), 윤응원(제공건축사사무소), 이상윤(연세대학교)

예비심사위원 : 이희원(건축사사무소오드투에이), 김수영(숨비건축사사무소)

심사위원회 운영 방법

심사위원회는 심사위원, 예비심사위원 등 최소 과반 이상 참석으로 개회한다.

심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출한다.

심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모 작품 심사 및 선정을 위한 심사 규정을 정하여 심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모 작품 심사에 대한 심사방법 등 세부적인 사항을 결정할 수 있다. 또한, 심사위원들을 대표하여 심사결과 보고서를 작성하여 주최자에게 제출한다.

예비심사위원은 참석은 가능하나, 투표 및 심사권은 없으며, 발언 및 토론에 참여 할 수 있다. 단, 심사위원 부재 시 본심사위원이 된다.

심사 시 제출 내용에 대해서 참가자에게 전화로 질의 할 수 있다.

참가자는 ‘기피·회피·제척’의 사유가 있는 경우 신청서[서식 9]를 질의접수 기간 내에 제출할 수 있다.

심사의 절차 및 기준

심사방법

심사 시 기술위원회의 기술검토 결과인 기술검토서를 확인하여 심사 반영 여부를 결정한다.

작품토론 및 평가를 거쳐 심사위원 다수의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정한다.

심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우, 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

심사위원회의 진행은 실시간 공개로 진행되나, 심사위원회 회의를 통해 공개 범위를 정할 수 있다. (단, 전체 과정은 녹화가 진행된다.)
※ 녹화, 녹취 공개의 경우 열람 신청 후, 지정된 장소에서 볼 수 있다.

작품 평가 기준

심사위원회는 사전검토 결과에 대해 보고받아 토론을 통해 실격 또는 평가 반영을 결정한다.

심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 결정에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 적용할 수 있다. 다만, 어떠한 평가방식을 활용하든 심사위원은 반드시 공모안에 대해 충분한 토론을 거쳐 평가하여야 하며, 각 평가방식별 공모안의 평가사유서는 우수한 점과 개선사항 등을 심사위원별로 구체적으로 작성하여 공개한다.

채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 아래와 같다.

❙표6 일반 설계공모의 배점기준 및 평가항목(예시)

평가분야	중점평가 사항	비 고
배치 계획	੦ 배치 및 토지 활용도 ੦ 시설 및 공간 이용의 편의성 ੦ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	(20)
공간 계획	੦ 내·외부 공간 계획의 적절성 ੦ 동선 및 기능배분의 타당성 ੦ 80-1동 동물병원을 고려한 공간계획의 효율성	(30)
주변 환경 및 경관과의 조화	੦ 공공건축물의 유형을 탈피한 새로운 디자인 ੦ 입면 디자인 계획의 독창성 ੦ 색상 및 재료 계획의 적절성	(30)
공사비 적정성 및 기술 계획	੦ 환경친화적 설계기법의 우수성 ੦ 비용 절감 등 경제성 ੦ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(10)
기 타	੦ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방인 등 추가적으로 필요한 사항	(10)

실격 및 감점 기준

❙표7 실격 및 감점 기준

평가항목	세부사항
제출 도서의 규격을 현격히 위반한 경우	실격 (심사제외)
제출 시간 미준수
공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 정도로 불공정 행위를 한 경우
직간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명한 경우
제출한 서류 등에 허위 사실이나 과제 누락 등 중대한 미비 사항이 발견될 경우
공모 작성 일반사항 위반 시	심사시 감안
건축규모 기준 미 준수
예정공사비 기준 미 준수
제출물의 형식과 규격, 작성 기준 위반 시

당선작 및 입상작 선정

당선작 및 입상작 구분

당선작 및 입상작의 종류와 보상 내용은 다음과 같으며, 총상금 3,500만원 범위내에서 아래와 같이 지급한다.

구분	작품수	입상자 수에 따른 보상금액 비율
		2작품	3작품	4작품	5작품이상
최우수(당선작)	1	기본 및 실시설계 용역 계약체결 우선 협상권
우수작(2등)	1	보상총액1/3	40%	40%	40%
가작(3등)	1	-	30%	30%	30%
가작(4등)	1	-	-	20%	20%
가작(5등)	1	-	-	-	10%

※ 동순위자가 발생할 경우 보상금 = 동일점수 입상자의 보상금 합계/동일점수 입상자의 수

※ 참가 업체가 2개 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않는다.

1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가진다. 수의시담은 진행하지 않는다.

심사결과, 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

사용권 및 저작권

제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 당선자에게 있다. 다만 발주청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 본다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

계약에 관한 사항

일반사항

계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

발주청의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.

당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법률 규정을 준수하여야 한다.

발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성과 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단 설계변경의 범위에 따라 발주처가 적정한 대가를 지급한다.

당선자는 본 지침서의 내용을 계약이행 기간 동안에도 준수하여야 한다.

설계자가 지향하는 설계 의도를 정확하게 구현하도록 건축서비스산업진흥법 제23조에 따라 해당 건축물 건설 과정에 설계자가 참여하며, 이에 따른 용역비는 관계 법령에 따라 설계용역비와 별도로 산정하여 지급한다.

계약의 당사자 조건

당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 하며, 공동수급자의 경우 계약 관련 법령 등에 의해 저촉되지 않아야 한다.

당선자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주자가 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

당선자는 해당 사업의 홍보를 위한 공모 결과 전시에 적극 협조 하여야 한다.

당선작 설계자의 의무

당선자는 정부의 기본방침 또는 시행기관의 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

설계 용역의 계약은 대한민국 관계 법령 및 발주기관 제규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

당선자는 본 사업과 관련된 발주청의 업무 수행 시 발주청의 요청에 대한 각종 자료를 작성·제출하는 등 발주청의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

당선자는 계약 후 설계 용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계와 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 예비인증(장애물 없는 생활환경 인증, 건축물 에너지 효율등급 인증, 제로에너지 건축물 인증 등), 신재생에너지 및 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

설계 진행

당선자는 진행과정 별로 발주기관과 협의하여 설계를 추진하여야 한다.

당선작의 계획안이 예정공사비 범위를 초과할 경우 당선자는 설계를 변경 할 의무를 가진다.

과업수행 중이라도 발주기관의 계획 변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단 될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정, 변경 또는 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 ‘정부 입찰 및 계약집행 기준’ 등 관련 규정에 따른다.

무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계하며 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 한며, 발주기관은 반환된 상금을 최초 당선자(우선협상 대상자)에게 지급한다.

당선자가 설계권을 포기한 경우

당선작에서 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

당선자가 법령, 기타 사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

소정의 기한 내(계약요구일부터 30일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우
(단, 발주청이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

기타사항

규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실하게 된다.

기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정)을 준용한다.

당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.

공모기간 중 제공하는 과업내용서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용을 포함하고 있고 응모자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참여해야 한다. 응모 작품을 제출함으로써 과업 내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다. 제공한 과업내용서(안)에 제시한 시설 규모는 당선안에 따라 바뀔 수 있다.

작품의 반환 및 처리

제출물은 모두 온라인 제출로 별도의 반환 과정은 없다.

입상작 이외의 제출작도 작품집, (온라인)전시, 서울대 아카이브에 활용 될 수 있으며, 이는 공모에 참여함으로써 동의 한 것으로 간주 한다.

설계지침

공모대상지

기대효과

1) 국내거점 교육기관 역할 강화 및 국제적 수준의 시설 확보를 통한 수의학 교육 리더십 발휘

(1) 수의과대학 학생들에 대한 1차 진료(primary care) 수의 임상 교육 강화로 수의학 교육의 질적 개선

현재 1차 진료를 위한 상시 교육 공간확보 시 학부생들의 외부 병원의 임상 교육을 받는 불편함 해소와 수월성 있는 수의 임상 교육을 강화하여 학생들의 졸업 후 임상 진료 역량을 강화

신규 시설이 확보 시 타 수의과대학 및 개발도상국 수의과대학 학생들에게 수준 높은 수의 임상 교육을 제공 기회를 확대하여 서울대 수의학 교육 분야의 리더십 강화 가능함.

(2) 수의학 교육 첨단시설 인프라 구축을 통한 국제적인 수의과대학 경쟁력 강화

현재 서울대학교 수의과대학은 2019년 4월 AVMA 인증을 받음으로서 높은 교육 수준을 국제적으로 인정받음. 하지만 외국의 AVMA 인증 대학들과 비교했을 때, 교육을 위해 확보된 시설은 턱 없이 부족한 현실임.

수의 임상 술기 시뮬레이션과 임상 술기 평가를 위한 교육 공간확보와 시설 강화를 통해 국제적 기준에 부합하는 수의학 교육시설 확보를 통해 서울대학교 수의과대학에서 배출하는 수의 인재 및 연구 인력들이 국제적인 경쟁력을 가진 글로벌 리더로 자리 잡는데 그 밑거름이 될 수 있도록 전폭적인 투자가 필요함. 이런 교육을 통해 배출된 글로벌 리더들은 서로 긍정적인 피드백을 주고받는 선순환 시스템을 개척할 수 있음.

(3) 4차 산업 관련 기술을 활용한 첨단 교육 체계의 구축을 통한 임상 실습 강화

살아 있는 동물을 실험이나 실습에 사용해 왔던 기존 수의학 실습 방식을 버리고 동물복지를 강조하는 사회 변화에 맞는 가치에 기반한 수의학 교육 실현 가능. 더 나아가 세계적인 IT 강국인 대한민국의 정보와 지식을 기반으로 이 시뮬레이션 랩에서 AI를 통한 가상 진료 공간의 구축을 통해 실제 동물을 사용하는 것과 유사한 실습 교육 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대

다양한 상황에 맞는 시뮬레이션 실습 교육이나 환자 대상 임상 연구를 진행할 수 있는 공간과 시설의 확보가 될 경우 공간을 활용해 전문/특화 진료 제공 (종양 방사선 치료 서비스, 중재 의학/최소 침습 치료 서비스, 1차 검진 서비스), 학부생과 수의사의 연계된 교육과 새로운 형식의 임상 실습/술기 교육지원이 가능함

2) 동물 진료 분야 첨단 연구 및 인력 양성 인프라 확보를 통한 대학 경쟁력 제고 및 산학협력 교육 및 연구 역량 강화

(1) 동물용 의약품/의료기기 임상시험 실시 기관의 활성화를 통한 SNU Holdings 사업 분야 확장 및 대학 재정 건전화에 기여

서울대학교 수의과대학은 동물용 의약품 & 의료기기 표준화 시험기관으로 선정되어 동물에서도 높은 인증 절차와 과학적이고 객관적인 자료를 제시하는 임상시험의 리더로서 역할이 가능함. 80동의 재건축을 통해 서울대학교 수의과대학이 임상 진료, 임상 교육뿐 아니라 관련 임상 연구에서도 세계적인 수준이라는 것을 대내외적으로 표방할 수 있음.

서울대학교 동물병원의 임상 역량 및 자원을 기반으로 한 임상시험 관련 산학협력과 스타트업, 벤처 활동을 증진하는 플랫폼으로서의 역할 수행에 있어서 SNU 홀딩스와의 협력이 필수적임. 상호 발전에 기여할 수 있는 공조 체제 확립을 위하여 인프라 구축 및 확대가 요구됨.

(2) 질병 진단 전반에 대한 학생 교육 강화와 기업체 및 학내 기관과의 협력 증진과 동시에 수익 사업 창출

현재 수의과대학 내에 운영되고 있는 질병진단센터와의 연동을 통하여 동물병원과 외부 기관의 검사 서비스를 제공하는 체계를 구축하여 질병 진단 전반에 대한 학생 교육 강화와 함께 수익 증대 유도가 가능함. 기업체 및 학내 기관과의 협력 증진과 동시에 수익 사업 창출 가능성 높음.

반려동물의 고령화로 인해 암을 비롯한 노령성 질환의 진단과 다양한 치료법에 대한 교육 수행은 물론이고 기초수의학부터 임상수의학까지 수의학의 전 분야를 아우르는 복합적이고 상생적인 연구 및 사회 기여.

3) 수월성을 확보한 수의 임상 진료 서비스 제공으로 동물병원의 이용자 증가 확대

(1) 첨단 임상수의학 교육센터 시설 증개축을 통하여 수월성 있는 수의 진료 서비스 제공함으로서 동물병원 진료 서비스 신뢰도 제고 및 동물병원 수익 확대에 기여

반려동물병원 증축(2017년) 이후 임상 진료 건수가 매년 증가하고 있으며, 임상수의학 교육센터 시설 확보 시 수의 임상 진료 서비스 신뢰도 증가로 동물병원 수익의 추가 확대가 가능함

공간계획의 기본원칙

미래를 선도하는 최첨단 동물병원 시설 및 교육, 연구 공간 마련

서울대학교 수의과대학을 대표할 수 있는 병원 시설로 각 시설의 특성에 맞는 최첨단 공간을 계획하여 수의 임상 분야의 연구·교육 및 양성의 장을 마련하고 미래 환경에 대비할 수 있는 융통성이 있는 건물이 되도록 한다.

국제적 수준 (예, AVMA 인증 기준 부합)에 적합한 공간 조성

미국수의사회에서 권고하는 병원 설계에 적합한 공간으로 조성한다.

모든 공간을 역할에 따라 구역을 나누고, 진료, 치료, 연구, 교육을 할 수 있도록 계획한다.

고양이 진료 공간을 개 진료 공간과 구분하고, 장애인을 위한 시설을 계획한다.

방사선 관련 시설은 방사선 차폐벽을 설치하는 등, 근무자와 내방객의 안전을 고려하여 계획한다.

응급 구역과 야생 동물 진료센터를 계획한다.

장기적인 마스터 플랜을 고려한 공간계획

친환경 녹색 캠퍼스 조성 기반 마련
관악 캠퍼스 내 녹지 공간을 적극적으로 보존하고 보다 효율적으로 이용할 수 있도록 한다.

주변 기능과의 연계성 고려
수의과대학 및 기존 동물병원과 인접 배치로 인한 기존 건물과의 연계성을 고려한다.

효율적인 반려동물 진료 시스템

의료진에게 최상의 효율성을 갖추도록 공간계획, 설비 환경, 유지관리 시스템을 합리적으로 구성한다.

쾌적하고 친환경적인 병원 공간 조성

쾌적하고 친환경적인 병원 공간을 조성하여 원활한 진료 및 연구 활동이 가능할 수 있도록 한다.

사용자 안전 우선 보안 시스템

병원의 수직 동선은 이용자별 특성을 고려하여 계획한다.

처치실과 중환자실, 동물실험실은 출입이 승인된 의료진만 이동할 수 있도록 한다.

각 분야별 계획

건축계획

동물병원의 기능과 환경에 맞게 공간을 계획한다. 또한 농림축산식품부 수의사법 시행규칙에 기술된 동물병원의 세부 시설기준을 준수하여 설계한다.

배치된 공간에 있어서 미래 환경에 대응할 수 있도록 확장성, 융통성, 전환성이 가능한 건물이 되도록 계획한다.

병원의 출입자, 출입 시간과 출입 지역 등을 통제할 수 있는 보안 시스템을 갖추도록 한다.

건축물의 층고는 설비계획을 고려하여 적합하도록 계획한다.

법규적인 제한사항을 감안하여 계획하며, 외래 및 교수 연구시설은 채광과 환기를 할 수 있는 지상에 가급적 배치하여 쾌적한 공간이 될 수 있도록 한다.

교차오염이 발생하지 않도록 각 입원실과 수직 동선은 특성에 맞게 분리하거나 통합 배치한다.

기존동물병원과 수의과대학과의 연계성을 고려한 보행 동선을 계획한다.

장래의 캠퍼스 마스터플랜을 고려하여 공간을 배치한다.

건물의 형태와 재료는 기존동물병원과 수의과대학 본관 건물 등 주변과의 조화를 고려하여 결정한다.

장애인을 위하여 출입구와 화장실은 규정에 맞게 설치한다.

실내 환경을 고려하여 환경마크 인증 상품을 마감재로 선택한다.

병원 이용자와 의료진의 접근이 용이한 차량동선 계획을 한다.

거주영역과 휴게 영역은 외부공간과 연계성이 높은 곳에 배치한다.

응급출입구와 야생 동물 진료센터는 별도의 동선을 확보한다.

설비계획

전기설비 계획

서울대학교 수의과대학 동물교육병원의 의료 장비 수용에 지장이 없도록 충분한 여유를 고려하여 전력공급 및 간선 등을 선정한다.

전기적 사고의 사전 예방 및 계통 파급에 따른 피해 구간을 최소화하도록 계획한다.

기기의 성능이 우수하며 신뢰도가 높은 시스템을 계획한다.

추후 부하 증설로 인한 예비 용량 등을 고려하여 변압기 용량을 선정하고, 전기실 면적을 충분히 확보한다.

변압기 뱅크는 전등/전열, 동력 및 기타 부하 등으로 구성하여 합리적이고, 효율적인 운전이 가능하도록 한다.

조명기구는 각 기능별로 기준을 정하고 에너지절약을 고려하여 효율성 높은 조명기구를 설치한다.

각 실은 KS A 3011 조도 기준을 적용하고, 균등한 조도를 갖도록 한다.

전열설비의 용량, 기기 배치, 공급 전압 등은 실용도 및 특성에 적합하도록 한다.

피뢰 및 접지설비는 KS IEC 국제 기준을 적용한다.

추후 변경 및 증설 등에 대비하여 확장성과 유연성을 고려한다.

유지보수 및 관리의 효율성을 고려한 시스템으로 계획한다.

경제적이고 에너지절약을 위한 최적의 시스템으로 계획한다.

쾌적하고 환경친화적인 설비가 될 수 있도록 계획한다.

※ 위의 전기 설비계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

기계설비 계획

정부의 에너지 절약정책과 환경오염 방지를 위한 관련 정책을 적극 수용하고 타 공정과 관련되는 사항을 면밀히 검토하여 설계에 반영한다.

파워플랜트의 기존 설비를 최대한 활용하여 열원설비를 이용하고 부족분은 증설을 계획하여 상호 연결하는 방안을 설계에 반영한다.

건물 자동제어는 본관에서 통합 관리하도록 하여 효율적인 관리 및 인력 절감을 도모할 수 있도록 계획한다.

병원의 실별 특성을 고려한 환기 및 냉난방 계획을 하여야 하며 감염에 우려가 있는 실의 경우는 대책을 고려하여 쾌적함을 유지하도록 한다.

주요 장비의 선정은 초기 투자비, 유지관리비, 내용연수 등을 비교 분석하여 효율적이고 경제적인 설비계획이 되도록 한다.

병원 시설에 적합한 기계설비 시스템이 되도록 하며, 연중 운영 및
시설 안정이 우선되는 확보되도록 설계 반영하고, 또한 유지관리 및 보수가 용이하도록 한다.

설계 및 시공 기준은 본 시방서 및 설계업무지침, 국토교통부 제정 “건축, 기계설비 표준시방서” 등에 적합하여야 한다.

에너지절약형으로 설계되어야 하며, 고효율 에너지 자재 및 절수형 수도 설비를 사용해야 한다.

「기계설비법」 및 「기계설비 기술기준」에 따라 기계설비의 안전과 성능을 확보하여야 한다.

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 등 소방 관련 법령 및 규정에 따라 소방시설의 안전과 성능을 확보하여야 하며, 동물병원의 특성에 적합한 소방시설을 반영한다.

「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정」, 「서울특별시 녹색건축물 설계기준」 등 정부의 에너지절약 정책과 관련한 법령 및 규정에 따라 에너지절약형으로 설계하여야 한다.

기존 인프라(지중 매립설비, 공동구, 주변 건물 내 설비)에 대한 사전조사를 충분히 하여, 신규건물 배치에 간섭이 되는 설비(급수배관, 소화 배관, 도시가스 등) 에 대한 이설 계획을 건축, 토목, 전기 등 타 공종과 면밀히 검토하여 설계에 반영하도록 한다.

동물병원에 적합한 기계설비 시스템을 반영하여 연중 안정적인 운영이 가능하여야 한다. 특히, 실별 특성을 고려한 환기 및 냉난방 계획을 하여야 하며, 감염에 우려가 있는 실의 경우는 대책을 고려하여 쾌적함을 유지하도록 한다.

자동제어설비는 동물병원의 특성에 적합하도록 구성하여 효율적인 유지·관리가 이루어질 수 있도록 한다.

주요 기계설비의 선정은 초기 투자비, 유지관리비, 내용연수 등을 비교 분석하여 효율적이고 경제적인 설비계획이 되도록 한다.

설계 및 시공 기준은 교육 시방서, 설계업무지침, 기계설비 표준시방서(국토교통부) 등에 적합하여야 한다.

※ 위의 기계 설비계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

정보통신 계획

서울대학교 수의과대학 동물병원에 적용되는 통신 설비는 첨단 IT 정보화시대에 능동적으로 대처하고, 확장성과 편리성, 경제성, 안정성 있는 통신 서비스를 제공하여야 한다.

정보통신 시설은 각 실내에서 사무 자동화, 빌딩 자동화를 수용할 수 있어야 한다.

추후 정보통신설비의 증설 및 신기술 도입 시 대처가 가능하도록 하여야 한다.

빌딩 자동화 시스템은 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있고, 첨단 서비스를 제공받을 수 있도록 계획한다.

빌딩 자동화 시스템은 구축, 운영, 유지보수 시 장애가 없도록 상호 호환성을 갖는 사양으로 계획한다.

하부 시스템들의 데이터 프로토콜은 BACnet, LonWork 등의 국제 표준 오픈 프로토콜을 사용한다.

안내, 전달, BGM 방송과 비상시 신속한 대피 유도 방송을 위하여 전관 방송설비를 계획한다.

교육, 강연, 세미나 등의 원활한 진행을 위하여 A/V 설비를 계획한다.

실별 특성을 고려하여 필요 개소에 전화, 데이터 수구 및 CATV 유닛을 설치한다.

주요 장소에는 안전과 보안을 위하여 CCTV와 출입 통제 설비를 계획한다.

경제적이고 유지관리가 편리하도록 계획한다.

※ 위의 정보통신계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

환경계획

지속 가능한 개발 이념을 도입하여 환경친화적인 캠퍼스를 조성함으로써 지역사회의 중심시설이 되도록 한다.

건물 주변의 현존 수목들을 최대한 보호한다.

주변 지역과 조화를 이룰 수 있도록 주변 환경 공사를 고려한다.

효율적인 에너지절약 시스템을 선정하여 친환경적인 건물로 계획한다.

※ 위의 환경계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

정보화 계획

전산망 이용에 불편함이 없도록 설비를 갖춘다.

병원의 개별실에서 편리하게 전산망을 사용할 수 있도록 한다.

네트워크 시설(케이블과 장비 등)은 서울대학교 관악 캠퍼스의 실정에 맞게 중앙전산원과 사전에 협의하여 설치한다.

전자챠트 운영 및 IT를 활용한 스마트 진료 시스템이 되도록 계획한다.

※ 위의 정보화계획은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

지역사회와의 연계 활용 방안

친환경 녹색 캠퍼스 조성 및 반려동물을 위한 외부공간 형성 관악 캠퍼스 내 녹지 공간을 적극적으로 보존하고, 반려동물을 위한 외부 활동 공간을 반영한다.

세부 설계지침

평면계획

외래진료/중앙진료/입원시설/지원시설/연구시설에 대한 환경이 구축되어야 하며, 이에 대한 설비시설 및 마감 등에 대한 계획이 있어야 한다.

내부벽체 중에서 방화벽, 구조상 내력벽, 방수, 등이 필요한 벽체와 방음이 필요한 벽체들을 제외한 벽체는 기능상 변화를 예측하여 철거 및 이동 설치가 용이한 칸막이벽으로 계획한다.

코아 및 설비공간을 제외한 공간은 실의 기능성을 고려하여 Module을 적용한 계획이어야 한다.

병원의 각 기능별 적절한 배치로 진료 효율이 큰 공간이 되도록 하며, 현 80-1동과 함께 합리적으로 작동하도록 계획하여야 한다.

장애인의 각종 시설 이용에 필요한 편의시설을 설치한다(“예” 장애인용 세면기, 전자감응식 수도꼭지, 장애인 양변기, 장애인 소변기, 자동문, 기타)

시설계획

외래진료시설

면적 : 858㎡

기능 : 반려동물에 대한 진료 및 처치

요구사항 : 진료실은 보호자, 의료진의 동선을 고려하여 효율적으로 배치하며, 개와 고양이 대기 공간 분리한다. 고양이 진료실은 국제고양이학회(ISFM)에서 제시하는 고양이 친화병원(Cat Friendly Clinic: CFC)의 조건에 부합되게 설계

중앙진료시설

면적 : 715㎡

기능 : 반려동물의 검사/진단

요구사항 : 특수검사실/영상진단/임상병리실/수술실은 각각 독립적으로 구획하며, 임상병리실까지 채취된 샘플이 효율적으로 이송될 수 있도록 배치한다. 중앙진료시설의 개별 특성을 고려한 동선 계획을 한다.

입원시설

면적 : 374㎡

기능 : 반려동물을 위한 입원공간

요구사항 : 입원시설은 동물별 특성을 고려하고 입원 처치실을 중심으로 각 입원실과 감염 입원실은 분리하여야 한다. 입원환자 모니터링을 하는 당직 공간에 근접하게 배치하여 근접 모니터링이 가능하도록 한다. 입원시설은 동물 전용 분뇨 처리시설을 계획한다.

응급센터 및 야생 동물 진료센터

면적 : 397㎡

기능 : 반려동물에 대한 응급 진료 및 처치와 야생 동물 진료 및 처치

요구사항 : 응급실의 출입구와 야생동물진료소의 출입구는 병원과 분리하여 각각 설치하고 차량의 접근이 쉽게 한다. 진료실과 처치실은 내원객과 의료진의 동선을 분리한다. 감염성 응급 환자를 위하여 진찰실 1개소는 음압 설비를 한다.

교육 및 연구지원시설

면적 : 2,363㎡

기능 : 교육시설, 진료 지원, 행정지원, 연구지원의 최적화된 연계

기타 사항

추가적인 설비/장비는 추후 협의 후 결정할 예정입니다.

약제실은 특성상 미세 가루가 날리게 되므로, 이를 고려하여 환기, 통풍이 잘되게 배치하거나 별도의 환기 시스템을 제안하여 진료진의 건강에 문제가 없도록 한다.

진료실과 임상병리실은 검사 샘플이 안전하게 수송될 수 있도록 수직, 혹은 수평으로 연계한다.

원무과는 행정지원을 위해 소통이 원활한 장소에 배치한다.

세미나실은 85와 80-1동의 150인, 25인용 실이 있으므로 신축 동에서는 약 40인 정도를 수용할 수 있는 세미나실로 계획하여 효율성을 높이도록 한다.

격리실은 음압 설비를 갖추고 전파 질환별로 구역을 나누어 계획한다.

고양이 실의 경우 대기부터 처치까지 한 공간에서 이루어질 수 있도록 하며, 고양이 친화병원 요소를 배치하고 고양이 입원실과도 자연스럽고 효율적인 동선으로 연결되도록 배치한다.

실습실의 경우 TBL(Task based learning), 혹은 PBL(project based learning)이 가능하며 그룹별 실습이 가능하도록 배치한다.

4학년 학생들을 위한 휴식 장소 및 소지품 보관이 가능할 수 있는 공간을 조성한다.

Pet CT실은 법정 요구 공간에 맞춰 계획한다.

응급실의 동선은 보호자가 가장 빨리 도달할 수 있도록 배치한다.

소모품 공간의 경우 각 소에 배치하여, 적절히 보관이 이루질 수 있도록 한다.

병원 내 의료 가스(산소, 석션 등) 배관은 각층 필요한 시설로 연결이 될 수 있도록 효율적 배치, 지하 1층 및 지상 1, 2, 3층 모든 진료 및 입원 관련 전체 공간에 산소 및 vacuum 설비를 반영한다.

방사성, 핵의학 관련 시설들은 방사선 안전관리 규정 내 방사성 동위원소 사용 허가 시설 규정에 근거한 차폐 시설 설비 반영한다.

진료 처치실, 진료실, 검사실의 진료대에 수전(상하수도) 설치로 진료 과정에서 나오는 오염/감염 액체나 세척액이 별도 처리될 수 있도록 한다.

처치실은 동물 전용 분뇨 처리시설을 계획한다.

진료실 중 항암 치료실과 격리 입원실은 음압실로 계획한다.

혈액 투석실은 양압실로 계획한다.

각층의 휴게공간에는 탕비 기능을 계획한다.

약제실, 약제 창고는 항온항습기를 별도로 계획한다.

시설계획

스페이스 프로그램(안)

※ 위의 시설면적은 추후 논의를 통해 변경, 수정, 추가될 수 있음

(단위 : ㎡)

실 명		면 적	비 고
외래진료시설	대기실	161	별첨 1
	진찰실	276
	처치실	252
	응급실	102
	격리실	129
	야생동물실	295
	수의사 당직실	40
중앙진료시설	검사실	242	별첨 2
	영상진단 및 치료	436
	임상병리실	37
입원시설	입원실	374	별첨 3
지원시설	약제 및 창고	82	별첨 4
	행정지원공간	73
	편의공간	406
교육연구시설	교육공간	609
	연구공간	1193
계(Net)		4,707	-
본부 공용공간		480	계(Net)의 10%
공유면적		2,849	-
기계, 전기실		336
주차장		774	-
합계(Gross)		9,146	-

별첨 1. 세부 외래진료시설

(단위 : ㎡)

외래진료
실 명			단위면적 (A)	실수 (B)	면적계 (C=A×B)	비 고
외래 진료 시설	대기실	보호자대기실(일반)	83	1	161	개별실 면적은 실시설계시 정하도록 함
		보호자대기실(고양이)	78	1
	진찰실	일반진료실(일반)	12	9	276
		고양이 진료실	12	4
		피부과진료실	12	1
		한방진료실	12	1
		항암진료실	12	1
		VIP접견진료실	45	1
		영양상담실	39	1
		COMMUNITY PRACTICE SERVICE
	처치실	처치실(일반/고양이 2개로 분할)	240	1	252
		항암실
		전기항암치료실	12	1
	응급실	응급실 (대기,진료실,처치실, 당직실 공간으로 구성)	102	1	102
	격리실	격리진료실 (대기, 접수, 진료실, 공간 구성)	108	1	108
		격리전실	21	1	21
	야생 동물실	야생동물실 (진료실,처치실 구성)	295	1	295
	수의사 당직실	당직실(남,여구분)	20	2	40
소 계			-	-	1,255

※ 위의 단위면적은 실별특성에 따라 조정가능하며, 추후 변경, 수정, 추가될 수 있음

별첨 2. 세부 중앙진료시설

(단위 : ㎡)

중앙진료
실 명			단위면적 (A)	실수 (B)	면적계 (C=A×B)	비 고
중앙 진료 시설	검사실	내시경실	60	1	242	개별실 면적은 실시설계시 정하도록 함
		심전도/근전도실	15	1
		투석실	20	1
		청력검사실	18	1
		행동검사실	37	1
		중개의학실	92	1
	영상진단 및 치료	PET-CT실	173	1	436
		CT실	43	1
		X-RAY실	22	2
		초음파실	12	2
		영상 판독실	63	1
		조정실	11	1
		대기	35	1
		FLUOROSCOPY	43	1
	임상 병리실	수혈실	37	1	37
소 계			-	-	715

※ 위의 단위면적은 실별특성에 따라 조정가능하며, 추후 변경, 수정, 추가될 수 있음

별첨 3. 세부 입원시설

(단위 : ㎡)

입원시설
실 명			단위면적 (A)	실수 (B)	면적계 (C=A×B)	비 고
입원 시설	입원실	일반 입원실	92	1	374	개별실 면적은 실시설계시 정하도록 함
		고양이 입원실	94	1
		중환자 입원실	94	1
		격리입원실 (진료실 포함)	94	1
소 계			-	-	374

※ 위의 단위면적은 실별특성에 따라 조정가능하며, 추후 변경, 수정, 추가될 수 있음

별첨 4. 세부 지원 및 연구시설

(단위 : ㎡)

지원시설 및 연구시설
실 명			단위면적 (A)	실수 (B)	면적계 (C=A×B)	비 고
지원 시설	약제 및 창고	약제/조제실	16	1	82	개별실 면적은 실시설계시 정하도록 함
		마약류 보관실(약품창고)	19	1
		소모품 창고/약품창고	16	1
		린넨실/가운실	31	1
	행정 지원 공간	경영지원실(원무과)	28	1	73
		데이터 정보센터	45	1
	편의 공간	애도실	45	1	406
		샤워/탈의실 (남/여)	27	2
		탕비실 및 세탁실	27	1
		전공의 의국	23	5
		테크니션 의국	30	1
		의국 휴게실	60	1
		수의사 당직실-1,2(남,여)	13.5	4
		경비원 당직실 및 휴게실	12	1
		여자 미화원 휴게실	9	1
교육 연구 시설	교육 공간	가상현실기반 수의임상교육실	86	1	609
		스마트 시뮬레이션 랩	60	1
		TBL 실습실	45	1
		수술 실습실	272	1
		세미나실(30~40인)	73	2
	연구 공간	임상교수실	18	6	1193
		임상교수휴게실	40	1
		락커룸(영역분할 가능)	25	1
		임상시험 센터	405	1
		연구동물 입원실	45	1
		줄기세포배양실 및 치료실	45	1
		임상병리실	95	1
		동물사육실	430	1
소 계			-	-	2,363

※ 위의 단위면적은 실별특성에 따라 조정가능하며, 추후 변경, 수정, 추가될 수 있음

공모 참가자 제공 자료

사업범위 도면

기존건물 도면

주변건물 도면

수치지형도

세부시설 조성계획 관련 자료

마스터플랜

※ 제공자료는 공모 참가 신청자에게만 공모용으로 제공되며, 공모 종료 이후 삭제 함을 원칙으로 한다. 이는 공모에 참여함으로써 동의한것으로 간주한다.

※ 기획설계자료는 다양한 건축안 제안을 위해 별도 공개 하지 않는다.