Ⅰ 공모 개요

공모 목적

가. 서울대학교 중앙도서관 본관 건물은 1975년 개관한 지 50년이 경과되어 시설 노후 정도가 심각하며, 이용자의 변화된 트렌드를 반영하지 못하는 공간 구조 및 서고 공간 부족 등의 문제로 리모델링이 시급히 필요한 상황

나. 노후화된 중앙도서관 본관의 시설환경개선과 개방형 수장고 구현 및 서울대학교의 학술과 역사를 상징하는 복합 교육문화공간으로 조성

2. 과업 내용

가. 서울대학교 중앙도서관 본관 4층 일부 공간을 1)‘개방형 수장고’(SNU HERITAGE COLLECTIONS) 및 2)‘서울대인 아카이브’(SNU PEOPLE ARCHIVE)로 리모델링한다.

나. 개방형 수장고는 한국 최대 근대(고)문헌 소장기관으로서 중앙도서관이 보유한 주요 귀중 자료를 안전하게 보존하는 한편 상시 관람 가능하게 하는 공간이다. 서울대인 아카이브는 서울대 동문 중 한국 공동체 발전에 크게 기여한 인물에 대해 도서와 비도서 자료를 망라해 수집 ‧ 공유하는 공간이다.

다. 본 사업은 라키비움으로의 복합 기능을 구현하는 한편, 서울대학교 학술정보의 센터로서 서울대 공동체의 이상과 정신을 상징하는 새로운 유형의 차별화된 공간을 조성한다는 점에서 스누커먼즈(SNU COMMMONS) 사업과 연계된다.

3. 과업 개요

가. 사업명: SNU HERITAGE LIBRARY 조성 설계

나. 대지위치: 서울대학교 중앙도서관 62동 본관 4층 공간

다. 사업면적: 2561.46㎡(776py)

라. 사업규모: 수장고, 아카이브, 복합문화교육시설

※ 사업규모는 설계과정에서 발주기관과 계약대상자(이하“수급인”이라 한다)가

협의하여 조정될 수 있으며, 제반법규 적합여부는 수급자가 검토하여야 함.

<그림 1. 리모델링 대상 영역 도면 (청색으로 표시)>

마. 추정 공사비(예산): 2,700,000,000원(VAT 포함)

※ 공사비는 건축, 구조, 인테리어, 수장고, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등에 대한 총공사비이며, 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 예산 범위 내에 포함하여야 한다.

바. 예정 사업기간: 2024.8. ~ 2025.4 설계기간(90일), 공사기간(120일)

사. 예정 설계비: 223,012,000원(VAT 포함)

※ 기본 및 실시 설계비, 각종 인증 비용을 포함한 것으로, 공사비 및 설계비 등은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있다.

아. 예정 설계기간: 착수일로부터 90일(3개월)

※ 설계자는 2025년 4월 공사 완료가 가능하도록 하여야 하며, 인허가 사항이 없어야 한다.

Ⅱ 제안 공모 요강

공모 방식: 제안설계공모

｢건축서비스산업 진흥법｣ 제21조 및 같은 법 시행령 제17조 ｢건축 설계공모 운영지침｣(국토교통부고시 제2023-180호, 2023.3.30., 일부개정)에 따른 제안공모

2. 참가자격

가. 건축사법령에 의한 건축사사무소 개설하고 국토교통부장관에게 신고를 필한 자

※ 건축사법시행령 제21조의2에 의한 외국건축사면허를 취득한 경우, 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 계약을 한 경우 참가 가능(이때, 주계약자는 국내 건축사로 하고 결격사유가 없어야 함)

나. 공동응모를 허용하며, ‘가’자격을 갖춘 자가 대표자로 분담이행방식(실적보완)만 가능. 대표자는 ‘가’자격을 갖춘 자로서 출자비율이 많은 자로 선정하여야 한다.(단, 공동응모 시 총 공동수급체 구성원 수는 대표사를 포함하여 3개사 이내이어야 함.)

다. ‘나’에 의한 공동응모를 하고자 하는 자는 응모등록 시 <별지 서식7> 공동응모협정서를 제출하여야 하며, 구성원이 중도 탈퇴하였을 때에는 탈퇴자를 다른 자로 교체할 수 없다.

라. 공고일 기준 건축사자격(등록) 취소, 업무정지 중(이상 건축사) 또는 건축사사무소개설신고 효력 상실, 업무 정지, 휴‧폐업 중(이상 건축사사무소) 또는 기타 이상에 준하는 행정관청 또는 공공기관의 행정처분(부정당업체 제재 포함) 기간 중에 있는 자는 본 설계 제안공모에 참여할 수 없다.

마. 본 설계 제안공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가자격을 박탈한다.

바. ‘참가등록을 하지 않은 자’ 또는 ‘과업설명회에 참석하지 않은 자’는 응모작을 제출할 수 없고, 이미 제출한 응모작은 수정‧보완할 수 없다.

3. 제안 공모 일정

가. 공모일정

❙표 설계공모 일정

구 분	일 시	유의사항
공 고	‘24. 07. 25.(목)	설계공모 홈페이지 공고
참가등록	‘24. 07. 25.(목) ~ 08. 01.(목) 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통한 신청
현장설명회	‘24. 08. 06.(화) 14:00	장소 : 관정관 양두석홀(필수 참석)
질의접수	‘24. 08. 06.(화) ~ 08. 07.(수) 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해 접수
질의회신	‘24. 08. 09.(금)	설계공모 홈페이지에 일괄 게재
작품접수	‘24. 08. 21.(수) 10:00 ~ 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해 제출
기술검토	‘24. 08. 22.(수) ~ 08. 23.(목)(예정)	지침 및 법규 위반 검토
사전심사	‘24. 08. 26.(월) ~ 08. 27.(화)(예정)	7팀 이상 접수 시, 발표대상자 선정을 위한 사전심사 진행(서면심사)
작품심사	‘24. 08. 29.(목)	발표 심사 (발표 대상자 개별 통보)
심사결과 발표	‘24. 09. 02.(월)(예정)

※ 지침서의 모든 시간 표기는 한국 표준시(UTC/GMT+9) 기준으로 발주기관의 사정에 따라 일부 조정될 수 있으며, 일정을 조정하거나 변경하는 경우 설계공모 홈페이지(https://designcampus.snu.ac.kr)에 이를 공지한다.

나. 일정의 관장

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한함.

2) 공모 일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은
설계공모 홈페이지(https://designcampus.snu.ac.kr )에 공고한다.

※ 응모자는 참가등록신청서에 연락처(주소/전화번호/FAX번호/이메일주소)를 반드시 정확하게 기재하시기 바랍니다.

3) 설계 제안공모 진행기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음.

4. 참가등록

가. 등록일시 및 장소

1) 일시:‘3. 제안공모 일정 참조’(등록기간 이후에는 등록 불가)

나. 등록방법: 설계공모 홈페이지를 통해 구비서류를 제출한 후, 24시간 이내 (주말 및 공휴일 제외) 서류 확인 후 참가 신청 완료

다. 참가등록 시 구비서류

1) 참가등록신청서[첨부 서식1] 1부.

2) 사업자등록증 및 법인등기부등본 각 1부. (개인일 경우 주민등록등본 제출)

3) 인감증명서 1부. (사용인감 사용시 사용인감계[첨부 서식2] 1부 같이 제출)

4) 대리인 등록 시 ‘위임장 및 재직증명서’[첨부 서식3] 1부.

5) 청렴서약서[첨부 서식4] 1부.

6) 건축사자격등록증 또는 건축사면허증 사본 1부.

7) 건축사업무신고필증 사본 1부. (법인일 경우 대표자 업무신고필증 사본)

8) 공동응모 시 ‘설계 제안공모 참여자 명단’[첨부 서식5], ‘대표자 선임계’[첨부 서식6], ‘공동응모협정서’[첨부 서식7, 공동응모자 전원 간인 필] 각 1부.

: 단독응모 참여라도 공동대표인 경우 대표자선임계[첨부 서식8] 제출.

※ 사본제출 시 ‘사실과 상위 없음’ 표기 후 인감 날인하며, 해당 제출서류가 2장 이상으로 구성된 경우 간인하여 제출

※ 공동응모인 경우 ‘2)’~‘4)’서류는 모든 구성원의 서류를 각 1부 제출

5. 현장설명

가. 일시: 2024. 08. 06.(화) 14:00

나. 장소: 서울대학교 중앙도서관 관정관(62-1동) 3층 양두석홀

다. 현장설명회 필수 참석

6. 질의 및 응답

가. 제출방법: 설계공모 홈페이지를 통해 질의 작성

나. 질의접수기간:‘3. 제안공모 일정 참조’

다. 유의사항

- 방문, 우편, 팩스 등 접수 불가

- 공동응모의 경우 공동응모 대표사의 질의서만 인정

- 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

라. 질의회신

1) 일시:‘3. 제안공모 일정 참조’

2) 방법: 설계공모 홈페이지에 일괄게재

3) 유의사항

- 질의사항에 대한 답변내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 질의답변 미열람에 대한 책임은 참가자에게 있다.

- 접수된 질의서의 내용이 설계공모 지침과 직접 관련이 없는 사항일 경우에는 답변하지 않는다.

- 이메일 및 전화를 통한 개별 질의는 받지 않는다.

7. 제안서 제출

가. 제출방법: 설계공모 홈페이지를 통해 온라인 제출만 가능

나. 제출일시:‘3. 제안공모 일정 참조’ ※ 제출일시 외에는 제출 불가

다. 제출서류

1) 설계 제안공모 제안서 제출서[첨부 서식9]

2) 제안서

3) 담당건축사의 경력 및 실적[첨부 서식10] 1부.

4) 담당건축사 경력증명서 및 유사프로젝트 실적증명서 각 1부.

5) 행정처분 여부 사실증명서 원본 또는 사본 1부.

※ 사본 제출 시, “사실과 상위 없음”표기 후 인감날인 하여야 하며, 공동응모의 경우 구성원에 대한 일체 서류 제출

8. 제안서 발표 및 심사

가. 설계 제안공모 제안서 심사

1) 일시: 추후공지

2) 장소: 서울대학교 교수회관     ※ 상황에 따라 변경 가능

3) 심사방법: 참여업체가 7개 이상일 시 단계별 심사 시행

① 서면심사(제출업체 7개 이상인 경우)와 ② 발표 및 면접으로 구성됨

- 제안서 제출업체가 7개 이상일 경우 원활한 심사를 위해 1차 서면심사(평가기준 중 정량적평가) 고득점 순 상위 5개 업체만 2차 심사(발표 및 면접)를 실시함.

- 2차 심사는 발표 및 면접의 형식으로 진행됨

나. 제안서 발표

1) 발표자: 담당건축사

2) 발표내용

- 담당건축사의 대표작품 포트폴리오

- 수행계획 및 방법 제안서

3) 기타사항

- 담당건축사가 빔 프로젝터를 활용하여 자료를 설명하며, 업체를 인지할 수 있는 어떠한 내용도 불허

- 발표내용은 기제출한 제안서 자료로만 발표하며, 별도 발표 자료는 작성하지 않는다.

※ 발표 시간 및 순서는 추후 공지

9. 심사결과 발표 및 당선작 통보

가. 심사결과 발표: 제안서 심사 종료일로부터 7일 이내

나. 발표방법: 당선자에게 통보 및 서울대학교 홈페이지 입찰공고 게시판 게시

Ⅳ 제안서 작성 및 제출

1. 제안서 작성 일반사항

가. 제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재

나. 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

다. 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용 (다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우 한글과 병기)

라. 조감도, 모형 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외하며, 공모참가자가 제출물에 조감도나 이와 유사한 내용을 포함한 경우에는 감점기준에 따라 감점처리 함(단, 담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율 작성)

마. 다만, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 스터디 모델 수준의 모형사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 추가할 수 있음

2. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

가. 설계 제안공모 제안서 구성

순서	항목	세부사항	쪽수
1	표지		1쪽
2	목차		1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	- 담당 건축사의 경력 - 담당 건축사의 유사프로젝트 실적 (최근 5년간)	별도 제출
		- 담당 건축사의 대표작품 포트폴리오 (2작품, 최근 5년간)	총 2쪽 (작품당 1쪽)
4	수행계획 및 방법	- 업무에 대한 이해도	1쪽	10쪽
5		- 과제에 대한 제안(3개 과제)	총 8쪽 (각2~3쪽)
6		- 수행계획	1쪽
합계			총 14쪽

※ 표지, 목차, 간지도 제안서 총 쪽 수에 포함됨

※ 담당건축사 경력 및 유사프로젝트 실적은 A4용지로 증빙자료와 함께 별도 제출

※ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 프로젝트 및 발주처 익명처리

※ 대지위치, 회사명, 로고 등을 노출할 수 없으며 소재지를 알 수 있는 문자가 나타나서는 안됨

[예] 서울대학교 설계용역(불허), ◇◇◇기념관 설계(허용)]

※ 포트폴리오는 실제 수행한 프로젝트(본 시설의 용도와 무관)에 한하며, 수행사실 여부의 확인은 경력관리수탁기관의 경력증명서 등에 의하며, 허위사실 판명 시 실격 처리

나. 제안서 형식 및 규격

구분	설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법
용지크기	A3(횡)	A3(횡)
여백	- 상 30mm, 하 25mm - 좌‧우 20mm	- 상 30mm, 하 25mm - 좌‧우 20mm
글자체	자율	HY중고딕
글자크기	자율	- 본문제목, 소제목 등: 자율 - 본문내용: 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지	자율	자율

1) 제안서의 표지는 [별지 서식11]을 사용한다.

2) 심사용 제안서의 표지 우측 상단에는 [별지 서식11]의 규격에 따라 3cm인 정사각형 1개를 흑색으로 표기한다.

※ 제출 전자파일에 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등(업체명을 포함)을 표기(식)할 수 없으며, 위반 시 실격 처리함.

다. 수행 계획 및 방법 부문 작성 기준

1) 업무에 대한 이해도 (10점/A3/1쪽)

① 설계의 기본방향을 감안한 실현방안 제시

② SNU HERITAGE LIBRARY 조성을 위한 환경개선 예상문제점(현실적 문제와 대안제시 포함)

- 설계, 시공, 운영에서의 예상문제점과 설계적 개선방안 제시

2) 과제에 대한 제안 (45점/A3/각 과제별 2~3쪽, 총 8쪽)

① 공간의 효율적 LAYOUT 제시 (15점)

② 공간 용도에 맞는 분야별 설계계획 제시 (15점)

③ 안전한 공사 수행 방향 제시 (15점)

3) 수행계획 (10점/A3/1쪽)

① 설계기간 및 설계업무상 중점사항 등을 감안한 설계 일정 계획

② 설계의 완성도 향상 및 원활한 사업추진을 위한 효과적인 의사결정 방안 제시

- 발주기관 내 전문가와 외부 전문가 구성계획 및 운영 방안

- 사용자 등에 대한 협의 및 의사결정을 효율적으로 추진하기 위한 체크리스트, 설문, Focus Group Interview 실시 등 구체적인 실행 방안

3. 제출도서의 익명성

가. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계 제안공모 전체기간동안 유지되며 익명 보존 방법은 다음과 같음

- 심사용 도서(설계 제안공모 제안서)는 심사번호만 기재하고 익명관리

- 제출도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호표기 불가

- 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명 불가. 이를 위반하였을 경우 심사시 불이익 또는 실격처분을 받을 수 있음

Ⅴ 설계 제안공모 심사

1. 심사위원회

가. 심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	비 고
1	최춘웅	서울대학교 건축학과	PA
2	김사라	다이아거날 써츠
3	김한중	그라운드아키텍츠 건축사사무소
4	이도은	건축사사무소 이와임
5	홍지학	충남대학교 건축학과
예비	박동주	디자인 랩	예비위원
예비	박성기	서울과학기술대 건축학과	예비위원
예비	황동욱	건축실험실	예비위원

※ 위원 제척 등의 사유 발생 시 추가로 예비위원을 운용할 수 있음.

※ 예비위원의 우선순위는 없으며, 심사위원 결원 발생 시 발주기관이 선정함.

나. 심사위원회 운영

1) 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원회를 대표하고 직무를 통할함

2) 위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함

3) 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별 질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표시까지 비밀을 준수하여야 함

4) 위원회는 온라인 생중계되며, 생중계 URL 및 심사번호의 경우 발표 당일 공모 홈페이지 공지사항을 통해 공고한다.

다. 심사위원의 제척·기피·회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 심사대상인 사업 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계 제안공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관에 제출하여 기피신청 [별지 서식]을 할 수 있음

3) 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서[별지 서식]를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

4) 발주기관은 심사위원의 제척·기피·회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경이 발생한 경우 공모 참가자에게 이를 통지 함

2. 심사 방법

가. 심사 방법

1) 심사 대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일 전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하여 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 함

4) 발주기관은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

5) 심사위원회는 해당 공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

6) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

7) 평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 사업특성에 따라 채점제, 투표제, 혼합방식 중에서 결정하며, 채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 아래(3. 평가기준)와 같다. 단, 발표 심사 시 투표제 혹은 혼합방식으로 진행될 경우 제출안 모두의 정량평가점수를 공개하며 내용을 인지하여 심사를 진행 할 수 있게 한다.

8) 공모목적에 부합하지 않거나 제안서 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

9) 심사위원은 본 설계 제안공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

나. 실격 기준

공모안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있음.

1) 제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

2) 제출도서에 해당 업체를 특정할 수 있는 문구, 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등

3) 익명성 유지 원칙 등 공정한 평가에 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 경우

4) 직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

5) 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

6) 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

7) 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

8) 저작권법을 중대하게 위반한 경우

9) 그밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격이 타당하다고 결정하는 경우

다. 불이익 처분방법

1) 감점사항에 대하여는 해당 공모 참가자의 확인을 거쳐 심사 시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영함

다만, 중대한 위반사항을 제외한 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출하며, 심사대상자가 감점사항에 대한 확인을 거부할 경우 확인절차를 생략하고 심사위원장에게 제출할 수 있음

2) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있을 경우 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있음

라. 심사결과 발표

1) 심사 결과의 발표 및 공개

- 심사종료일로부터 7일 이내에 심사의 결과(평가점수, 평가사유서 등)를 서울대학교 홈페이지 입찰공고 게시판을 통하여 공개함. 다만, 입상하지 못한 참가자의 실명을 비공개할 수 있음

- 공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 우리 학교에 요청하여야 한다. (요청자 관련된 자료만 열람)

- 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

마. 당선작 및 입상작 선정

1) 당선자는 계획·중간·실시설계 계약 당사자로 우선 협상권을 가진다.

2) 입상작 보상

- 4개인 경우 : 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1 지급
- 3개인 경우 : 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2 지급
- 2개인 경우 : 예산의 10분의 4, 10분의 3 지급
- 1개인 경우 : 예산의 3분의 1 지급

3) 입상작 보상비 예산 : 15,000천원

※ 상기 금액은 제세공과금이 포함된 금액이며, 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

3. 평가 기준

가. 평가항목별 배점 기준
(채점제 기준으로 투표제 진행 시, 배점기준은 중요도로 환산하여 심사 시 고려함.)

1) 설계자의 경험 및 역량 (35점)

○ 정량적 평가_경력 및 유사프로젝트 실적부문(25점)

평가항목

배 점

세부평가기준

계

(25)

담당건축사의 경력

(10)

ㆍ담당 건축사의 경력 (건축사면허(자격) 취득일 이후 경력만 인정)

12년 이상	9년 이상	6년 이상	3년 이상	3년 미만
10	9	8	7	6

담당건축사의 유사프로젝트 실적

(15)

- 유사프로젝트 실적은 (공모공고일 기준) 최근 5년 이내 단일 건으로 건축법시행령 [별표1] 용도별 건축물의 종류 중 수장고를 포함한 ‘문화 및 체험시설’ 용도에 해당하고, 건축법 제2조 제1항의 ‘건축 또는 대수선’에 해당하는 건축 설계용역 완료 실적에 한함.

※ 실적관리 수탁기관 (대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 함께 제출

※ 실적증명서에서 용도의 해당여부와 건축 여부가 확인되지 않을 경우 실적으로 인정되지 않으며, 이 경우 응모자가 해당 내용을 명확히 확인할 수 있는 추가 증빙서류(건축협의서, 허가서, 건축물관리대장 등)를 제출하여야 실적으로 인정된다.

5건 이상	4건	3건	2건	2건 미만
15	12	9	6	3

○ 정성적 평가_담당건축사의 대표작품 포트폴리오(10점)

평가항목

평가주안점

배점기준

배 점

세부배점기준

계

(10)

담당건축사의

대표작품

- 설계의 작품성, 창의성 등

- 2작품 제출(최근 5년 이내 작품)

(10)

작품당

A	B	C	D	E
5	4.5	4	3.5	3

2) 수행계획 및 방법 (65점)

평가항목

평가주안점

배점기준

배 점

세부배점기준

계

(65)

업무에 대한 이해도

- 설계의 기본방향을 감안한 실현방안

- 설계, 시공, 운영에서의 예상 문제점 및 설계적 개선방안

(10)

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

과제에 대한 제안

- 공간의 효율적 LAYOUT 제시 (15)

(40)

A	B	C	D	E
15	12	9	6	3

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

- 공간 용도에 맞는 분야별 설계 계획 제시 (15)

- 안전한 공사 수행 방향 제시 (10)

수행계획

- 설계기간 및 설계업무상 중점사항 등을 감안한 설계 일정 계획

- 설계의 완성도 향상 및 원활한 사업 추진을 위한 효과적인 의사결정 방안 제시

(10)

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

공모안 발표

- 추진의지의 적극성 등

(5)

A	B	C	D	E
5	4	3	2	1

나. 실격 및 감점 기준

위반내용	실격 및 감점기준	감점 한도	비고
∙ 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격 (심사제외)
∙ 제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등
∙ 익명성 유지의 등 공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
∙ 직‧간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
∙ 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
∙ 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
∙ 기타 실격 해당 사항
∙ 설계 제안공모 작성 일반사항 위반 시	0.5점 / 항목당	최대 10점 감점
∙ 설계 제안공모 제안서 구성(기준쪽수 초과 시)	0.5점 / 쪽당
∙ 제안서 형식 및 규격 위반	0.5점 / 항목당
∙ 제출부수 부족 시	0.5점 / 부당

4. 제출 공모안에 대한 지적 소유권

가. 제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

나. 당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 당선자에게 있다. 다만 발주청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 본다.

다. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

5. 기타

가. 응모자는 공모에 참가등록 함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

나. 본 지침서의 문구해석상 우리 대학과 응모자간에 차이가 있을 경우 우리 대학의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 우리 대학이 정하는 바에 따라야 한다.

6. 당선작 선정 이후 조건

가. 계약

1) 당선작으로 선정된 공모안을 제출한 자를 계약대상자로 결정함

2) 설계용역 계약은 본교 회계규정 및 기타공공기관 계약사무 운영규정 등 관련법령의 기준을 따름

3) 계약대상자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 우리 대학과 설계용역 계약에 관하여 협의하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주함

4) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 기본 또는 실시설계를 수행하지 못할 경우 기타 입상자에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있음(이미 보상금을 지급한 경우에는 보상금 금액만큼을 공제한 금액을 설계비로 지급)

5) 설계계약은 별도의 과업지시서 또는 지침에 의함

나. 설계 진행

1) 계약상대자는 진행과정별로 우리 대학과 협의하여 설계를 추진하여야 함

2) 계약상대자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 반영하여야 함

3) 실시설계 과업기간 중에 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 대학에서 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 함

4) 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의 인·허가 협의사항에 수반되는 설계도서 및 자료는 우리 대학에 적기에 제공하여야 하고, 납품이후 각종 인·허가 변경, 실시계획변경 등 행정절차 이행에 따른 자료 작성에 적극 협조하여야 하며 이에 소요되는 제반 경비 및 비용은 계약상대자가 부담하여야 함

5) 납품 후에라도 사정 변경으로 필요할 경우 우리 대학은 설계의 수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 함

다. 사업의 변경 및 해지 등

1) 과업 수행 중이라도 정부 또는 우리 대학의 계획변경, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정·변경, 계약을 해지할 수 있음

2) 이 경우, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 규정에 따름

3) 당선작의 법규 검토에 따른 설계규모 변경 시 추정공사비 변경이 발생하고 그에 따른 설계비 변경이 발생할 수 있어 계약 시 이를 계약에 반영하여 진행하도록 함

Ⅲ 설계 지침

1. 기존 공간 현황

·위치: 중앙도서관 본관(62동) 4층

·사업 면적: 2561.46㎡(776py)

구분	현재 용도	면적(m2)
219호	연속간행물자료실	1311.75 (398py)
218호	연속간행물 보존서고	414 (125py)
225호	본관-관정관 연결통로	102.5 (31py)
229호	신착연속간행물실	733.21 (222py)
총계		2561.46 (776py)

※ 사업 면적은 설계과정에서 예산 적절성 등을 고려해 발주기관과의 협의를
거쳐 조정 가능함

<그림 2. 리모델링 대상 영역 투시도 (청색으로 표시)>

·중앙도서관 본관 4층은 3층 주 출입구 계단으로 올라와 중앙 로비로 연결되므로, 예전에는 도서관의 중심 공간 역할을 하였다. 그러나 2015년 관정관이 증축되면서 본관 이용자수가 현저히 감소하였고, 특히 본관 4층 신착연속간행물실, 연속간행물자료실 및 보존서고는 전자저널의 활용으로 열람 수요가 가장 큰 폭으로 감소하였다.

·리모델링 대상 공간은 본관과 관정관이 연결된 유일한 공간이다. 본관의 외벽이 관정관 2층 스터디가든의 내벽을 이루는 구조로서 외벽 창문을 통해 본관의 콘텐츠를 관정관에서 조망 가능하다. 따라서 인접 공간인 스터디가든과의 연속성 및 조화를 고려한 설계가 필요하다. 현재 스터디가든은 대신파이낸셜 그룹의 지원으로 리모델링 예정이므로 양 공간의 변화 방향에 대한 종합적 고려가 요구된다.

·본관과 관정관의 연결 통로는 도서관 내에서 유동인구가 많은 지점이다. 소장 자료의 열람을 위해 자료실에서 정주하는 것이 아니라 본관에서 관정관으로 이동하거나 관정관에서 본관으로 이동하기 위해 학생들이 자주 오가는 곳이다. 일 평균 660여 명의 학생이 오가는데, 2025년 본관 1, 2층에 학부대학이 신설되면 다수의 신입생이 본관 계단과 엘리베이터를 통해 1, 2층에서 4층으로 자유롭게 이동 가능하므로 유동인구가 한층 증가할 예정이다.

·서울대 학생만이 출입할 수 있는 관정관과 달리, 본관은 일반인 출입이 가능하고 본관 4층은 중앙 로비와 연결되어 있다는 강점이 있다. 따라서 서울대 학술문화를 상징하는 차별화된 공간을 이곳에 조성할 경우, 학내 공동체의 소통 공간으로 기능하는 데에서 나아가, 서울대학교의 브랜드 가치를 외부에 홍보하는 주요한 교육문화공간으로 기능할 것으로 기대된다.

<사진 1. 연속간행물자료실>	<사진 2. 연결 통로>	<사진 3. 신착연속간행물실>

2. 대상지 주변 현황

‧ 중앙도서관 본관은 서울대학교 캠퍼스 중앙에 위치한 핵심 건물이다. 관악캠퍼스 조성 때부터 캠퍼스 내 보행 동선의 중심에 최대 규모의 단일 건물로 건립되었다. 연 평균 도서관 이용자수가 현재 136만명을 상회하므로 건물의 입지, 건립 역사, 이용자수의 측면에서 명실상부 서울대학교의 심장이라고 할 수 있다.

‧ 유홍림 총장의 공약 사업인 ‘SNU Commons’의 핵심 건물로서 향후 그 중요성이 한층 제고될 것으로 예상된다. 스누커먼즈는 중앙도서관, 행정관, 잔디광장, 문화관을 잇는 공간에 서울대 공동체의 커먼즈(공통장)을 구성하는 사업이다. 이 사업의 일환으로 2025년 중앙도서관 본관에 학부대학이 신설된다. 2025년 3월에 런칭하는 학부대학을 위하여 현재 본관 1, 2층의 리모델링 사업이 진행 중에 있다.

‧ 중앙도서관 본관 주변에는 남측으로 행정관과 잔디광장, 동측으로 자연대 및 공대, 동남측으로 학생회관, 서측으로 인문대, 서남측으로 문화관과 사회대가 자리하고 있다. 이처럼 본관은 각 단과대학으로 연결되는 교차점이자 주요 공공시설과 문화시설이 인접해 있어 학내 구성원이 활발히 교류, 밀집하는 장소이다.

<그림 3. 리모델링 대상 건물(중앙도서관 본관) 및 주변 현황>

3. 설계 목표

가. 서울대학교의 학술과 비전을 반영하는 상징적 ‧ 현대적 공간 기획

1) 서울대학교 학술 및 기록문화유산의 집산지라는 상징성 구현

2) 구성원의 긍지를 고취시키고 외부인에게도 매력적인 공간 창출

나. 개방형 수장고와 최첨단 보존 ‧ 축적 시스템 구축

1) 귀중 고문헌 및 기증 비도서 자료의 영구 보존에 최적화된 시스템 구축

2) 기증 자료의 다양성과 증가 폭을 고려한 체계적 축적 기능 탑재

다. 라키비움의 복합 역할 수행을 위한 가변적이고 유연한 공간 설계

1) 순차적으로 설치되는 아카이브의 확장성, 시간적 측면 고려

2) 최첨단 ICT 기반 기술 적용으로 학습, 문화, 예술체험이 가능한 공간 설계

라. 학생과 지역민이 함께 즐기는 연결 ‧ 개방 ‧ 공유 ‧ 순환의 공간 조성

1) 라키비움 콘텐츠 기반 갤러리, 카페테리아, 아트 스토어 조성

2) 권위적 공간 구성 탈피, 다양한 편의 공간 확보 및 사회적 약자 배려

4. 설계 기본 방향

4.1 건축 분야

가. 본 설계는 학술도서관의 모든 기능이 유기적으로 연계될 수 있도록 종합적인 계획을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

1) 국내 최고 대학인 서울대학교의 역사와 가치를 재조명하고, 동문 및 재학생, 교원 소통의 공간이자 서울대의 학술문화를 외부에 효과적으로 알리는 공간으로 조성되어야 한다.

2) 서울대학교의 역사와 자료를 체계적으로 축적할 수 있는 라키비움 기능과 최첨단 ICT 기반 기술 적용을 통해 학습, 문화, 예술체험 등이 가능한 복합 교육문화공간으로 조성하여야 한다.

3) 본관 1,2층 및 스터디가든과의 연결성 및 전체 조화를 종합적으로 고려해 설계하여야 한다.

4) 기존 건물의 구조 검토를 통해 적합한 구조 보강 설계를 한다.

나. 기타 고려 사항

1) 시공 시 문제점 등 고려

2) 마감재는 친환경 및 고효율 제품을 선정하며, 소방법령에서 정한 방염기준에 적합한 재료를 설계에 반영한다.

3) 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

4) 유지관리에 대한 비용이 최소화하는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

5) 방음 성능이 우수한 자재를 활용하고 적정한 마감재를 선정하며, 샘플을 제시하여 협의 후 설계에 반영한다.

6) 폐기 물량은 내역 산출 후 별도로 학교 측에 내역서를 제출한다.

4.2 기계설비 분야

가. 유지관리를 고려한 설계

1) 보수 점검의 용이함을 고려하여 보수 및 관리에 지장을 주지 않는 면적이 되도록 하며, 천정 내의 덕트, 배관, 냉난방기 등으로 인한 천정 공간에 대해 고려하여야 한다.

2) 부분부하에 대응 가능한 시스템을 구축하되, 온습도 조건은 국내기준에 의한 조건으로 반영하며, 수장고의 온습도 조건은 별도 기준에 따라 조정 가능토록 한다.

나. Life Cycle Cost를 고려한 설계

1) LCC를 고려하여 초기 투자비 및 운전경비, 유지관리비를 최소화할 수 있는 설비 방식을 고려하여야 한다.

2) 장래 증설 및 변경, 개보수에 대한 적응성이 있어야 한다.

3) 에너지 절약을 극대화할 수 있는 최적 설비방식을 추구하고, 에너지이용합리화법에 의거 고효율 기자재로 인증된 제품을 선정하여야 한다.

다. 기존 설비 호환성을 고려한 설계

- 기존 설비와 호환성을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

4.3 전기, 통신 분야

가. 전기통신 설비의 경제성을 고려한 설계

- 설비의 운영비가 저렴하고 긴 수명을 고려하여 설계에 반영해야 한다.

나. 기존 설비 호환성을 고려한 설계

- 기존 설비와 호환성을 고려하여 설계에 반영해야 한다.

다. 전기통신 설비의 신뢰성을 고려한 설계

- 사고 및 고장이 적은 최선의 설비를 적용해야 한다.

라. 설비의 확장성을 대비한 설계

- 향후 부하증가를 대비하여 설계에 반영해야 한다.

마. 기타 시설과의 연관성을 고려한 설계

- 건축, 기계설비등 병행 시공되는 시설과 연관성이 있어야 한다.

바. 공간에 적합한 전원 시설을 고려한 설계

- 공간에 필요한 전원의 종류(일반, 비상, UPS)를 파악하여 공급하도록 설계하여야 한다.

4.4 수장고 분야

가. 각 재질별 특성에 맞는 환경(온도, 습도, 조도 등)을 갖추어야 한다.

나. 훈증, 배기, 환기 등 보존 관리에 적합한 최신 및 최고급 사양의 장비와 시스템을 설치해야 한다.

다. 수장대의 소재 및 구조는 수장률 및 공간 효율, 재질별/유형별 특성, 안정성 및 국내 내진설계 기준 등을 최우선으로 고려하고 관리자의 관리가 용이하도록 제작 배치하여 동선의 혼란이 없도록 한다.

라. 수장대 설치와 관련하여 하중시험, 강성시험, 전도위험을 최소화 할 흔들림 버팀 구조 설계서 또는 시험 등 제반 품질 검증 방법을 제시하고 구조 검토 후 안전에 이상이 없도록 해야 한다.

4.5 소방 분야

가. 유지관리를 고려한 설계

1) 소방관련법 및 향후 유지관리에 문제가 없도록 설계에 반영하여야 한다.

2) 향후 유지관리 등을 감안하여 경제성을 추구하고 용도 변경 시 효율적으로 대처할 수 있도록 계획하여야 한다.

3) 건축, 기계, 전기설비 등 병행 시공되는 시설과 연관성이 있어야 한다.

나. 기존 소방시설(소화설비(옥내소화전, 스프링클러, 소방펌프), 경보설비(화재수신기, 중계기, 감지기), 소화용수설비, 기타 소화활동설비)과 호환성 고려한 설계

- 현장 여건을 파악하여 기존 소방시설과 호환되도록 설계에 반영하여야 한다.

다. 리모델링, 용도변경 설계 사항으로 모든 인허가 사항을 충족하는 설계 반영

1) 소방시설 착공 및 완공신고 등 각 허가에 관한 필요한 서류제출 및 업무에 성실히 임하여야 하며, 공사 시 도면, 내역 등의 수정에 관한 사항도 시공업체와 원만히 협의하여야 한다.

2) 화재 시 모든 출입문(자동문, 출입통제, 인터락 등)은 소방시설과 연동되어 개방되도록 설계에 반영하여야 한다.

5. 공간 계획안

5.1 프로그램(안)

※ 공간 구성안은 예시이며 공간 통합, 면적 변경 등 가능

구분	명칭	공간	면적(㎡)	비고
219호 218호	개방형 수장고 SNU HERITAGE COLLECTIONS	고문헌 서고	761.75
		비도서 수장고	300
		복합 교육공간	250
		열람실	276
		사무공간	138
225호	베리타스 홀 VERITAS HALL	로비	102.5	본관-관정관 연결 통로
229호	서울대인 아카이브 SNU PEOPLE ARCHIVE	박완서 아카이브	100	재현서재 포함
		아카이브 추가설치공간	400	가변적 공간 활용
		갤러리	36.58
		아트 스토어	70
		카페	100
		공용 공간	26.63	화장실
총계			2,561.46

<그림 4. SNU HERITAGE LIBRARY 공간 구성 레이아웃(예시)>

5.2 프로그램 영역의 구성

5.2.1 개방형 수장고(SNU HERITAGE COLLECTIONS) 영역의 구성

가. 고문헌 서고

1) 서울대 학술와 역사를 대표하고 문화재적 가치가 높은 고서 선별해 별치

2) 서울대 학술지식 축적의 물적 형태인 고문헌 서고의 특징 집약적 표현

3) 고문헌 보관의 안정성과 관람객에의 개방성 모두 고려

나. 비도서 수장고

1) SNU PEOPLE ARCHIVE 소장 육필자료, 시청각자료, 생활사 자료 등 보존

2) 수집 범위와 수량의 증가 고려한 공간의 입체적 활용 필요

다. 복합 교육공간

1) 소장품 관련 지식습득이 가능한 문화교육공간으로 계획

2) <감사의 벽> 취지를 살려 서울대 공동체와 도서관의 역사 소개

라. 열람실

1) 고문헌 원본 열람 지원 공간

2) 서고와의 이동 동선 고려 및 외부 소음 차단 필요

마. 사무공간

1) SNU PEOPLE ARCHIVE 및 SNU HERITAGE COLLECTIONS 통합 관리 공간

2) 약 5명 내외의 인원 근무(전시기획, 교육, 열람지원 등)

5.2.2 베리타스 홀(VERITAS HALL) 영역의 구성

가. 로비

1) 서울대학교의 상징적 장소로서 부각하기 위한 아이디어 필요

2) 본관과 관정관의 유일한 연결 통로, 결절점의 장점 극대화 필요

3) 본관 건립(1975년)과 관정관 건립(2015년)의 시간적 격차 조화 필요

4) 고문헌서고와 아카이브의 아날로그적 감성을 보완할 현대적 디자인 필요

5.2.3 서울대인 아카이브(SNU PEOPLE ARCHIVE)

가. 박완서 아카이브

1) (故) 박완서 작가의 아치울 자택 서재 재현(약 16.47㎡)

2) 애장서 5,309점의 주제별 배열 및 자유 열람을 위한 북 라운지

3) 기증 비도서 주요 자료 상설 전시 공간

나. 아카이브 추가 설치 공간

1) 약 4명 내외의 인물에 대한 아카이브 추가 설치 예정

2) 1명당 약 100㎡ 공간 배정 예정

3) 향후 변화 고려한 가변적 벽체 구획, 이동식 조명 등 공간 활용 유연성 확보

다. 갤러리

1) HERITAGE LIBRARY 소장 미술 공예품, 슬라이드필름, 영상 등 전시

2) 학생 커뮤니티의 독창적 성과 팝업 전시

3) HERITAGE LIBRARY 콘텐츠 활용 영화 음악 오디오 룸 등 추가 제안 가능

라. 아트 스토어

1) HERITAGE LIBRARY 콘텐츠 기반 기념품 개발 및 판매

2) 도서관 주말 개방(토:AM10:00-PM5:00/일:PM1:00-5:00) 활용한 일반인 접근도 및 편의도 제고

※ 현재 관악캠퍼스 내 일요일 운영 기념품점 없음

마. 카페

1) HERITAGE LIBRARY 관련 음식 제조 및 판매

(예: 박완서 아카이브 - 살구잼, 개성주악, 땅콩강정)

2) 단순 편의시설이 아니라 아트 스토어와 함께 복합문화공간으로 디자인

바. 공용 공간

1) 학부대학 학생 및 일반인 방문 수요 증가 고려

2) 화장실 등 공용 공간 확장 고려