서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 설계용역

공 모 설 계 지 침 서

2025.

목       차

I. 설계공모 개요

1. 공 모 명	01

2. 공모목적	01

3. 공모 사업개요	01

II. 공모일정 및 방법

1. 설계공모 일정	02

2. 설계공모 절차	02

3. 설계공모 방법	03

III. 작품 작성 및 제출요령

1. 공모안 작성 및 제출	06

2. 기타 제출물 작성 및 제출	08

IV. 작품심사 및 당선작 선정

1. 작품심사	09

2. 심사결과 발표 및 공모안 반환	12

3. 당선작 및 입상작 선정	13

4. 무효 및 승계	14

5. 입상작의 권리 및 의무	14

6. 기타	15

V. 대상지 현황 및 설계 지침

1. 대상지 현황	17

2. 설계지침	18

VI. 각종서식	30

I		설계공모 개요

1. 공 모 명

서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모

2. 공모목적

◦ 서울대학교 시흥캠퍼스내 배곧다목적체육관을 건립하여 시흥지역주민의

건강한 삶과 행복을 제공하는 쾌적한 생활체육공간을 조성하여 지역주민과

대학구성원에 다양한 커뮤니티 공간을 제공하며 일상에서 편리하게 이용할

수 있는 실내 공공체육시설을 건립하여 주민의 요구와 기대에 부응하고자 함.

3. 공모 사업개요

사 업 명	서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사
대지위치	시흥시 배곧동242번지 일원 (서울대학교 시흥캠퍼스 내 부지)
대지면적	8,100.00㎡ (서울대학교 시흥캠퍼스 부지면적 : 411.492.2㎡)	연면적	8,615.02㎡내외 (지하주차장 포함 9,875.02㎡) (±5%이내) 조정 가능
예정공사비	30,000,000,000 원(VAT 포함)(전기공사 제외 금 27,630,000,000원)
예정설계비	금1,559,858,000원(금일십오억오천구백팔십오만팔천원) (부가세 포함) ※ 입찰 공고서에 따름 ※ 예정설계비에는 건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방분야, 인테리 어등 전체 설계용역비와 각종 인허가 등 설계에 필요한 제반사항 포함 ※ 전력기술관리법 개정(2022.11.15 개정, 2023.11.16 시헹)에 따라 전기설계 용역은 분리 발주예정 ※ 예정공사비와 예정설계비는 추정금액으로 추후 변경될 수 있음
설계용역기간	당선자와 계약 후 설계용역 착수일로부터 300일

※ 참가희망자는 공고된 공모사업 개요(사업규모, 예정공사비, 예정설계비, 설계기간 등) 및 과업지시서 등 내용을 숙지‧인지하여 공고내용으로 공모에 참여하시기 바라며, 공모 입상작 선정 후, 공고된 내용(질의답변 포함)에 대한 이견에 대하여는 책임을 지지 않습니다.

II		공모 일정 및 방법

1. 설계공모의 목적

건축 설계자를 선정함에 있어 공모를 통하여 보다 창의적이고 주변 환경과의 조화와 예술성, 작품성을 갖춘 설계안을 제출한 자를 선정하고자 「건축사법」에 의한 설계를「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 동법 시행령 제17조 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조의4 규정에 의거 설계공모 방식으로 시행하고 설계공모 응모작품을 평가하여 우수한 설계안을 선정하고자 함.

2. 설계공모절차

일 시	추 진 일 정	비 고
2025. 10. 21.(화)	설계공모 공고	ㆍ시흥시청, 서울대 디자인캠퍼스 홈페이지 및 조달청 입찰정보 게시
2025. 10. 27.(월) (10:00~17:00)	참가등록 (응모신청서접수)	ㆍ방법 : 직접방문 ㆍ접수기한 : 2025.10.27.(월) 17:00까지 ㆍ장소 : 시흥시청 체육진흥과 체육시설조성팀 ※ 접수시간(10:00~17:00) 내 도착분에 한함.
2025. 10. 31.(금)	현장설명회	시흥시 배곧동 242 / 14:00 ~ (서울대학교 시흥캠퍼스 교육협력동 1층 회의실)
2025. 12. 02.(화)	질의서 접수	ㆍ방법 : e-mail 접수 ㆍe-mail : a50040@korea.kr ※ 이메일 접수 담당자 수신여부 필수 확인 (☎031-310-3478) ※ 접수시간(10:00~17:00) 내 도착분에 한함.
2025. 12. 05.(금)	질의서 회신	ㆍ회신방법 : 시흥시청 홈페이지 게시
2026. 01. 29.(목)	작품 제출 및 접수	ㆍ장소 : 시흥시청 체육진흥과(본관 4층) ㆍ시간 : 10:00 ~ 17:00 (중식시간 12:00 ~ 13:00) ※ 직접방문 제출(우편접수 불가)
2026. 02. 19.(목)	작품 심사	ㆍ장소 : 시흥시청 글로벌센터(별관 4층) ㆍ시간 : 14:00 ~ 16:00
2026. 02. 20.(금)	당선작 발표	ㆍ시흥시청 홈페이지 게시

가. 공모일정

※ 상기 및 본 공모 지침서의 모든 내용은 발주청 사정에 따라 변동될 수 있으며 변경시 홈페이지 공개하며 응모자에게 필요한 사항은 메일로 전달한다.

3. 설계공모 방법

가. 응모신청서 등록

1) 응모신청 일시 : 2025. 10. 27.(월)

2) 응모등록 방법 : 직접방문

※ 방문 접수시간(10:00 ~ 17:00) 내 도착분에 한함.

※ 접수증 발급예정이므로, 접수증 보관 및 작품접수시 제시하여야 함.

(☎031-310-3478)

3) 장    소 : 시흥시청 체육진흥과 체육시설조성팀

[주소 : 경기도 시흥시 시청로 20(장현동), 시청 본관4층]

4) 응모신청자 구비서류

※ 마감(2025. 10. 27. 17:00) 이후 서류보완 불가

※ 사본 제출 시, 원본대조필 날인 후 제출

※ 공동 응모자의 경우 ⑤, ⑦ ~ ⑩ 항 서류를 각각 제출

① 설계공모 응모신청서 1부【서식 1】

② 대표자 선임계 1부 【서식 2】

③ 공동도급 대표자 선임계 1부 【서식 3】(공동응모일 경우에 한함)

④ 공동수급표준협정서 1부【서식 4】(공동응모일 경우에 한함)

⑤ 사용인감계【서식 5】 및 인감증명서(법인의 경우 법인인감)  각 1부

⑥ 위임장 및 재직증명서【서식 6】1부 (대리 응모에 한함/신분증 지참)

⑦ 건축사면허증 사본 1부

⑧ 국외 건축사자격증 사본 1부 (외국건축사 참여할 경우에 한함)

⑨ 건축사면허증, 건축사사무소등록증 사본 1부

⑩ 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부 (외국건축사의 경우 「건축사법 시행규칙」 제12조의2에 의한 외국건축사 자격취득자 신고필증 사본)

※ 사본 제출 시‘원본대조필’확인필 (대표자 인장 날인)

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류 각각 제출

※ 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출

나. 현장 설명회

1) 일    시 : 2025. 10. 31.(금) 14:00

2) 장    소 : 시흥시 배곧동 242번지(서울대학교 시흥캠퍼스 교육협력동 1층 회의실)

3) 신청서류 : 참가신청서 접수증, 참석자 신분증[위임시 대표자 위임장 지참, 대리참석자 관계증빙서류(재직증명서 등) 지참]

다. 질의 접수 및 회신

1) 질의접수 : 2025. 12. 02.(화) 10:00 ~ 17:00까지                  (해당기한 내 도착분에 한함)

2) 질의방법 : 서면질의서【서식 7】를 활용하여 E-mail을 통해서 접수하며, 등록업체별 1회에 한해 질의할 수 있다. 접수의 경우는 유선(전화)으로 접수 여부를 확인하여야 한다.

3) 질의접수처 : 시흥시청 체육진흥과, e-mail : a50040@korea.kr

(담당자 : 박우람 주무관,  031) 310 - 3478)

4) 회신기간 : 2025. 12. 05.(금) (시흥시청 홈페이지 일괄게재)

※ 발주처 사정에 의해 변경될 수 있음.

5) 유의사항

① 질의에 대한 답변(회신)은 본 일반설계 공모규정 및 설계지침의 수정으로 간주함.

② 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적 사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계지침과 관련이 없는 사항이거나 서식【서식 7】과 상이한 경우는 응답하지 아니할 수 있음.

③ 응모자가 확인하지 않은 사항에 대해서는 우리시에서 책임지지 않는다.

라. 작품 접수 및 제출

1) 제출일시 : 2026. 01. 29.(목)  10:00 ~ 17:00(시간엄수)

2) 제출장소 : 시흥시 체육진흥과 (시흥시청 본관4층)

3) 제출방법 : 직접방문접수 (우편접수 불가)

4) 제출서류

① 설계공모안 접수서【서식 8】 ※ 접수증 교부받아야 함.

② 응모 대표자 인감도장(등록 시 날인한 인감도장)

③ 행정처분 여부 사실증명서

※ 대표업체 건축사(공동응모의 경우 참여업체 건축사 포함)

※ 공인기관 발급서류로 제출(발급일은 접수일 또는 접수일 전일 한함, 사본일 경우 원본대조필 등록 시 날인한 인감 날인)

※ 공고일부터 작품 접수기간까지 부도 또는 도산상태에 있거나, 해당관

청으로부터 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 접수

할 수 없음

구 분	규 격	수 량	비 고
설계설명서	A3 (420×297)	20부	- 설계도면 포함 20쪽 이내 (표지·간지 포함)
USB	-	2개	- 설계도판, 설계설명서 (설계도면 포함), 조감도 및 투시도 등 3차원 이미지(jpg 파일과 원본파일)
구비서류	서식참조	1식

5) 제출도서

※ USB에는 별도의 기재 없이 제품 그대로 규격봉투(90mm×140mm)에 넣어

설계도판 및 설계설명서와 동봉하지 않고 별도 제출

※ 제출 서류의 규격과 수량이 일치하는 작품에 한하여 접수

6) 유의사항

① 응모도서는 제출기간 마감시간까지 직접 제출하여야 하며 반환, 수정, 삭제, 추가, 열람 등을 할 수 없음

② 응모신청을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없음

③ 응모도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시(사무소명, 대표자 성명, 주소 등)도 하지 말아야 하며 익명의 원칙은 심사위원회의 최종결정 시까지 전 기간 동안 걸쳐 적용됨

④ 1개 건축사사무소에서 1개 작품에 한하여 응모신청이 가능함

⑤ 제출된 공모 안이 없거나 1개만 제출된 경우 재공모 또는 공모가 아닌 다른 입찰방법을 적용할 수 있음

⑥ 규격 봉투【서식 18】에 업체명, 응모자명, 연락처를 기재한 작품접수확인(밀봉용) 서류【서식 19】를 넣어 봉인한 후, 설계도판 뒷면의 왼쪽 상단에 붙여 1개의 묶음으로 포장하여 제출한다. 봉인된 봉투는 심사과정에서 심사결과 확정시 개봉한다.

III		작품 작성 및 제출요령

1. 공모안 작성 및 제출

가. 공통사항

1) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 재질은 백상지로 한다.

2) 도판, 도면 및 모든 제출물에 대하여 전체 풀컬러 및 렌더링 이미지 제출한다

3) 축척과 방위는 각 도판 및 도면의 좌측 상단에 표현한다.

4) 각 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

5) 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법을 사용한다.

6) 부득이 영문이나 한문 표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 표기한다.

7) 제출도서 내용물(도판 제외)의 쪽 번호 표시는 아라비아 숫자만으로 표기하고, 공사명 등 기타 사항은 표시하지 않는다.

8) 제출된 작품은 반환, 수정, 변경, 보완, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

나. 설계설명서(20부)

1) 재  질 : 표지는 백색아트지, 내용지 및 간지는 백색 백상지

2) 규  격 : A3(420mm × 297mm) 크기로 접착제로 좌철하여 제출

※ 스프링, 클립 등의 제본 불가

3) 매  수 : 표지·간지 포함 총 30매 이내(양면인쇄 금지)

4) 표 지

①【서식13】을 수정하여 사용할 수 없음.

② 특수문자 등 표기 금지, 글자테두리, 그림자효과 등 특수효과 적용금지

③ 글자 이외에 표, 쪽 테두리, 배경 등 표현 금지

5) 설계설명서 도면은 심사용 설계도판의 도면과 내용이 동일하여야 한다.

6) 글씨는 워드프로세스 사용(글씨체: 굴림체)하고 표지를 제외한 내용물의 글자

크기는 제목 및 내용의 위계에 따라 식별 가능한 범위에서 크기 조정 가능

7) 제출도서는 전체 풀컬러 및 렌더링 이미지 가능

8) 축척과 방위는 각 도면의 좌측 상단에 표현

※ 표기된 축척과 치수 불일치 시 감점 처리할 수 있음.

9) 각 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 도면상 해당 실에 직접 기재

10) 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며, 미터법 사용함.

11) 영문이나 한문 표기가 필요할 경우에는 한글과 함께 표기

12) 제출도서 내용물의 쪽 번호 표시는 아라비아 숫자만으로 표기하고, 공사명

등 기타 사항은 표시하지 않음.

※ 쪽 번호는 모든 면에 표기(표지 제외, 간지에는 표기)하고, 인쇄면 하단 중

앙에  “1”부터 표기하고, 다른 기타사항은 일체 표기하지 않음.

13) 제출된 도서는 반환, 수정, 변경, 보완, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음.

다. 설계설명서 작성 순서

※ 설계설명서 작성순서 반드시 준수, 항목별 제목변경은 불가함.

(부제목, 소제목은 자율적으로 가능)

※ 괄호안 제시요청한 계획은 반드시 제시, 누락시 감점요인임.

※ 주차면수 산출근거는 법적기준에 따라, 용도별로 명확히 산출기재할 것.

(산출근거 누락 및 오류 산출시 감점요인임.)

1) 표지

2) 목차

3) 3차원 이미지

4) 기본계획방향 및 대지현황 분석

5) 설계개요, 각 층별 세부용도 및 면적표【서식14, 서식15】

6) 건축도면

- 배치도, 각 층별 평면도, 입면도, 단면도 등

※ 각 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재

7) 실내투시도

8) 구조계획

9) 외부 동선계획도(보행 및 차량) 및 주차계획도

10) 노유자 및 장애자 접근계획

11) 재료 및 색채에 관한 계획

① 실내·외 마감재료

12) 기계설비, 전기·통신설비, 무대설비, 소방설비계획(건축물 피난계획 포함)

13) 건축물에너지효율등급(1++이상) 및 제로에너지건축인증(5등급), 녹색건축물인증(일반), 장애물없는 생활환경(Barrier-Free)인증, 범죄예방 환경설계(CPTED) 반영계획

14) 신·재생에너지 설비계획(신‧재생에너지 공급의무 비율 : 34% 이상)

15) 신공법, 신소재 등에 관한 사항

16) 기본 및 실시설계 공정표

17) 관련법규 검토서【서식16】

18) 개략공사비 산출내역서【서식17】

2. 기타 제출물 작성 및 제출

가. 설계공모안 접수서

- 본 지침의 【서식 8】를 작성하여 제출한다.

나. 청렴서약서

- 본 지침의 【서식 9】를 작성하여 제출한다.

- 공동참여의 경우 모두 날인한다.

다. 심사위원 제척 및 기피신청서

- 제척 및 기피 신청할 경우에만 본 지침의 【서식 10】를 작성하여 제출하고, 제척 및 기피 신청하지 않은 경우 【서식 11】를 작성하여 제출한다.

라. 사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서

- 본 지침의 【서식 12】를 작성하여 제출한다.

마. 행정처분 여부 사실 증명서

- 공동참여의 경우 모두 제출하고 조회기간은 공고일을 기준 2년으로 한다.

※ 사본 제출 시‘원본대조필’확인필 (대표자 인장 날인)

IV		작품심사 및 당선작 선정

1. 작품심사

가. 심사위원회 구성

1) ｢건축서비스산업 진흥법｣제21조, 동법 시행령 제17조,「건축설계공모 운   영지침」제10조, 제11조(국토교통부고시 제2023-180호)에 따라 심사위원   을 구성한다.

2) 심사위원회의 구성은 발주기관에서 위촉하는 5인~9인의 심사위원으로   구성하며, 30% 내외의 예비심사위원을 추가 선정한다.

나. 심사위원 명단

연번	성명	소속	분야
1	곽동엽	대진대학교	교수분야
2	김유한	동서울대학교	교수분야
3	도용호	중부대학교	교수분야
4	박병윤	수원과학대학교	교수분야
5	한종구	청운대학교	교수분야
6	송흥섭	건축사사무소재인	관내 건축사
7	최영길	㈜아띠건축사사무소	관내 건축사
8	조항만	서울대학교	전문가 외부위원
9	맹필수	서울대학교	전문가 외부위원
예비1	김동현	세종대학교	교수분야
예비2	윤희철	대진대학교	교수분야
예비3	김형주	건축사사무소태두	관내 건축사

다. 심사위원 제척․기피․회피

1) 심사위원이 다음 중 하나에 해당 될 경우 심사에서 제척한다.

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당      사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

④ 위원이나 위원이 속한 법인, 단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

⑤ 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임･직원으로 재직한 경우

⑥ 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에서 제출하여 기피신청 【서식 10】을 할 수 있다.

3) 심사위원은 회피사유에 해당하면 기피신청서【서식 10】를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 한다.

라. 기밀유지

1) 심사와 관련된 일체의 내용은 위원회의 최종 결정시까지 비공개를 원칙으로 한다.

2) 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀 누설 등을 방지하기 위해 심사위원 선정 동의 및 보안 각서를 제출하여야 한다.

3) 위원회는 비공개로 운영되나 녹음, 녹화, 녹취록 중 하나를 선택하여 작성 보존한다.

4) 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 준수하여야 한다. (사전접촉 금지)

마. 심사방법

건축 설계공모 운영지침을 참고로 하여 설계공모 심사위원회에서 정한     기준에 따라 심사하며, 아래의 평가항목 및 배점기준에 따라 최고득점 작    품을 당선작으로 선정한다.

※ 심사방법, 평가항목, 배점, 기타 필요한 사항은 심사위원회에서 따로 정    할 수 있다

1) 사전검토 : 관련법규 및 지침 위반여부에 대하여 【서식20】기준에 의거 실

무진이 사전에 검토하여 심사위원회에 보고한다.

2) 본 심 사 :【서식20】에 의거 정성적 평가를 실시하여 최고점수를 득한

작품순으로 당선작, 우수작, 가작 순으로 입상작을 결정한다.

① 평가등급 : 각 평가항목별 5개 등급(수, 우, 미, 양, 가)으로 구분

② 평가점수

∙ 각 평가항목별 등급에 따라 아래 가중치 적용으로 평점 부여

평가등급	수	우	미	양	가
평가점수 가중치	100%	90%	80%	70%	60%

∙ 최고·최저점수를 제외한 나머지 평가점수를 합산하여 산술평균

③ 채점 대상 업체수에 따른 평가등급 배분

업체수	등 급 배 분
	수	우	미	양	가
2(3)	1	1	(1)
4	1	2	1
5	1	2	1	1
6	1	1	2	1	1
7	1	2	2	1	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1

※  업체수가 11개 이상일 경우, 「조달청 건축 설계공모 운영기준 」 [별표7] 심사대상 수별 평가등급 배분에 따른다.

④ 공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한   경우에는 당선작 없이 입상작만을 선정할 수 있다.

3) 심사결과는 시흥시 홈페이지에 게시한다.

4) 응모자는 심사절차 및 과정, 심사방법에 대해 관여 및 이의제기를 할 수 없다.

바. 다음의 각 호의 경우 심사위원회에 상정하여 그 결정에 따른다.

1) 제출한 서류의 내용 중 분명한 허위기재의 사실이 있는 경우

2) 제출도서에 응모자를 식별할 수 있게 기록하거나 암호를 기재하여 심사에

영향을 준다고 판단되는 경우

3) 제출된 작품이 제시된 공사비 내에서 시공하기 어렵다고 판단될 경우

4) 기타 본 응모지침을 위반한 경우

사. 불이익 처분기준 적용방법

1) 실격처리는 심사위원회 구성 후 작품심사 시작 전에 우리시에서 실격사유와 대상작품을 심사위원회에 상정하여 실격여부를 심의결정하고 실격판정 작품은 평가대상에서 제외한다.【서식20 참고】

2) 감점처리는 감점사유와 대상작품을 심사위원회에 상정하여 감점여부를 심의결정하고 감점판정사항은 평가결과에 합산한다.【서식20 참고】

아. 기타사항

1) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 우리시가 별도로 정하는 세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가항목 또는 배점 등을 심사위원회에서 따로 정하여 심사할 수 있다.

2) 설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행 중 공사비가 소요예산을

현저하게 초과하는 경우 설계자는 건설기술진흥법 제31조제1항6호에 따라 불이익 처분을 받을 수 있다.

3) 심사위원회의 심사내용은 비공개로 하며, 심사에 관하여 규정되지 않은

사항은 심사위원회에서 결정한다.

4) 응모작품 제작 및 제출요령에 위배되어 입상되었거나 제출 서류상 허위

사실이 발견되었을 때는 입상자체를 무효화 할 수 있다.

5) 저작권법에 따라 보호되는 다른 작품을 모방하거나 표절한 경우 입상을 무효화 한다.

2. 심사결과 발표 및 공모안 반환

가. 심사 결과 발표 및 공개

1) 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 심사의 결과(평가점수, 평가사유서 등)를 시흥시청 홈페이지 등을 통해 설계공모 참가자의 실명으로 공개하며 다만, 입상하지 못한 참가자 등의 실명은 비공개로 한다.

2) 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 발주기관에 요청하여야 하며 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 녹음자료를 열람할 수 있다.(요청자와 관련된 자료만 열람)

3) 설계공모 참가자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

나. 공모안 반환

1) 입상자(당선자, 그 밖의 입상자)의 공모안은 반환하지 않는다.

2) 공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른     비용은 설계공모 참가자가 부담하고, 기간 안에 반출되지 아니한 공모     안은 발주기관이 임의 처리하며, 응모자는 임의 처리와 관련하여 어떠한     경우에도 이의를 제기할 수 없다.

3. 당선작 및 입상작 선정

가. 입상작 발표

1) 일 자 : 2026년 02월 20일(금)   ※ 심사일정에 따라 변동될 수 있음

2) 방 법 : 시흥시 홈페이지 게재

나. 입상작 기준 : 심사결과 종합점수 70점 이상으로 4개이내 선정

가) 당 선 작(1점) : 기본 및 실시설계 용역권 부여

나) 우 수 작(1점) :    20,000천원

다) 가    작(2점) : 각 15,000천원(총 30,000천원)

※ 응모작품이 2점인 경우에는 당선작 1점, 우수작 1점.

응모작품이 3점인 경우에는 당선작 1점, 우수작 1점, 가작 1점.

응모작품이 4점 이상인 경우에는 당선작 1점, 우수작 1점, 가작 2점.

다. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 없거나 1개 업체인 경우에는 재공고할 수 있다.

※ 이 경우 참가등록접수가 완료된 이후 등록현황을 시흥시청 홈페이지 등

에 공개한 후 재공고하며, 재공고 기간은 추후 우리시가 별도로 정한다.

라. 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의

결될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

마. 입상자는 입상작 통지 후, 30일 이내에 해당 보상금 요청을 하여야 하며,

기간 내 보상금 요청이 없을 경우 보상금에 대한 권리를 포기하는 것으로 간주한다.

바. 당선자가 계약체결 이전에 부적격자로 기본 및 실시설계가 불가능할 경우,

차점(우수)자에게 기본 및 실시설계 용역권을 부여하고 설계권을 부여받은

차점자는 당선 작품의 장점을 반드시 반영해야 하며, 보상금을 반환하여야 한다.

사. 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 설계지침서에 규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

4. 무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계하며 수령 상금은 반환해야 한다.

가. 당선자가 설계권을 포기한 경우

나. 당선작에서 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

다. 당선자가 법령, 기타사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

라. 소정의 기한 내(계약요구일부터 30일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우(단, 발주청이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

5. 입상자의 권리 및 의무

가. 당선자(당선작)는 심사결과를 통보받은 날로부터 우리시가 지정하는 소      정일자에 용역계약을 완료하여 설계업무를 수행하여야 한다.

나. 기본 및 실시설계도서 작성은 계약 후 300일(발주처 사정에 의해 조정 가      능) 이내에 모두 완료하여야 한다.(설계도면 및 시공내역서 포함하여 공     사발주 관련도면 일체)

다. 당선자는 심사위원회의 평가의견과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설     계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 수정·보완하여     이를 설계에 반영하여야 한다.

라. 당선자(당선작)는 인허가 변경내용을 반영하여 용역을 수행하여야 하며, 사업     진행에 필요한 각종 용역, 심의, 인·허가 협의사항에 수반되는 제반 설계도서     및 보고자료 작성, 마스터플랜 총괄 보고서 작성 등 자료는 우리시에 적기 제     공하여야 한다.

마. 납품이후 각종 인·허가 변경, 도시계획실시계획변경인가·준공에 따른     관계도서 및 자료작성과 공사 준공 시 건축물대장 작성건축행정시스템      등록 등 사업추진관련 업무추진에 차질이 없도록 적극 협조하여야 하며,     이에 소요되는 제반 경비 및 비용은 설계비용에 포함된 것으로 본다.

바. 당선자(당선작)는 우리시 요구, 상위계획(개발계획 및 실시계획승인, 지자체     요구, 각종 영향평가 및 심의 등) 승인 및 변경, 관련된 제반 규제사항과 심     의결과, 설계자문에 따라 각종 관련 설계도서를 수정, 보완하여야 한다.

사. 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 중에 허위사실이나 중대한     미비사항이 발견되었을 경우 또는 당선자에게 중대한 과실이 있어 설계진행     이 불가능하다고 판단될 때에는 당선자를 취소할 수 있으며, 당선작에 대한     사용권한은 우리시가 갖는다.

바. 당선자는 계약 후 설계 용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계와 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 예비인증(장애물 없는 생활환경 인증, 건축물 에너지 효율등급 인증, 제로에너지 건축물 인증 등), 신재생에너지 및 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

6. 기 타

가. 참여업체 외부전문가 신고제

1) 응모업체 임직원 이외의 외부전문가가 계획에 참여한 경우 응모작품 제출시

응모참여자 인적사항란에 해당전문가를 반드시 신고하여야 한다.

2) 미신고된 외부전문가가 심사위원에 선정되어 심사에 참여한 것이 확인된 경우 입상작에 한하여 다음과 같이 조치한다.

① 계약前 : 입상작 취소

② 계약後 : 계약 취소 및 추후 1년 동안 참가자격 제한 및 입상보상금 환수

나. 저작권

1) 설계공모에 당선된 입상작의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

2) 제출된 모든 응모작품은 우리시의 계획에 따라 인쇄·발간하여 배포할 수 있다.

3) 제출된 응모작품은 입상작 발표 후 일정기간 동안 보유하여 전시할 수 있다.

다. 반환

1) 입상작 이외의 응모작품 반환은 반환통지일로부터 7일 이내에 응모자가

회수하여야 하며, 이에 따른 제반비용은 설계공모 응모자가 부담한다.

2) 응모작품 반환에 따른 경비 및 반환기간 종료 후 보관 또는 폐기에 대하여  는 시흥시가 책임지지 않는다.

3) 제출된 USB는 반환하지 아니한다.

라. 설계추진 및 인·허가 사항

1) 설계자는 우리시에서 계획하는 추진일정에 맞추어 각종 심의, 사업승인, 자문회의, 건축허가 등 각종 인·허가를 위한 설계내용의 설명, 자료보완(조감도 등), 보고, 관계기관 협의, 회의참석, 자료작성 등 발주자를 지원한다.

2) 시흥시 내부사정에 따라 설계용역 착수가 지연될 수 있으며, 감독관과의 협의를 거쳐 설계용역 중지 또는 기간 연장될 수 있다.

3) 본 사업의 과업을 추진함에 있어 제반되는 모든 과정은 감독관의 협의를 거쳐서 추진하여야 하며, 대가지급은 참여지분율에 따라 각각 지급한다.

마. 설계의도 구현

1) 공사 진행 중 설계도서의 해석이 다를 경우 등 설계자의 자문이 필요할 경우 설계의도 등에 대하여 설명하여야 한다.

V		대상지 현황 및 설계 지침

1. 대상지 현황

가. 입지여건

사업부지는 서울대학교 시흥캠퍼스 내 교육협력동 및 연수동 컨벤션센터 인접 위치함

부지 북서측으로 배곧 한울공원 및 월곶포구와 근접해 있으며, 북측으로 배곧 생명공원, 남측으로는 옥구공원 등이 위치함

사업부지 인근 대규모 아파트단지가 위치하고 있으며, 지하철4호선과 수인분당선등 지하철역이 위치함

나. 대상지 주변 현황

부지 남측으로는 한라비발디 1차, 2차, 3차 아파트와 배곧동 행정복지센터 입지

부지 인근으로 해솔 초등학교, 한울초등학교, 해솔 중학교, 서해고등학교가 위치하고 있으며, 배곧6초중통합학교 2024년 3월 개교하였음.

부지 동측으로 30m도로 및 서울대학교 시흥캠퍼스 20m도로에 접해있음

※ 대상 대지관련 경계측량(CAD 파일) 자료 요청시 담당 부서 (담당자 : 박우람 주무관, 031) 310 – 3478,  e-mail : a50040@korea.kr )에서 받을 수 있다.

다. 현장사진

2. 설계지침

가. 계획의 기본방향

1) 당해 사업부지는 지구단위계획구역으로 지구단위계획지침을 준수하여 건축물은 독창적이며 특색 있고 예술성, 조형성 및 상징성을 최대한 부각시키며, 서울대학교 캠퍼스 부지 내 건물들과 조화로운 건물이 될 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 부지 공간구성 및 건축물의 형태는 주변 환경과 조화를 이루고 지역의 장소성에 대한 창조적이고 미래지향적인 계획을 제시하여야 한다.

3) 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간과 전체 적으로 동선의 효율성을 느낄 수 있도록 유기적으로 계획되어야 한다.

4) 공간 구성에 있어서 상충기능은 분리하고, 상호보완기능은 인접배치토록 계획되어야 한다.

5) 부지 상황을 고려한 최적의 배치 및 평면계획(지하1층-지상2층)이 되어야 한다.

6) 사업 위치를 확인하고 지질, 구조안전 등을 고려하여 실내테니스(3면)

및 다목적체육관은 배드민턴(6면), 농구코트(2면), 무대 및 수납식

관람석, 스쿼시장(4실), 실내수영장(8레인) 및 카페테리아에서 실내수영

장을 관람 할 수 있는 구조 등으로 계획하며, 각종 필요・편의시설이

설치 될 수 있는 규모로 계획하여야 한다.

7) 사업대상지는 연약지반에 대한 설계대책 및 지하수위 등 고려하여 안전      및 관리 방안을 검토하여 토목계획을 하여야 한다.

8) 향후 수요인원 증가에 따른 공공시설 확충 수요에 대비하여 수직,수평

증축을 고려하여 계획하여야 한다.

9) 다목적체육관 운영계획을 고려하여 음향 및 조명 등 설비기준 고려하여      계획하여야 한다.

10) 해당 사업의 다목적체육관은 지하층(지하주차장)이 있는 구조로 계획하여야 하고 향후 캠퍼스 내 지하통합주차장과의 연결통로설치를 감안하여 주차 배치를 계획하여야 한다.

※ 다목적체육관으로 실내체육관 하나의 동일 공간 내 배드민턴 및 농구장 겸용 설치(사용)

※ 예정공사비와 예정설계비는 추정금액이며 변경될 수 있음.

11) 시흥캠퍼스 마스터플랜의 정신과 세부내용 및 배치, 매스 외부공간, 주차, MEP(기계·전기·배관)통합연계를 고려하여야 한다.

나. 설계 범위

1) 건축공법 및 재료 : 예정공기 (약22개월)를 감안한 공법 및 마감재 선정

2) 설계 범위

① 사업대상지의 지구단위지침을 준수하여 입지 분석 및 법규검토 (서울대 부지 내 증축에 따른 전체필지에 대한 건폐율, 용적율 검토)

② 건축부지에 대한 대지이용계획, 현황조사, 토목 및 조경계획

③ 건축물 배치계획, 평면계획, 구조계획, 동선계획, 주요자재계획 등

④ 각 공간별 용도 관련성 분석, 계획모듈 및 단위공간계획

⑤ 냉·난방 등 필수 기계설비의 합리성과 친환경·경제적 에너지 이용계획

⑥ 신·재생에너지 설비계획(신·재생에너지 공급비율 34%이상)

⑦ 건축물 에너지효율등급인증(1++ 이상), 제로에너지건축인증(5등급) 반영

⑧ 녹색건축물인증(일반등급 이상) 반영

⑨ 범죄예방 디자인, 장애물 없는 생활환경 인증(일반등급 이상) 반영

⑩ 에너지절약 계획, 구조안전 및 내진설계, 색채디자인 계획 및 의장계획

⑪ 주요실에 대한 인테리어 설계

⑫ 지역 랜드마크역할의 공공건축물 설계

⑬ 전기·통신설비 계획, 소방설비, 상수도(지하수) 및 우·오수처리계획 등

3) 건축설계용역 과업범위

① 기본 및 실시설계

-「공공발주사업에 대한 건축사 업무범위와 대가기준」상 상급설계

② 건축협의, 인허가 등 관련 행정절차 이행(변경업무 및 제반비용 포함)

③ 공사발주를 위한 관련 자료제출 및 절차 이행(계약심사, 일상감사 결과    조치 등), 시방서, 예산내역서 작성, 기본 및 실시설계 제출

④ 건축물에너지효율등급 인증(1++이상), 제로에너지건축물 인증(5등급), 범죄예방 환경설계(CPTED) 반영, 녹색건축물 인증(일반), 장애물없는 생활환경(Barrier-Free)인증 도면 반영

⑤ 에너지절약계획서 관련 업무

⑥ 지반조사업무(내진설계를 위한 전단파 속도측정업무 포함) / (NX2공)

다. 설계 기본사항

1) 당해 사업부지는 지구단위계획구역으로 지구단위계획지침을 준수하여 법규 및 입지분석 등을 고려하여 적법하게 계획하여야 한다.

2) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 각종 침하에 대한 우려가 없고 안전하여야 한다.

3) 주차장 계획과 차량 진․출입 등 동선계획을 고려한다.

4) 각 실의 업무특성, 설비특성, 공간특성을 충분히 검토하고 그 특성에 적합하게 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 안전성, 시공성,  유지관리의 편의성 등을 고려하여야 한다.

5)「신·재생에너지 개발·이용·보급촉진법」에 의거 신·재생에너지 공급     의무 비율(2024~2025년 기준 34% 이상)을 반영하고, 에너지절약계획서 제출     대상이므로 본 시설의 외부디자인과 지역적 특성 등을 고려한 적정방식을     검토한다.

6) 신·재생에너지 공급의무 비율이 증가됨에 따라 실시설계 과정에서 당초     의도한 바와 다르게 디자인이 진행되는 경우가 발생되지 않도록 신·재생에     너지 시스템 계획이 현실성 있게 제안한다.

7) 환경 친화적이며 에너지효율을 향상시킬 수 있는 시설로 조성될 수 있도록     다음 사항을 고려한다.

① 건물의 배치, 입면의 개구율, 자재의 선정 등을 적절히 고려

② 외벽 및 창호의 단열성능 향상을 통한 에너지 절감방안 적용

③ 자연광, 우수 등의 자연요소를 적극적으로 도입한 친환경 건축 및 에너지       소비 최소화 계획

8) 제로에너지건축물인증, 녹색건축물인증, 에너지효율등급인증, BF인증 등      관련규정에 적합하게 설계하며, 법적기준 충족을 위해 구조물(예: 태양광     설비) 등을 설치할 경우 건축물과 조화롭게 설치하고, 조감도, 투시도 및     해당 도면에 명확히 표현되도록 한다.

9) 각 용도별 기능의 특성을 고려하여 충분한 높이를 확보하고 기계설비,      전기설비, 구조시스템 및 유지관리를 고려한다.

10) 자원(재료)의 효율적 활용, 폐기물 재활용 공법 등 공사원가 절감 방안       및 소요공사 비용, 공사기간 등을 면밀 하게 검토 제시․제출한다.

11) 대한체육회에서 발간한 종목별 경기 단체 경기장 규격 규정집을 준수

계획하여야 한다.

(대한체육회 홈페이지: 정보알림방-자료실 ► 체육시설 설치규격)

12) 시흥시 건축 조례 등 관련규정에 위배되지 않도록 하여야 하며 설계 시 공공건축 사업계획 사전검토 의견서(우리시 제공) 및 서울대학교 의견(기획위원회, 캠퍼스위원회 심의)가 반영되도록 하여야 한다.

13) 총 공사비는 부가가치세를 포함하여 추정공사비 이내로 계획하여야    하며, 반드시 개략공사비 등을 구체적으로 산정하여 실시설계 시 공사  비가 초과되지 않도록 확인한 후 계획하여 제출하여야 한다.

※ 설계공모 당선작으로 선정되어 설계용역 수행 중 공사비가 소요예산을   현저하게 초과하는 경우 설계자는 건설기술진흥법 제31조제1항6호에 따라 불이익 처분을 받을 수 있다.

라. 배치 및 동선계획

1) 현장조사 내용을 면밀히 검토하고 부지여건 등을 고려하여, 관계법규 제반규정에 적합하게 계획한다.

2) 대지의 지형을 적극적으로 이용하여 자연스러운 동선의 흐름을 유도하는 공간계획을 수립하고, 대지 주변의 도로상황 및 대중교통시설에서의 접근성을 고려하여 차량 및 보행동선을 계획한다.

3) 보도와 차도 및 주차장계획은 이용성과 안전성을 고려하여 보행자 우선의 안전한 보행환경을 조성하고, 화재 및 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선 및 비상차량의 접근 동선을 확보한다.

4) 서울대학교 시흥캠퍼스 전체 부지 및 사이트 주변현황을 파악하여 이용자 동선 및 이용자의 접근성이 용이 하도록 계획한다.

5) 부지의 형태를 고려하여 외부에 Dead Space가 조성되지 않도록 하고, 건축물 내외부공간이 상호 연계성을 가질 수 있도록 계획한다.

6) 외부 공간 계획 시 이용자의 편의성을 위한 경사로 계획 등은 BF인증에 적합하도록 계획한다.

7) 이용자 동선 및 각 공간별 연계사용 및 시설관리 등 각각의 동선을 면밀히 분석하여 이용 동선이 가장 적합한 방안을 제시하여야 한다.

8) 자연채광과 자연환기를 적극적으로 고려하고, 에너지 저감을 위한 배치를 고려한다.

9) 유니버셜디자인의 원리와 무장애 개념을 적용하여 모든 이용자가 편리하게 이용할 수 있도록 계획한다.

10) 범죄예방 환경설계(CPTED) 기법 적용으로 자연적 감시가 용이한 외    부공간을 조성하고 수목에 의한 사각지대가 생기지 않도록 유의하여   안전한 공간 환경을 조성한다.

11) 주차계획은 지하주차로 하며, 부지 내 법정주차대수 이상으로 충분히 확보하고 서울대학교 시흥캠퍼스 내 주차장을 같이 이용하며 배곧다목적체육관으로의 진입동선을 고려하여 계획한다. (부지현황도 참조)

마. 평면계획

1) 실내체육관과 관련성을 갖는 기능단위들의 인접배치, 사용자가 편리한 요구 기능에 따른 동선의 분리 및 비상시 대비를 위한 비상 동선을 계획한다.

2) 시설 운영의 환경변화에 유연하게 대처할 수 있게 실의 용도변화 및 증축을 고려한다.

3) 유니버설디자인(Universal Design)을 적극 반영하고 노약자 및 장애인 등을 위한 접근로 및 편의시설 등은 관련법에 의하여 계획하여 시설 이용에 불편이 없도록 최대한 베려한다

4) 하역 및 시설 유지관리 동선, 비상시 대피동선, 소방진입용 동선을 확보하여 화재․비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 계획한다.

5) 다중이용시설로서 비상시 다수 인원이 일시에 피난해야하는 시설인 만큼 충분한 공용면적 및 피난동선을 확보하되 단순하고 명쾌한 내․외부 동선을 계획한다. 특히 락커룸 등은 탈의실 및 샤워실과 인접하되 공용공간에 배치되어 비상동선을 방해하지 않도록 계획한다.

6) 휴게실, 샤워실 및 탈의실 등은 이용자 동선, 시설 유지관리 및 설비공간 집적을 통해 공간이용의 효율성을 고려하고, 국토교통부 고시 제2020-242호 ‘실내건축의 구조․시공방법 등에 관한 기준’에 적합하게 설치하도록 계획한다.

7) 대한체육회 종목별 경기단체 경기장규격 규정집 상의 농구장, 배드민턴장, 테니스장, 스쿼시장 설치규격에 따라 계획한다.

8) 휴게공간은 외부공간과 연계 배치하여 활용도를 높이고 서울대학교 시흥캠퍼스 내 조성될 다른 운동시설 등과의 동선을 고려하여 계획한다.

9) 영유아 및 어린이와 보호자 동반 이용을 고려한 공간계획이 필요하도록 계획한다.

10) 실별 규모 및 전체연면적은 ±5%범위 내에서 설계자의 자유로운 조정가능 하도록 계획한다.

구분		산정기준	규모 ㎡	비고
수영장	수영풀(대)	25m X 1.8m(8레인)	1,062.22
	부대공간 (의무실,강사실 스트레칭존 등)	수영풀의 80%
	수영풀(키즈풀)	10m X 9M
	탈의실/샤워장(남)	1인당2㎡,각50명	92.80
	탈의실/샤워장(여)	1인당2㎡,각50명	92.80
	소계		1,247.82
체육관	다목적 체육관	배드민턴코트 6면 (농구장2면)	1,349.65
	헬스장	-	255.72
	스쿼시	스쿼시 코트 4면	266.31
	문화센터	문화교실 4실	228.15
	탈의실/샤워장(남)	1인당2㎡,각58명	104.40
	탈의실/샤워장(여)	1인당2㎡,각58명	104.40
	소계		2,308.63
실내 테니스장		테니스코트 3면 기준	2,477.77
편의 시설	사무실, 강사실	7.2㎡ X 26명	223.50
	카페 및 매점, 스포츠용품매장 등	-	209.07
	소계		432.57
수영장기계실/기계,전기실			418.07
공용면적			1,730.16
지하주차장			1,260
소계			3,408.23
전체합계			9,875.02

11) 실별 규모계획 (설계공모 지침상 예시)

※ 제시된 시설내역은 전체 연면적 및 건폐율의 허용범위 내에서 응모자의 합리적인 계획에 따라 공간별 기능 및 특성을 고려하여 실별 면적과 소요실의 추가·삭제 등 조정 가능. (각 실의 층별 제한 없음)

아. 입면 및 단면계획

1) 전체적으로 안정감있는 규모계획으로 주변 환경과의 조화 및 균형미를     고려하여 계획한다.

2) 주변 자연환경을 고려한 친환경적인 건축물이 되도록 계획하고 건축입

면과 외관은 전면과 측·후면이 조화를 이루는 재료 및 이미지로 하되,

필요시 일부 구간에 대하여 수직. 수평 차양을 설치하여 일사량을 조절

할 수 있도록 하고, 상징성 있는 입면계획이 되도록 한다.

2) 지역의 모범이 될 수 있는 공공건축물이 조성될 수 있도록 다음을 참고한다.

① 주변 환경 및 인근 시설과 조화를 고려한 외부공간 계획‧배치계획 반영

② 입면 재료의 가짓수는 최소화하여 간결·심플하며 세련된 입면디자인이    될 수 있도록 설계

③ 휴게, 녹지공간 계획 시 시설이용자 편의 제고, 건축물의 높이에 대한     제한은 없으나, 비상시 대피를 고려하여  충분한 대비공간의 확보와 피     난계획이 이루어져야 하며,  공사비를 고려한 건축규모의 구성이 이루     어져야 한다.

3) 유지관리에 용이한 마감재와 시설에 맞는 색채 선택으로 편안하고 쾌적한내·외부공간 조성한다

4) 지형의 특성을 적극적으로 이용하여 절·성토를 최소화하고, 자연재해로

인한 피해 등의 방지를 고려하여 계획한다.

5) 매스(Mass)의 분절 및 분할, 재료 및 규모의 다양화를 통해 형태변화를     추구하고 전체적으로 통일감을 잃지 않도록 계획한다.

6) 층고는 실의 기능 및 경제성을 고려하여 최적의 방안을 제시하되, 실 용도  특성에 맞게 수직적으로도 충분한 개방감 확보한다.

7) 옥상 및 발코니의 난간 설치 시 발을 딛고 올라설 수 없는 구조로 설계하  며, 법적 적정높이 이상을 확보한다.

8) 외부 및 내부 자재는 화재에 적극적으로 대응할  수 있도록 외장재는 불연재, 내장재는 난연재료, 단열재는 준불연재 자재로 계획한다.

9) 창호는 에너지절감 및 방음, 방범, 기밀성을 충분히 확보하도록 계획한다.

자. 구조계획

1) 시설의 특성상 반복되는 구조 형태가 연속될 수 있음을 감안하여 이에 적합한 구조형식을 종합적으로 검토하여 단면 등 구조적인 해결방안에 대한 기본적인 아이디어를 제시해야 한다.

2) 구조설계기준은 다음 기준을 적용하여야 하며 국내기준에 규정되지 않은 사항에 대하여는 외국 기준을 준용할 수 있다.

① 적용규정

-「건축법」 및 같은 법 시행령

-「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」(국토교통부)

- 국토교통부 고시 건축구조기준

- 강구조 설계기준 및 해설(한국강구조학회)

- 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

② 기능이 적절한 구조와 하중을 고려한 층별 배치계획

③「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조의 규정에 따른 내진설   계 기준에 적합하게 설계

④ 경제적인 구조

⑤ 장비 등으로 인한 바닥 하중을 고려하여 향후 처짐에 대비한 구조검   토를 하며, 진동에 민감한 바닥구조 등의 경우는 바닥진동을 고려하   여 시설 이용자와 근무자의 안전, 편안함 및 건물의 기능이 저하되지   않도록 설계할 것

차. 토목 계획

1) 현장 조사·분석을 통하여 오염토지 여부를 정밀조사하여 만약 오염토양발생시 특정페기물 처리 기준대로 전량 중간처리장으로 배출하여 토양정화 조치토록 특기시방서에 명기하며, 주변현황에 부합되는 설계가 되도록 하고, 토공 물량이 최소화 될 수 있는 경제적인 계획을 한다.

2) 토목설계 관련 법규 및 지침,  건축허가 협의사항 등을 준수하여 설계에 반영하고, 토공사로 인하여 주변 공사에 대한 피해가 발생되지 않도록 주변현황을 조사하여 안전성을 검토 후 이에 대한 조치를 전문기술자가 확인하여 설계에 반영한다.

3) 장비 및 자재 선정 시 적정한 품질확보와 경제적 설계가 되도록 한다.

4) 집중호우 대비를 위하여 배수관로 처리용량을 설계기준보다 2배로 증강하며, 토양오염, 우수처리계획, 오수처리계획, 구조물계획, 포장공사 등을 설계에 반영한다.

5) 지형조건에 따른 옹벽이 최소화 될 수 있도록 하며, 단차 발생을 최소화하여 안전한 환경을 조성한다.

6) 공법선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 선정한다.

7) 보차도는 분리 계획하고 정문에서 건물까지 보행자 통로구간에는 장애인 편의를 고려하여 단차가 없도록 계획한다.

8) 사업대상지는 연약지반에 대한 설계대책 및 지하수위 등 고려하여       안전 및 관리 방안을 검토하여 토목계획을 하여야 한다.

(서울대학교 시흥캠퍼스 내 지반조사보고서 참조)

카. 조경 계획

1) 사업대상지 지구단위계획지침을 준수하고, 서울대학교 시흥캠퍼스 마스터플랜계획과 조화롭게 설치하여야 하며, 관련법 등을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고 조경수 및 조경시설물이 주변 환경과 조화를 이루도록 계획한다.

2) 공공시설 조경공사임을 고려하여 환경친화적인 이미지로 설계에 반영한다.

3) 외부공간 계획 시 어르신들과 이용자의 편의성을 위한 경사로 계획 및 다양한 정원계획을 통하여 취미활동 증진과 함께 삶의 여유로운 공간을 계획하고 BF인증에 적합하도록 한다.

2) 옥외시설물(안내표시, 자전거보관소, 벤치 등)과 포장의 디자인, 색채는 통일성, 일관성을 고려하여 조화를 이루도록한다.

4) 옥상 조경계획을 수립하여 옥상 휴게공간으로 활용되도록 한다.

타. 기계설비 계획

1) 기계설비공사에 적용되는 관련 법규 빛 제반 규정을 준수하고, 타 공종과 관련되는 사항을 면밀히 검토하여 공사 시 문제점이 없도록 계획한다.

2) 안전성 및 건강에 지장을 주지 않도록 계획하고, 쾌적하고 위생적인 실내 환경을 유지할 수 있도록 하고, 각 실별 및 중앙제어가 가능하도록 계획한다.

3) 고효율에너지 인증 기자재 사용 및 조닝계획(용도별·시간대별 제어)을 통하여 에너지 효율성을 높인다.

4) 기기의 배치 시 한곳에 집중 배치하고, 시스템은 단순화하여 관리의 효율성을

도모하여 고장 시 대처할 수 있도록 계획한다.

5) 기계실은 회전기기류의 소음과 진동발생에 대한 방음, 방진설비와 통합관제가 가능하도록 원격제어 설비를 설계에 반영한다.

6) 화장실 급수공급 장치는 절수 설계한다.

7) 소화설비는 소방법규를 만족시킬 수 있도록 하고 인명의 안전과 경제성을 고려하며 증설에 따른 소화시설 대응이 용이하도록 구성합니다.

8) 건물의 에너지를 합리적으로 이용하고 에너지 손실을 최소화할 수 있는 시스템을 도입하여 건물의 LCC를 감소시키고 종합적인 경제성을 추구한다.

9) 수영장의 순환 여과장치에 따른 청소 설비 시설 및 수처리 시설에 대하여 설계에 반영할 것. (수질관리 및 수자원 절약 등에 대한 계획내용 포함 할 것.)

파. 전기·통신설비 계획

1) 전기공사에 사용되는 각종 기기는 에너지절약형 고효율기기를 사용하고, 냉·난방기는 최대수요전력제어시스템을 적용하여 요금적용전력 저감효과가 있도록 계획한다.

2) 수변전설비는 정전 또는 사고 시 범위를 최소화하고, 전산과 통신전원의 무정전화로 신뢰성을 확보하며 향후 증설에 대비할 수 있는 시스템을 구성한다.

3) 관련법규, 제반규정에 위배됨이 없도록 설계한다.

4) 전기적 사고의 사전 예방 및 계통파급에 따른 피해 구간을 최소화한다.

5) 유지보수 및 관리의 효율성과 에너지절약을 고려한 시스템으로 계획한다.

6) 정전에 따른 피해가 우려되는 설비에는 비상전원공급설비 계획한다.

7) 조명은 자연채광과 조화를 이루어 건물의 쾌적성을 확보한다.

8) 심리적, 생리적 피로를 감소시킬 수 있는 조명, 눈부심이 없는 조명기구를 설치하여 쾌적한 환경을 확보하며, LED조명 100% 반영한다.

9) 통신설비는 디지털융합시대를 대비하여 기가바이트 통합시스템을 지원하도록 계획한다.

10) 거주자들의 보안 및 탈출 방지를 위한 ICT-IOT기법이 중앙 통제가능 하도록하고, 옥내 및 옥외 방송설비, CATV설비, A/V설비, 옥외가로등설비, 방범  설비, CCTV설비 등을 설계에 포함한다.

11) 전기소방설비는 소방법규를 만족시킬 수 있도록 하고, 자동화재 탐지설비, 유도등   설비, 비상방송설비, 비상조명등설비 등을 갖추도록 한다.

12) 통신설비계획은 기능에 맞도록 안정성과 편리성을 고려하여 최적의 통신(전화,

전산)망을 구축하여야 하며, 바닥 및 벽체 등에 적절히 배치하도록 한다.

※ 대한체육회 종목별(배드민턴장, 농구장, 실내테니스장, 스쿼시장, 수영장) 체육시설 설치규격 조명(조도)기준 적용

하. 기타 및 유의사항

1) 제출된 설계는 사업대상지 지구단위계획 지침, 건축법, 국토의 계획 및 이용에

관한 법률, 주차장법, 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법, 시흥시     조례, 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 한다.

2) 우리시에서 제시하는 설계지침과 참고자료를 충분히 숙지하여 작가의 창의성을 발휘, 제출도서에 응모자의 의도가 구체적으로 표기되어야 한다.

3) 사전검토 결과 추정공사비가 기준공사비를 초과하여 사업에 적합하지 않다고 판단되는 경우, 설계공모 심사위원회의 의결로 심사에 포함되지 않을 수 있다.

4) 주요시설 중 필요한 부속실 등 시설이 누락되어 있는 경우 기능상 필요할

때에는 설계에 포함해야 한다.

5) 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는  환기창을 확보하고 건물 내부의 밀폐공간을 지양하며, 자연채광, 자연환기  를 최대한 고려하여 설계한다.

6) 장애인을 위한 편의시설은 해당관련법의 수준 이상으로 설치하며 최대한의 안전과 편의를 고려하여 계획한다.

VI		각종서식

1. 설계공모 응모신청서 [서식1]

2. 대표자 선임계 [서식2]

3. 공동도급 대표자 선임계 [서식3]

4. 공동수급표준협정서(공동이행방식) [서식4]

5. 사용인감계 [서식5]

6. 위임장 및 재직증명서 [서식6]

7. 서면질의서 [서식7]

8. 설계공모 공모안 접수서 [서식8]

9. 청렴서약서 [서식9]

10. 심사위원 제척 및 기피신청서 [서식10]

11. 제척 및 기피 심사위원 확인서 [서식11]

12. 사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서 [서식12]

13. 설계도면 표지 작성요령 [서식13]

14. 건축개요 및 시설면적표 [서식14]

15. 각 층별 세부용도 및 면적표 [서식15]

16. 관련법규 검토서 [서식16]

17. 개략공사비 산출내역서 [서식17]

18. 작품 확인용 규격봉투 [서식18]

19. 작품접수확인(밀봉용) 서류 [서식19]

20. 사전검토 실격· 감점항목 기준 및 심사기준표 [서식20]

【서식 1】설계공모 응모신청서

설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대표 건축사사무소	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	소 재 지			회사전화번호 (핸드폰번호)
	E-mail
공동응모 건축사 사무소	업 체 명			사업자등록번호
	소 재 지			회사전화번호 (핸드폰번호)
귀 시에서 주최하는「서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모」에 있어서 입찰공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 [서식4] 공동응모협정서는 반드시 첨부함. 첨부 : 신청서류 일체 2025. . . 신청인(대표자) : (인) 시흥시장 귀하
---------------------------- 절 취 선 ----------------------------
응모신청 접수증
※접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			회사전화번호
제 출 자	소속 : 직위 : 연락처(핸드폰) : 성명 : (인)

【서식 2】 대표자 선임계 (하나의 건축사사무소에서 대표건축사가 2인 이상인 경우)

대표자 선임계
	본인은 ○○○건축사사무소의 대표(공동대표) 또는 건축사로서 「시흥시」에서 시행하는 「서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모」에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 공동 대표 ○○○에게 위임합니다.
2025. . .
○○○ 건축사사무소 공동대표 성명 ○○○ (인)
시흥시장 귀하

【서식 3】공동도급 대표자 선임계

공동도급 대표자 선임계
	본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 「시흥시」에서 시행하는 「서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모」에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자 ○○○에게 위임 합니다.
2025. . .
○○○ 건축사사무소 대표 성명 ○○○ (인)
시흥시장 귀하

【서식 4】공동수급표준협정서(공동이행방식)

공동수급표준협정서(공동이행방식)
제1조 (목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다. 1. 계약건명 : 2. 계약금액 : 3. 발주자명 : 제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다. 1. 명 칭 : ○○○ 2. 주사무소소재지 : 3. 대 표 자 성 명 : 제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다. 1. ○○○회사(대표자 : 소재지 : ) 2. ○○○회사(대표자 : 소재지 : ) ② 공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다. ③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다. 제4조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리․의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다. 제5조 (의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다. 제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. 제7조 (하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다. 제8조 (거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다. 1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○ 2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○ 제9조 (구성원의 출자비율) ① 당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다. 1. ○○○ : % 2. ○○○ : % ② 제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다. 1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우 2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우 ③ 현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다. 제10조 (손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다. 제10조의2 (비용의 분담) ① 본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다. ② 공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다. ③ 공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다. ④ 분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다. 제11조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다. 제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다. 1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우 2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우 ② 제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. ③ 제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다. ④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다. 제13조 (하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. 제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다. ② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다. 위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.
2025. . .
○○○ (인) ○○○ (인)
시흥시장 귀하

【서식 5】 사용인감계

사용인감계
	사 용 인 감	인 적 사 항
		업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :
	상기인은 위 인감을 시흥시에서 시행하는 『서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모』에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.
2025. . .
업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인)
시흥시장 귀하

【서식 6】 위임장 및 재직증명서(대리인이 등록할 경우)

위 임 장

대리인	성 명		생년월일
	업체명		연락처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 ○○○건축사사무소의 대리인으로 지정하고 발주기관에서 시행하는 「서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 설계공모」에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인) 시흥시장 귀하
재직증명서
성 명				생년월일
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2025. . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감(사용인감)과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 참가자 본인이 모든 책임을 짐.

【서식 7】 서면질의서

서 면 질 의 서
공 모 명	서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모
대 표 자	(인)	신 청 접수번호
업 체 명		전 화	사무실)
			H.P. )
소 재 지		E-Mail
* 질의기간 내에 담당자에게 질의하여야 하며, 반드시 접수여부를 확인하시기 바 랍니다. (질의 기간, 방법, 담당자 연락처는 ‘설계공모 공고서’를 참조) 질의사항 : 2025. . . 질 의 자 소속 : 직위 : 성명 : (인) 시흥시장 귀하

【서식 8】 설계공모안 접수서

설계공모안 접수서
※ 접수번호		(기재하지 말 것)
응모 대표자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			전화번호(FAX)
	주 소
	E-mail
시흥시에서 시행하는「서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모』에 공모안을 제출합니다. 구비서류 1. 설계도서 일체 (설계도판 3매, 설계설명서 30부, USB 2개) 2. 청렴서약서【서식 9】 3. 심사위원 기피신청서【서식10】 4. 기피 심사위원 확인서【서식11】 5. 사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서【서식12】 6. 행정처분 여부 사실 증명서 2025 . . . 신청인(대표자) : (인) 시흥시장 귀하
-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------
건축설계 공모 공모안 제출 확인서
※접수번호			접수일자		2025. . .		접 수 인
업 체 명			대표자명
전화번호			FAX
주 소
제 출 자	소속 : 직위 : 성명 : (인)

【서식 9】 청렴서약서

청 렴 서 약 서
		□ 사 업 명 : 서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모
	당사는 『서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모』설계용역과 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다. 가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다. 나. 당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원(대상자 포함)이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
20 년 월 일
○ 공동참여응모 대표업체 업 체 명 : 주 소 : 대 표 : (인) 전화번호 : ○ 공동참여응모 대표업체 업 체 명 : 주 소 : 대 표 : (인) 전화번호 :
시흥시장 귀하

【서식10】심사위원 제척 및 기피신청서

심사위원 제척 및 기피신청서
		□ 사 업 명 : 서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모 □ 제척 및 기피위원
	성 명		소 속	전문분야	기피사유
					*6하원칙에 의해 구체적 작성
	주) 1. 근거 및 사유 필히 제시 2. 필요시 증빙자료 첨부
20 년 월 일
○ 제 출 자 업 체 명 : 주 소 : 대 표 : (인) 전화번호 :
시흥시장 귀하

【서식11】 제척 및 기피 심사위원 확인서

제척 및 기피 심사위원 확인서 (설계공모 참가자용)
	당사는 『서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모』설계용역과 관련하여 시흥시에서 선정한 심사위원 명부를 열람한 결과 다음 사항에서 정한 제척 및 기피 위원이 없음을 확인하며 향후 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.
	다 음 -
	1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우 2. 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 3. 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우 4. 위원이나 위원이 속한 법인.단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우 5. 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우 6. 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련되 자문, 연구용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우
2025. . .
○ 제 출 자 업 체 명 : 주 소 : 대 표 : (인)
시흥시장 귀하

【서식12】사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서

사전접촉 등 불공정행위 금지 서약서 (설계공모 참가자용)
	당사는 『서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모』설계용역과 관련하여 시흥시에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다. 이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.
2025. . .
○ 서 약 자 업 체 명 : 주 소 : 대 표 : (인) 전화번호 :
시흥시장 귀하

【서식13】설계설명서(A3) 표지 <- 표지사용시 삭제
서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모
설 계 설 명 서
2025. 00.

【서식14】 건축개요 및 시설면적표

설 계 개 요
건물 개요	사 업 명		서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모
	대 지 위 치
	지 역 지 구		,
	도 로 현 황
	대 지 면 적		㎡
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전체	㎡
		지하	㎡
		지상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m		․ 단면도에 층고 및 높이 표기
주차 개요	합 계		대	대	․ 법정대수 산정 산출근거 표기
	지 상		대	대
	지 하		대	대
주 차 장 면 적			㎡	㎡	․ 산출근거 표기
주차 1대당 바닥면적			㎡/대	㎡/대
설 비 개 요
외 부 마 감
조경 개요	조 경 면 적				․ 법정조경 : % ․ 설계면적 : % ․ 생태면적 : % (각 면적 산출근거 구체적으로 표기할 것. 미산출시 감점사항)
	식 재 면 적
	생 태 면 적
	조경시설면적

【서식15】 각 층별 세부용도 및 면적표

각 층별 세부용도 및 면적표
공 모 명	서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모
층 별	층별면적(㎡)	층별용도	비 고
총 계
층
층
층
층
：
：
：

【서식16】 관련법규 검토서

관 련 법 규 검 토 서
공 모 명	서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모
법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식17】 개략공사비 산출내역서

개략공사비 산출내역서

구 분	공종명	재료비	노무비	경 비	합 계	㎡당	구성비
건축공사	소 계
	가설공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타 잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물처리비
제경비(25%이상)
합 계
부가가치세(10%)
총 공 사 비

※ 실시설계 시 공사비 초과되지 않도록 작성할 것

※ 실시설계 시 공사비 초과로 인한 과업지연 발생 시 계약상대자에게 책임이 있음

【서식18】작품확인용 규격봉투(※ 이 서식을 수정 없이 출력하여 사용할 것)

서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계 공모

	풀칠하는곳
<뒷 면>	<앞 면>
	시흥시장 귀하
	서울대학교시흥캠퍼스내배곧다목적체육관건립증축공사건축설계공모응모작품확인용									풀칠하는곳
	(업체명,응모자명 재중)
	풀칠하는곳

【서식19】 작품접수확인(밀봉용) 서류

서울대학교 시흥캠퍼스 내 배곧다목적체육관 건립공사 건축설계공모

업    체    명  :

응 모 대 표 자  :

연    락    처  :

【서식20】사전검토 실격·감점항목 기준 및 심사기준표

실 격 처 리 대 상	벌칙규정	심사규정
① 익명성 위반 - 작성자 인지 암호, 표식, 업체명 노출 등 - 심사 전, 심사위원을 접촉하여 사전 작품설명을 한 경우 ② 응모 신청서 등 제출서류가 허위 사실이 발견된 경우 ③ 공동응모인 경우 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴한 경우	실 격	실격처리 된 작품은 심사 대상에서 제외

가) 실격항목 기준

나) 감점항목 기준

구 분	감 점 항 목	감점	비 고
법규 및 지침 위반	․ 관계법규 위반	-1점/건당	감점한도 : -3.0점
	․ 추정공사비 초과	-0.5점
	․ 면적 허용범위 미달 또는 초과(주용도, 전체면적)	-0.3점	감점한도 : -2.0점
	․ 설계설명서 2-5. 4)제출도서 누락, 순서 미준수 ․ 설계설명서 규격 및 작성방법 위반	-0.2점/건당
	․ 기타 설계지침서 지침기준 위반 (기준매수 위반 등)	-0.1점/건당
	․ 기타 설계공모 심사위원회에서 감점으로 정하는 사항	-0.1점/건당

다) 배점기준 및 평가항목

평가분야	평 가 항 목	배 점
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 ○ 대중교통, 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	20
공간계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 및 시설별 명확한 조닝 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	30
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적정성	30
기술계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	15
기타	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 및 충분한 주차공간 확보 여부	5
합 계		100
※ 채점방법 및 절차 등은 추후 설계공모 심의위원회에서 따로 정할 수 있음