SNU Commons 행정관(60동) 및 주변 오픈스페이스 조성 설계공모 설계공모 질의답변서

2025. 11. 19.

※ 질의에 대한 답변은 공모 규정 또는 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주됩니다.

구분	질의사항	답변	비고
1	대지 레벨 값이 표기된 캐드 도면 요청	국토정보플랫폼의 수치지형도 활용 요망(대상지 측량은 설계사 선정 후 시행 예정)
2	이메일로 제공받은 파일 중 [도면종합]SNU Commons 행정관 및 주변 오픈스페이스 조성공사-기타도면-2025년 현황 도면(평면도) 폴더가 비어있음	관련도면은 “외부 현황도면” 참고
3	공모지침서와 과업요구서, 내진평가서는 디자인캠퍼스 SNU에 올라와 있는 것과 동일 파일인지	동일
4	• pg. 5 3.1. 공모안 제출 3)제출도서 및 서류의 2항 ‘담당건축사’ 경력 및 실적 • pg. 6 2)제안서 2.포트폴리오의 ‘대표자의 대표프로젝트‘ • pg. 10 4)평가기준 ‘설계자‘는 ’담당건축사‘ 5페이지 및 10페이지의 설계자는 ’담당건축사’로 명시되어 있어 건축사사무소 내 설계를 담당하는 건축사의 경력, 실적 및 대표프로젝트를 포함할 수 있는 것으로 보이나, 6페이지에서는 ‘대표자’로 한정하고 있는 바, 담당건축사 또는 대표자를 대표건축사로 한정하는지, 또는 대표건축사가 아니나 설계를 담당하는 건축사로 해석할 수 있는지 확인 바람.	건축사사무소 대표자의 실적으로 평가
5	담당건축사 경력 및 실적 서식인 서식12를 제공해 주시기 바람.	[담당건축사 경력 및 실적] 서식을 포함하여, [사용인감계], [위임장], [제안설계공모 참여자 명단], [설계공모 응모작품 제출서], [작품표지] 총 6개 서식 추가 제공
6	• 과제 1 증축 없이 .. 연속성 확보 - 증축을 수반하지 않아야 한다면, 기존 건물의 면적선을 제공해 주길 바람. 기존 1층 바닥 면적을 건축법상 상부 처마선으로부터 이격된 모든 면적으로 보아야 하는지? • 제공된 자료의 면적자료에 의한건지? 건축물대장상의 면적으로 보아야 하는지? 기존 건물의 현 면적선과, 증축 계획 내에서 계획할 수 있는 법적 면적선(상부 처마 00m 이내)을 제공하기 바람.	행정관 건축선은 준공 및 증축 당시 자료가 없어 불명확한 상태이며, 이번 사업을 통해 설계과정에서 확정할 예정임. 현재 실내로 쓰고 있는 공간은 사업 후에도 실내로 쓸 수 있도록 제안 바라며, 필로티와 같이 실외로 쓰고 있는 공간 중 건축물 대장상 면적을 참고 했을 때 인허가 행위 없이 실내화 할 수 있는 공간이 있다면 제안 가능(추가 제공자료 1(건축물대장) 참조) ※ 인허가 행위가 수반 될 경우 사업일정 준수가 불가능함에 따라 실외 공간을 실내화하는 제안의 경우 인허가사항에 대한 추가 검토 근거의 제시 필요
7	pg. 6 – 과제 1 인허가를 수반하지 않는.. - 문의내용 어떠한 종류의 인허가도 수반하지 않아야 하는지?	대수선 신고, 대수선 허가, 건축 허가 등 모든 인허가 포함(단, 사업 일정 준수에 문제가 없는 인허가의 경우 예외)
8	• pg. 14 – 사업목적 / 학생 중심의 창의적 공간으로 재편 .. 학생들이 어떠한 행위를 하는 공간인지? 정식 수업 공간인지? 동아리 활동 공간인지? 중앙도서관처럼 보안에 따른 진출입에 따른 제한된 출입동선을 가져야 하는지? • 보안에 따른다면 보안대는 몇 개를 계획해야 하며, 보안인원에 대한 정보 제공 바람.	• 동아리 활동 공간은 아니며, 시그니처 렉처홀, 회의실, 라운지를 글로벌 강연, 융합 세미나, 고급 교내 행사 등 다목적으로 활용 • 행정관 1층과 2~5층 동선 분리가 필요하며 2~5층에 대해 보안 계획 적용. 단, 보안대의 적용 등은 자유롭게 제안 가능하며 보안 인원에 대해서는 1~2명 배치 예정
9
		• 60동 좌측 영역의 1층 및 2층 외벽 포함 • 답변 6번 참고
	• pg. 14 – 사업대상 범위 - 사업 대상 범위에 기존 건물 외벽이 포함되는지? 포함된다면 바닥레벨부터 어느 높이까지 포함되는지? • Pg 공간계획에서는 기존 1층 전체 면적 내에서 계획한다고 되어 있는데, 1층 전체 면적이 상부층 필로티 영역 내의 모든 면적을 포함하는건지?
10	pg. 18 – 학생회관 커먼스 사업에 대한 도면 제공바랍니다.	“SNU Commons 학생회관” 사업의 경우 외부 공간에 대한 설계도서만 제공되며, 답변 2번 참고
11	• pg. 18 – 중앙도서관이 행정관까지 확장된 하나의 공간으로 활용가능한 방안, 중앙도서관의 어느 부분까지 계획범위에 들어가는지? • 중앙도서관의 보안 체계를 바꾸는 계획 또한 가능한지? 외벽이 계획범위에 포함된다면 어느 레벨까지 계획범위에 들어가는건지 알려주시기 바랍니다.	• 중앙도서관 1, 2층의 외부 창호를 개선하여 기존에 구현된 “SNU Commons 중앙도서관”의 본연의 기능을 유지하면서 중앙도서관-행정관-잔디광장의 세로축이 확장된 하나의 공간으로 활용될 수 있는 방안 제시 • 중앙도서관 보안 체계 변경 불필요하며, 출입구 등의 설치는 자유롭게 제안 가능함. 외벽 계획은 지상 1, 2층만 해당됨.
12	pg. 16 – 이 도로는 차량이 사범대, 인문대로 진입할수 있는 주요 통로... - 문의내용 후면 인문대로 연결되는 도로의 최소 폭 고지 부탁드립니다.	최소폭 기준 없이 차량이 통행 가능하도록 자유롭게 제안
13	pg. 18 - 3. 설계지침 - 3.2. 공간별 세부 지침 - 2) 행정관 주변 오픈스페이스 - 중앙도서관 1층 도면 제공받을 수 있는지? 지침서상 중앙도서관-아크로폴리스-행정관까지 하나의 확장된 공간 활용 방안 제시를 위해서는 중앙도서관 자료가 필요할 것으로 보임. 더불어, 중앙도서관의 일부를 변경하는 것을 사업범위에 포함하는 것으로 보는 것인지?	• 중앙도서관 도면 제공 가능(추가 제공자료 2(중앙도서관 1,2층 도면) 참조) • 답변 11번 참고
14	pg. 20 - 공모 참가자 제공 자료 -행정관 건축개요 자료 제공 요청 (바닥면적, 조경면적, 주차대수 등의 자료 필요) / 혹은 조경면적, 주차대수 등은 실시설계 단계에서 전체 캠퍼스 내에서 산정하면 될 지	답변 6번 참고 및 조경 및 주차대수는 실시설계 단계에서 조정할 내용으로 본 공모에서 제외
15	pg. 20 - 공모 참가자 제공 자료 - 1. 현황 도면 - 2016.3 로비 환경개선공사 도면을 보면, 기존 건물에서 기둥1열을 옆으로 확장함. 이때, 건축행위(증축) 관련 인허가를 받았는지 혹은 필로티 하부 면적이 바닥면적에 산입되어 있어서 증축사항이 아니었는지? 그리고 2층 X7열에 추가된 부분은 바닥면적에 산입된 부분인지?	’16. 3. 로비 환경개선 공사당시 증축허가 받음. 건축물 대장 추가 제공(추가 제공자료 1(건축물대장) 참고) 및 그 외 사항 답변 6번 참고
16	pg. 20 - 공모 참가자 제공 자료 - 1. 현황 도면 - 행정관 필로티 하부 면적이 전부 산입되어 있는지? 1층 면적선 필요	답변 6번 참고
17	pg. 18) 시그니쳐 렉처홀의 전면과 후면을 개방하며 가변형 공간을 제안에 대하여, 반드시 실내로 구성되어야 하는지. 실내구성이 전제라면 에너지효율을 만족하는 제품을 사용하여야 함?.	‧ 글로벌 강연, 융합 세미나, 고급 교내 행사 등 활용 목적에 따라 내부 행사 또는 내외부 통합으로 공간 활용이 가능하도록 계획하며, 변경되는 외벽은 현행법규를 준수하여 단열성능 확보 필요
18	pg. 6, 19) 현재 행정관에 사용되고 있는 1층의 실들은 모두 삭제해도 되는지? 2층의 시설들 중 이전 가능한 시설은 없는지?	• 1층의 학사과(사무실, 과장실, 창고, 전실, 탕비실), 방풍실, 화장실 모두 이전 고려하여 제안 가능 • 기부자월, 로비도 변경이 필요한 경우 신설 공간과 조화롭게 연결된 통합적 공간으로 계획 • 2층의 시설은 모두 존치하는 것으로 계획 필요
19	pg. 6) 지하실 일부를 선큰 등으로 활용 가능한지?	불가능
20	표지,서식13 파일을 찾을 수 없음. (2)- 설계과제	답변 5번 참고
21	과제 1 - 세부 요구사항: 인허가를 수반하지 않는 창의적 개방 해법 제시- 인허가는 증축만 해당되지 않으면 되는지? 대수선허가 진행은 가능한지. (ex.외벽마감재 30m2 이상 변경,수선)	답변 7번 참고
22	담당건축사의 유사프로젝트 실적이 0일 경우 최소점수인 6점 배점인지. 담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 완공 된 건물이어야 하는지.	6점 배점이며, 건물의 준공과 상관없이 본 설계공모 공고일(’25. 11. 7. ) 이전에 설계용역이 완료 된 건에 대해서만 인정가능
23	2025년 현황도면(평면도) - 폴더안에 파일이 없는데 원래 없는 것이 맞는지	답변 2번 참고
24	장애인 주차 관련-행정관 우측 후면에 장애인 주차 구획이 있습니다. 이 구획은 유지해야하는지, 이동 가능한지	답변 14번 참고