서울대학교 우주항공 통합 풍동센터 증축 조성사업 설계공모 지침서

설계공모지침서 「우주항공 통합 풍동센터 증축 조성사업」

2026. 03.

서울대학교

우주항공 통합 풍동센터

설계공모 규정

설계공모개요

설계공모 목적

본 사업은 서울대학교 시흥캠퍼스 내 우주항공 통합 풍동센터를 증축하여 우주항공 연구개발 집적화·활성화를 위한 시험 및 분석 인프라·시스템 구축을 목적으로 함.

통합 풍동센터 증축을 통한 기초 연구 개발 데이터 확보 및 민간 풍동실험 수요를 대응하고, 풍동 실험 장치를 도입하여 풍동 실험 평가 프로세스의 구축을 목적으로 함.

이에 본 설계공모를 통해 응모작품을 평가하여 본 사업의 연구목적에 적합한 기능을 수행할 수 있는 우수한 설계안을 선정하고자 함.

설계공모 개요

❙표  설계공모 개요

구 분		내 용
공 모 명		우주항공 통합 풍동센터 증축 제안공모
대지위치		경기도 시흥시 서울대학로 173 서울대학교 시흥캠퍼스 내
지역지구		도시지역, 준주거지역, 지구단위계획구역
공모 사업 범위	주요용도	교육 및 연구시설
	대지면적	7,100㎡
	연 면 적	2,570.92㎡ ( 기준 연면적 -5% 이내 조정 가능)
규모	층 수	지상1층
	주 차 장	13대 이상(장애인 포함)
예정 공사비		6,041,656 천원 (VAT포함)
예정 설계비		280,914 천원 (VAT포함)
예정 설계기간		착수일로부터 180일(공휴일 포함)

사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

예정 공사비 포함 항목

건축 · 구조 · 토목 · 조경 · 기계 · 전기 · 정보통신 · 소방 등 전체 공사비 및 부가세

사업부지 내 태양광 발전설비 이전 및 재설치 비용

사업부지 내 진공탱크 패드 공사비

예정 설계비 포함 항목

기본 및 실시설계 용역

각종 인허가, 심의 등의 법적 사항에 대한 모든 업무

제로에너지건축물 예비인증, 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 업무
(단, 인증 수수료는 발주기관 별도 부담)

신재생에너지 설치계획서 및 에너지절약계획서 작성

손해배상보험료, 부가세

시행□주관기관 : 서울대학교 우주항공 통합 풍동센터
( 담당자 : 박유빈  ☎ 031-5176-2640)

공모관리기관 : 마실와이드 공모담당자
( ☎ 02-6010-1022 [내선번호 2] / 이메일 : competition@masilwide.com )

설계공모 홈페이지 : https://designcampus.snu.ac.kr

작품심사 생중계 : https://www.youtube.com/@snu_designcampus

공모일정 및 방법

설계공모 방식 : 제안공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제17조 및
「건축 설계공모 운영지침」 (국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 03. 30.)에 따른다.

설계공모 일정

❙표  설계공모 일정

구 분	일 시	유의사항
공 고	2026. 03. 09. (월)	설계공모 홈페이지 및 세움터에 공고
참가등록	‘26. 03. 09.(월) ~ 03. 16.(월) 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해 접수
현장설명회	(생략)	-
질의접수	‘26. 03. 17.(화) ~ 03. 18.(수) 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해 접수
질의회신	‘26. 03. 23.(월)	설계공모 홈페이지에 일괄 게재
작품접수	‘26. 04. 13.(월) 10:00 ~ 16:00까지	설계공모 홈페이지를 통해서만 제출
사전검토	‘26. 04. 16.(목)	법규 및 지침위반 사항 등 서면 검토
사전심사	‘26. 04. 20.(월)	사전심사를 통해 발표대상자 5팀 선정 (8팀 미만 제출 시 생략)
작품심사	‘26. 04. 23.(목)	당선작 및 입상작 선정(발표심사)
심사결과 발표	‘26. 04. 27.(월)(예정)	설계공모 홈페이지 및 세움터 게재 (심사일에 따라 조정 가능)

※ 지침서의 모든 시간 표기는 한국 표준시(UTC/GMT+9) 기준으로 발주기관의 사정에 따라 일부 조정될 수 있다.

※ 일정을 조정하거나 공고 및 지침서의 변경 및 조정사항이 발생할 경우 설계공모 홈페이지에 이를 공지할 예정이므로 참가자는 설계공모 홈페이지 공지사항을 수시로 확인하여야 한다. 공지사항 미확인에 대한 책임은 참가자에게 있다.

참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 국내에 건축사사무소 등록을 완료한 자로서, 회사(업체) 간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

공동이행방식(대표사 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 공동참가자(회사) 또한 위 1)항의 자격 조건을 갖추어야 한다. 다만, ‘외국 건축사 면허 또는 자격을 취득한 자’는 국내 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여할 수 있으며, 이 경우 대표자는 국내 건축사로 한다.

본 사업과 관련하여 기획, 기본설계 등에 참여한 자, 본 공모의 심사위원, 운영위원, 기술검토(사전검토)위원 및 그가 속한 업체와 직원(연구원) 등은 참가할 수 없다.

공고일 기준 최근 1년 이내에 휴·폐업, 부정당 업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있거나, 이에 준하는 행정처분을 받아 처분기간 중인 자는 참가할 수 없다.

단독 또는 공동응모 중 한 가지 방식으로만 참가할 수 있으며, 동일 업체가 2개 이상 중복하여 응모하거나, 단독 응모 후 타 업체와 공동으로 응모하는 것은 불가하며, 중복하여 응모한 사실이 확인될 경우 해당 업체의 참가자격은 박탈된다.

설계공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방분야를 포함하여 설계용역 과업을 수행하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신의  분야의 설계자격이 없는 경우에는 해당 분야별 설계적격자와 분담이행방식의 공동도급 계약을 체결하여야 한다.
이 경우 공동도급의 대표자는 설계공모 당선자로 하며, 그 외 계약 사항은 「지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 따른다.

참가등록

등록기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

등록방법 : 설계공모 홈페이지를 통해 온라인 제출만 가능

홈페이지에 접속하여 [ 회원가입(로그인) → 공모 → 해당 공모전 선택 → 참가 신청] 후,
공모 홈페이지 안내에 따라 필요한 사항을 입력하여 등록을 완료하며,
이때 부여하는 고유식별 번호를 통해 공모기간 동안 참가자와 제출 자료를 식별한다.
(공동응모의 경우 설계공모 홈페이지를 통한 참가등록은 대표사만 진행한다.)

제출서류 : ‘[붙임 1] 설계공모 참가등록 제출서류 목록’ 참조

제출서류는 서식 번호 순서대로 정렬 후 스캔하여 하나의 PDF 파일로 제출한다.

사본 제출의 경우, 반드시 ‘사실과 상위 없음’ 기재 후 직인 날인 후 제출한다.

등록기간 내 참가자의 정보 변경은 가능하나, 참가 등록 기간 이후에는 어떠한 수정도 할 수 없다. 등록 후 공동응모 참가자의 변경이 생길 경우, 참가등록 기간 내에서만 철회 후 재접수가 가능하다.

본 공모와 관련하여 공지사항이 게시판에 등록되었을 경우, 설계공모 홈페이지에 등록된 전자우편 주소로 해당 사실을 통보한다. 공지사항을 확인하지 않아 발생하는 불이익에 대한 책임은 참가자에게 있다.

현장설명회

현장설명회는 별도로 실시하지 않으며, 설계공모 공고 및 지침서로 갈음한다.

현장을 확인하지 않아 발생하는 모든 불이익에 대한 책임은 참가자에게 있다.

질의접수 및 회신

질의기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조 (일정 변경 시, 설계공모 홈페이지에 별도 공지)

질의등록방법 :　설계공모 홈페이지를 통해 질의 등록 가능
※ 이메일 및 전화를 통한 개별 질의는 허용되지 않으며, 이에 대한 답변 또한 공식적인 효력을 갖지 않는다.

설계공모 홈페이지의 참가등록 승인이 완료된 자에 한해서 질의 등록이 가능하다.

질의답변

질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 설계공모 홈페이지에 공지할 예정이며, 질의답변 미열람에 대한 책임은 참가자에게 있다.

추가 자료 제공 시, 설계공모 홈페이지 내 ‘참가자 제공자료’ 에 제공한다.

유의사항

접수된 질의 내용이 본 설계공모 내용과 직접 관련이 없는 사항일 경우에는 답변하지 않는다.

질의에 대한 답변내용은 ‘설계공모 지침서’ 및 ‘공고’에 대한 수정 또는 보완으로 보며, 질의답변 및 제공자료 미확인에 대한 책임은 참가자에게 있다.

결과발표

심사결과는 예정일에 발주기관 홈페이지 및 설계공모 홈페이지에 공개한다.

심사결과 발표는 발주기관의 사정에 따라 연기될 수 있으며, 이 경우 설계공모 홈페이지에 공지한다.

심사결과 발표 시, 당선작은 대표이미지 등을 함께 공개하며, 참가자는 이제 동의한 것으로 간주한다.

심사의 전 과정은 온라인에 공개하므로 심사과정 및 결과에 대한 질의에는 응답하지 않으며, 참가자는 심사위원 구성, 사전검토 내용, 심사결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

제공자료

설계공모에 필요한 제공자료는 참가자의 참가 등록 신청 후, 공모관리기관의 승인이 완료된 자에 한하여 설계공모 홈페이지의 ‘설계자료 다운로드’를 통해 내려받을 수 있다.

제공자료는 참가자의 편의를 위한 참고용 자료이며, 그 정확성 및 일치 여부에 대한 확인 책임은 참가자에게 있다.

모든 제공자료는 본 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 참가자는 설계공모 종료 후 제공자료를 즉시 삭제하여야 한다.

공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 다만, 공모안의 표현을 위해 필요한 경우 일부 내용은 영어 또는 한자 표기를 사용할 수 있다.

모든 계량 단위는 ‘미터법’을 적용한다.

공모안의 제출 및 작성

공모안 제출

제출일시 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

제출방법 : 설계공모 홈페이지를 통한 온라인 제출만 가능 (방문, 우편, 팩스 등 불가)

제출도서 및 서류 : ‘[붙임 1] 설계공모 공모안 제출도서 및 서류 목록’ 참조

유의사항

규정된 ‘제출도서 및 서류’ 목록 이외의 도서류 및 모형 등은 제출할 수 없다.

제출 마감 시간(설계공모 홈페이지 서버 기록 시간 기준) 이후 모든 제출물의 수정, 변경은 불가능하므로 참가자는 자료 업로드에 소요되는 시간을 반드시 고려하여 제출하여야 하며 시간 내 미제출에 대한 모든 책임은 참가자에게 있다.

발주기관이 필요하다고 판단할 경우, 참가서류 일부의 보완 제출을 요구할 수 있다.

제안서에는 익명성 확보를 위해 참가자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없으며, 위반 사항이 발견될 경우 심사위원회 의결을 거쳐 심사 대상에서 제외한다.

설계공모 홈페이지에 등록한 정보와 모든 제출물은 공모 전 과정(심사위원회 종료 시까지) 익명을 유지해야 하며, SNS 등의 매체를 통한 제출안의 공개도 금지한다.

모든 제출물은 온라인으로만 접수하며, 설계공모 종료 후 별도의 반환은 없다.

고유번호(PIN) 기재방법

공모 홈페이지에서 ‘[  ]-[대시보드]-[참가 중]’ 에 표시되는 해당 공모의 ‘참가번호’를 고유번호로 사용한다.

고유번호는 설계공모 홈페이지 시스템에 의해서 무작위로 부여되므로 변경이 불가하다.

파일명 작성 예시
- 고유번호_proposal.pdf, 고유번호_document.pdf 등

공모안의 작성

공통사항

‘수행계획 및 방법’에서 ‘과제에 대한 기술제안’항목(‘업무에 대한 이해도’와 ‘수행계획’ 항목 제외)은 문장과 다이어그램, 유사사례 사진으로 표현하는 것을 원칙으로 하되,
설계공모 참여자는 제안 설명을 위하여 필요한 경우 배치계획, 평면계획, 입면계획, 단면계획 등을 상세한 도면이 아닌 개념도 또는 다이어그램 형식으로 표현할 수 있다.
※ 개념도는 단열재, 마감재 등을 표현하지 않은 단선으로 표현(단선에 두께 표현 가능)
※ 평면계획, 입면계획, 단면계획의 도면류는 흑백으로 작성한다.
(단, 화살표, 지시선 등 강조 표현은 컬러 가능)
※ 필요시 축열의 치수는 기입 가능 (단, 세부 치수는 표현하지 않음)

3차원 이미지(조감도 또는 투시도)는 조경 및 세부적인 표현은 최소화하여 작성한다. (그림1, 예시 참조)
※ 3차원 모델링 프로그램의 기본 내보내기(Export) 이미지만 사용 가능
※ 3차원 모델링 프로그램의 내장 렌더링, 렌더링 플러그인, 별도 렌더링 프로그램을 통한 렌더링 등 불가

제안서의 규격, 쪽수, 작성방법 등 제한사항을 위반하였을 경우에는 감점 기준에 따라 감점 처리하거나 심사위원회에서 정한 기준에 따라 평가 시 반영한다.
(단, 그 사유가 중대하거나 심사의 공정성을 저해한다고 판단되는 경우, 심사위원회의 의결로 심사대상에서 제외하거나 당선작 선정에서 제외할 수 있다.)

모든 응모작품에는 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호, 사진 등을 표기(식)할 수 없으며, 제출도서의 익명성 위반사항이 발견된 경우에는 심사위원회에 상정하여 실격 처리한다.

제안서

제안서 작성

- 글자 : 서체와 글자 크기 등 별도의 제한은 없으나, 서체는 사용 시 저작권에 문제가 없는 글자체에 한해서 허용함.

- 페이지 번호 표기는 가운데 아래에 표기하며, 줄표가 있는 형태를 사용한다.
(표지 및 목차 제외)

- 대표작품 포트폴리오는 글자체, 글자 크기, 줄 간격은 자유롭게 작성한다.

- 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인을 따라야 한다.

- 제출된 제출물은 마감시간 이후 수정, 변경, 보완할 수 없다.

- 심사위원이 설계안이 아닌 설계자의 경험 및 역량, 수행계획 및 방법 등을 평가하는 데 필요한 내용 위주로 작성한다.

❙그림 1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시

출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

제안서 구성 및 순서

‘[붙임 1] 설계공모 공모안 제출도서 및 서류 목록’ 참조

제안요청 과제

❙표 4 제출도서 및 서류

	세부사항
과제 1	배치 및 외부공간 계획 제안
	효과적인 대지 활용이 가능한 배치계획 제안 장비반입 등 외부공간의 활용이 기능적이고 합리적인 배치계획 제안 소음 및 진동발생이 주변에 미치는 영향을 최소화 하는 배치계획 제안 사업구역 내 생태면적률을 적법하게 확보할 수 있는 배치 제안 ※ 기존 건물(지능형무인이동체연구동)의 사용에 지장이 없을 것 ※ 기존 태양광 패널은 사업비용과 사업공간범위 내에서 이설 혹은 대체 설치가 가능하다. 이설 시 기존 발전용량 이상을 확보하도록 한다.
과제 2	공간구성 및 건축계획 제안
	시험장치 및 설비의 설치‧운용 및 관리가 효과적인 공간구성 제안 소음 및 진동발생이 주변에 미치는 영향을 최소화 하는 건축계획 제안 ※ 실별 면적 및 실 간 관계 등은 “Ⅱ설계지침>1.2.분야별 설계지침”의 내용을 따른다.
과제 3	외관계획 제안
	주변 및 기존 건물(지능형무인이동체연구동)과 조화를 고려한 외관 제안 주변 기후 및 여건, 유지관리를 고려한 외장재 제안 옥외장비, 실외기, 진공탱크 등의 노출을 최소화하거나 차폐하는 계획 제안
과제 4	기술계획 제시
	바다에 가까운 습지라는 지반조건과 고중량 장비가 배치되는 점을 고려한 기초 및 구조계획 제안 시공성‧경제성‧실용성을 고려한 건물 시스템 제안 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려한 친환경 건축개념 제안

심사 및 입상작 선정

사전검토

발주기관 등은 응모작품에 대한 관계법령, 공모규정 및 설계지침 미준수에 대한 사항을 검토하고 그 결과를 작성하여 심사 전 심사위원회에 보고 제출하며, 심사위원회는 이를 확정하여 평가에 반영한다.

❙표 5 사전검토 시 고려사항(예시)

구 분	항 목	운영 규정
법규 위반	국토 계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법규의 주요 사항 위반	- 제출된 모든 작품 대상으로 검토 - 검토 결과에 대한 사전검토보고서 작성 및 심사위원회 상정 - 심사위원회에서 사전검토 결과에 대한 본 심사 반영 기준 결정하여 평가
지침 위반	익명성 위반
	예정 공사비 초과
	제출물 작성기준 및 규격 미준수
	설계도서 기준매수 위반
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 주요 요구사항 위반 등

심사위원회 구성 및 운영

심사위원회의 구성

심사위원회는 위원장을 포함하여 관련분야 전문가 등 5인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성한다.

심사위원 명단 (가,나,다 순)

연 번	이 름	소 속	비 고
1	김준우	대구대학교 건축공학과
2	박희찬	스튜디오 히치
3	이승환	IDR 건축사사무소
4	이원석	㈜더블유아키텍츠건축사사무소
5	조항만	서울대학교 건축학과
예비1	양성구	에테르쉽
예비2	한양규	건축사사무소 푸하하하 프렌즈

※ 심사위원은 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제11조 제1항 제4호에 따른 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받는다.

※ 예비심사위원은 심사위원 전원이 참석할 경우에는 심사에 참석하지 않으며, 심사위원 중 결원 발생 시, 본 심사위원이 되어 심사에 참여한다.

심사위원의 제척·기피·회피

심사심사위원이 「건축 설계공모 운영지침」 제12조에 따른 ‘제척’ 사유에 해당하거나 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 공모안의 제출 마감일로부터 7일 전 16:00 까지 ‘심사위원 기피·회피 신청서[서식 8]’를 그 근거자료와 함께 공모관리기관 전자우편 (competition@masilwide.com)으로 제출하여 기피신청을 하여야 한다.
(기피 신청 제출 후 반드시 공모관리기관에 유선 통화로 접수 여부를 확인하여야 한다.)

제척사유 등에 해당됨에도 위 ‘가) 항’에 따른 기피신청을 하지 않은 참가자의 공모안은 심사위원회 의결을 거쳐 심사대상에서 제외하거나 입상을 취소할 수 있다.

심사위원은 위 ‘제척’ 사유에 해당하면 스스로 심사에서 회피하여야 한다.

심사위원의 기피·회피 등의 결원으로 인하여 심사위원회 인원이 5인 미만이 될 경우, 발주기관은 추가 심사위원을 선정하여 설계공모 홈페이지에 공지한다.

심사위원회 운영 방법

심사위원은 본 사업의 목적 및 특성, 설계지침서 내용을 숙지한 후 심사에 참여하여야 한다.

심사위원회는 심사위원 과반수 이상이 참석하여야 하며, 참석 인원이 과반수 미만일 경우 심사위원회를 다시 개최한다.

심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출한다.

심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모작품 중 당선작 및 입상작 선정을 위한 심사 규정을 정하여 작품심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모작품 심사에 대한 심사방법 등 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

심사위원회가 필요하다고 판단하는 경우에는 설계공모 참가자에게 공모안에 대하여 전화 등의 방법으로 질의 또는 설명을 요구할 수 있으며, 설계공모 참가자는 이에 응하여야 한다.

발주기관은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있다.

심사의 절차 및 기준

심사방법

심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

심사위원회는 발주기관으로부터 기술검토 보고서를 제출받아 이를 확정하여 평가에 반영 여부 및 심사 시 감안 기준을 결정한다.

평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 결정에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 적용할 수 있다. 다만, 어떠한 평가방식을 활용하든 심사위원은 반드시 공모안에 대해 충분한 토론을 거쳐 평가하여야 한다.

심사위원회는 작품토론 및 평가를 거쳐 당선작 및 입상작을 선정하며, 심사위원별로  우수한 점과 개선사항 등을 담은 평가사유서를 작성하여 공개한다.

공모안이 심사과정에서 실격된 경우에는 해당 사유, 그밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

심사위원회는 심사결과 응모작이 공모 목적에 부합하지 않거나 수준이 현저히 미달한다고 심사위원회가 판단하는 경우, 의결을 거쳐 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

심사위원회의 진행은 실시간으로 공개하며, 심사위원회 회의를 통해 공개 범위를 정할 수 있다.
(단, 전체 과정은 녹화하여 발주기관 및 공모관리기관에서 1년간 보관한다.)

평가방법(안)

제출된 공모안이 8개 이상일 경우, 2단계(사전심사)로 나누어 결선투표 대상자를 선정하며, 1차 투표에서 다득표 순으로 5개사를 선정하여 발표 심사 대상자를 선정한다.

투표에 의해 결선투표 대상자 2개사를 선정한 후, 충분한 토론을 거쳐 결선투표를 실시하여 다 득표자를 당선작으로 선정한다.

2차 투표에서 결선투표 대상자 외 득표순으로 3위 이하 순위를 결정한다.

각 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다.
다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

단계별 심사위원의 투표 수는 각 단계별로 선정 공모안 수와 동일하게 부여한다.
(단, 심사위원회에서 달리 정할 수 있다.)

(사전심사)	⇨	1차투표	⇨	결선투표
◾다득표 5순위까지 5개사 선정 ※ 공모안이 7개 이하인 경우 생략		◾다득표 순으로 5개사 중 2개사 선정 ◾3위 이하 다득표 순으로 순위 결정		◾다득표자에 대해 당선작 선정

※ 평가방법은 예시로 심사위원회 토론 및 의결을 통하여 최종 결정한다.

작품평가 기준

평가의 주안점(투표제) 및 배점기준(채점제)의 예시는 아래와 같다.

❙표 6 평가주안점 및 배점기준

평가항목

세부사항

비고

설계자의

경험 및

역량

(30)

담당건축사의 경력

(정량)

○ 담당건축사의 설계분야 경력

17년 이상	9년 이상	6년 이상	3년 이상	3년 미만
10	9	8	7	6

10

담당건축사의
유사프로젝트 실적 (정량)

○ 유사 프로젝트 실적

4건 이상	3건	2건	1건	0건
10	9	8	7	6

10

담당건축사의 대표작품 (정성)

○ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

10

수행계획 및 방법

(70)

업무에 대한 이해도

(정성)

○ 업무 내용 및 추진 배경 등에 대한 이해도

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

10

과제에 대한 제안

(정성)

과제1

○ 건축물 배치 및 외부공간 개념

수	우	미	양	가
15	12	9	6	3

15

과제2

○ 층별 조닝 개념 및 동선 개념

수	우	미	양	가
15	12	9	6	3

15

과제3

○ 시공, 유지관리 비용을 고려한 설계방안

수	우	미	양	가
15	12	9	6	3

15

수행계획

○ 공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

10

공모안 발표 및 면접

○ 추진의지의 적극성 등

수	우	미	양	가
5	4	3	2	1

5

합계

100

※ 비고란의 숫자는 투표제 적용 시, 평가의 주안점 비중으로 고려하며, 채점제 적용 시

배점기준이 된다.

※ 평가항목 및 세부사항의 내용은 심사위원회 결정에 따라 변경이 가능하다.

※ 정량적 평가의 경우 발주기관에서 정리하여 심사위원회에 보고될 예정이다.

실격 및 감점 기준

❙표 8 실격 및 감점 기준

구 분	항 목
실격 (심사위원회 의결 생략)	응모 자격을 갖추지 못한 자가 참가한 경우
	동일인이 중복 응모한 사실이 확인된 경우
	제출 시간을 준수하지 않은 경우
	제출 서류를 위조 또는 변조하거나 허위의 서류를 제출한 경우
	공정한 평가에 영향을 미칠 불공정 행위를 한 경우
	참가자가 심사위원을 ‘사전접촉’하거나 이를 시도한 경우
	참가자가 제3자로 하여금 심사위원을 ‘사전접촉’하게 하거나 이를 시도한 경우
	본 설계공모와 관련하여 참가자가 심사위원에게 금품, 향응 등을 제공 또는 제3자로 하여금 이를 제공하게 하거나 부정한 청탁 등을 요청한 경우
	직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
실격사유 (심사위원회 의결)	공모안에 참가자를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등(업체명 또는 대표자명을 포함한다)을 포함하는 등의 익명성을 위반한 경우
	제출 도서의 규격 및 작성기준을 현격히 위반하거나 제출물을 누락한 경우
	제출 서류에 허위 사실이 발견된 경우
	관련 법규의 중대한 위반으로 계획안의 전면 수정이 불가피한 경우
	계획안이 대상지를 넘어가거나 계획가능영역 등을 침범한 경우
	건축규모(연면적, 층수 제한 등)의 중대한 미준수로 계획안의 전면 수정이 불가피한 경우
	제출물의 형식·규격 및 작성 기준을 현격하게 위반하여 공정한 심사가 불가능하다고 위원회에서 판단한 경우
	타인의 저작물을 표절하거나 무단 사용한 경우
	동일·유사 공모전에서 이미 제출된 작품을 중복 제출한 경우
감점사유 (심사 시 감안)	경미한 관련 법규 위반이 있는 경우
	공모 작성 일반사항을 위반한 경우
	건축규모(연면적 등) 기준을 미준수한 경우
	제출물의 형식·규격 및 작성 기준을 위반한 경우
	3차원 이미지 작성 시 설계안을 심하게 왜곡하거나, 도면으로 표시된 형태와 다를 경우
	그 외 심사위원회에서 감점사유에 해당된다고 판단한 경우

※ ‘실격사유’에 해당하는 경우, 심사위원회 의결을 거쳐 최종 실격 처리하며, 평가대상에서 제외한다.

※ ‘사전접촉’은 심사위원 공개시점부터 심사위원회 개최 전까지 정보통신기기를 이용하거나 우편, 방문 등을 통해 심사위원으로 하여금 설계공모 참가자 자신 또는 해당 공모안을 인식하게 하려 한 경우를 말한다. 다만, 심사위원이 이를 인식하였는지 여부는 불문한다.

※ 참가자가 제출물의 형식·규격 및 작성 기준을 위반한 경우 발주기관 등은 형평성을 고려하여 필요한 조치를 한 후 심사위원에게 제공할 수 있으며, 이에 대하여 참가자는 이의를 제기할 수 없다.

제안서 발표

발표일시 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

발표장소 : 추후 공지

발 표 자 : 담당건축사 경력 및 실적[서식09]에 명시한 ‘담당건축사’

담당건축사의 사정에 의하여 발표가 불가할 경우, 본 설계공모 공고일 기준 6개월 이상 해당 업체에 재직한 자이어야 하며, 이의 확인을 위해 발표당일 재직증명서, 4대보험 가입증명서를 제출하여야 한다.
※ 사무소 개설 후 6개월이 지나지 않은 업체의 경우 담당건축사만 발표가 가능하다.
※ 공동응모의 경우 공동응모사의 대표자는 발표가 가능하다.
※ 질의응답을 위한 배석자는 공고일 이전부터 해당 업체에 재직하고 계획에 참여한
1명으로 제한한다.
※ 심사과정은 온라인 생중계되므로 발표자 및 배석자의 얼굴, 음성, 발표장면 등이
촬영 및 중계되는 것에 동의한 것으로 간주한다.

유의사항

발표자 및 배석자는 재직증명서 및 신분증을 지참하여 추후 공지하는 장소로 정하는 시간까지 입실을 완료하여야 한다. (정하는 시간까지 미도착 시 발표순서는 임의배정하며, 심사위원회 개회 전까지 미도착 시 발표대상에서 제외한다.)

발표순서는 공모관리기관에서 추첨을 통하여 정하며, 발표순서 추첨 후 별도 지정하는 장소에서 대기한다.

심사는 제안서 발표와 질의응답으로 진행되며, 발표시간은 10분 이내, 질의응답 10분 이내를 원칙으로 하되, 질의응답 시간은 심사위원회 의결에 따라 조정이 가능하다.

발표 내용은 공모안 제출일에 제출한 발표자료(제안서PDF)로 제한한다.
※ 제출된 제안서 이외의 내용이나 참가자를 인지할 수 있는 내용은 포함할 수 없다.
※ 제안서 이외의 내용을 발표하거나, 익명성을 저해하는 행위 시 심사위원장은 발표를 즉시 중단시키고, 심사위원회 의결을 통하여 발표대상에서 제외할 수 있다.

당선작 및 입상작 선정

당선작 및 입상작 보상

당선작 및 입상작의 보상 내용은 다음과 같다.

당선작 : 계획, 중간, 실시설계 계약체결 우선협상권

※ 참가자가 2인 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않는다.

본 공모는 국가연구개발사업(R&D)으로 보상금 지급이 불가하여, 심사위원회에서 당선작 이외 별도의 입상작을 선정하지 않는다.

당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가지며, 당선자와의 수의계약 체결 시 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제8조의2에 따라 수의시담은 진행하지 않는다.

계약 체결 이후 발주기관이 사업을 중단할 경우, 중단 시점까지 실비를 정산하여 지급한다.

당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공·수수, 담합, 알선·청탁 등 불공정행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 당선을 취소하며, 보상한 공모비용은 환수한다.

저작권 및 사용권

제출물의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

발주기관이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판·전시 등에 사용하거나, 신문·방송·인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자가 이를 허락한 것으로 본다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다. 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선이 취소될 수 있다.
(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.)

계약에 관한 사항

일반사항

계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

발주기관의 사전 승인 없이는 계약의 어떠한 사항도 하도급 할 수 없다.

당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법령을 준수하여야 한다.

발주기관은 당선작의 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 그 요구가 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는 경우 당선자는 이를 수용하여야 한다.

당선자는 본 지침서의 내용을 계약 이행 기간 동안 준수하여야 한다.

설계자가 지향하는 설계 의도가 정확하게 구현되도록 「건축서비스산업진흥법」 제22조에 따라 설계자가 건설 과정에 참여하며, 이와 관련된 용역비는 관계 법령에 따라 설계용역비와 별도로 산정하여 지급한다.

계약의 당사자 조건

당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계 법령상 결격사유가 없어야 하며, 공동수급자의 경우에도 관련 법령에 저촉되지 않아야 한다.

발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유가 있을 경우 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성을 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단, 설계변경의 범위에 따라 발주기관은 적정한 대가를 지급한다.

당선자는 필요시 본 사업의 홍보를 위한 공모 결과 전시에 적극 협조하여야 한다.

당선작 설계자의 의무

정부 기본방침 또는 시행기관 운영 방침 변경으로 설계 취소나 일부 수정이 필요한 경우 당선자는 이에 응하여야 한다.

설계 용역의 계약은 대한민국 관련 법령 및 발주기관 규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

당선자는 본 사업과 관련 발주기관의 요청에 따라 각종 자료 작성·제출 등 발주기관의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

당선자는 계약 후 설계 용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계 전반을 이행하여야 하며, 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 예비인증(장애물 없는 생활환경 인증, 제로에너지 건축물 인증 등), 신재생에너지 및 발주기관이 요구하는 보고자료 등 행정절차에 필요한 자료 작성까지 포함한다. 발주기관이 이를 직접 이행하는 경우, 필요한 자료를 제출하고 업무 수행에 협조하여야 한다.

설계 진행

당선자는 진행 과정별로 발주기관과 협의하여 설계를 추진하여야 한다.

당선작의 계획안이 예정공사비 범위를 초과할 경우, 당선자는 설계를 변경할 의무를 갖는다.

과업 수행 중이라도 발주기관의 계획 변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정으로 설계용역을 진행이 어려운 경우, 발주기관은 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 범위를 조정·변경 또는 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 「정부 입찰·계약 집행기준」 등 관련 규정을 따른다.

승계 및 무효

다음의 각 호에 해당하는 경우에는 당선자에게 부여한 설계권은 무효로 하며, 차순위자에게 승계한다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 하며, 발주기관은 반환된 상금을 최초 당선자(우선협상 대상자)에게 지급한다.

당선자가 설계권을 포기하거나 협상이 결렬될 경우

당선작에서 실격 사유에 해당하는 중대한 사실이 발견된 경우

당선자가 법령이나 기타 사유로 설계 용역을 수행할 수 없게 된 경우

계약요구일부터 30일 이내 계약이 체결되지 않은 경우
(단, 발주기관이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우는 예외로 한다.)

기타사항

규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며, 이를 위반한 경우설계공모 참가자격을 상실한다.

본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정)을 준용한다.

당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하며, 계약 체결 후에는 체결된 계약을 무효로 한다. 이 경우 해당자는 민·형사상 책임을 지며, 입상작의 경우에도 입상을 무효로 하고 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 한다.

공모기간 중 제공하는 과업내용서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용이 포함되어 있으며, 참가자는 이를 반드시 숙지하고 공모에 참가하여야 한다. 응모작품을 제출함으로써 과업 이행에 동의한 것으로 간주한다. 과업내용서(안)에 제시된 시설 규모는 당선안에 따라 변경될 수 있다.

작품의 반환 및 처리

제출물은 모두 온라인 제출로 별도의 반환 과정은 없다.

입상작 이외의 제출작도 작품집 및 전시에 활용될 수 있다.

설계지침

대상지 현황

대상지 현황

위 치 도

위치도-1

위치도-2

분야별 설계지침

배치계획

기존 태양광 패널을 신축건물 지붕 위로 이설하고 기존 태양광 패널 부지를 건축 범위로 활용 가능하다. 기존 태양광 패널은 지능형무인이동체연구동에서 사용하는 신재생에너지원으로, 사업비용 범위 내에서 이설 혹은 철거 후 신규 설치 가능하다. 기존 발전용량 이상을 확보하도록 한다.

기존 건물(지능형무인이동체연구동)과의 적절한 이격거리를 확보한다.

기존 차량 동선체계에 지장이 없도록 계획한다.

도로에서의 경관을 고려해서 시설물(옥외장비, 실외기, 진공탱크 등)의 노출이 최소화 되도록 배치하거나 차폐계획을 수립한다.

사업구역 내 생태면적률을 적법하게 확보한다.

장비의 반입‧반출이 용이하도록 계획한다.

소방 및 구조활동이 가능하도록 비상차량 접근계획을 마련한다.

입면계획

신축 건물 외관을 기존 건물(지능형무인이동체연구동) 수준으로 계획하도록 한다.
(단순 창고 건물 수준으로 보이지 않을 것)

바닷가인 점을 감안해서 유지관리에 지장이 없도록 하고 주변과 조화롭게 어울리는 외장마감재를 제안한다.

도로에서의 경관을 고려해서 시설물(옥외장비, 실외기, 진공탱크 등)의 노출이 최소화 되도록 배치하거나 차폐계획을 수립한다.

기타고려사항

바다와 가까운 습지라는 지반조건과 고중량의 장비가 배치되는 점을 고려해서 안정적인 기초형식을 제안한다.

난방‧비난방 공간을 적절히 구분해서 효율적으로 에너지를 사용하는 건물이 되도록 한다.

장비기초를 분리하거나 방진패드를 설치하는 등의 방법으로 장비의 진동으로 인한 소음 발생 및 전파를 최소화한다.

설계 시 전력공급과 관련된 사항은 과업지시서 내용을 따르며 추후 발주기관과 협의하여 설계한다.

세부 공간 계획

구 분	실 명	면적(㎡)	비 고
1	고압공기저장실	660.73	필요 유효높이 6m
2	압축기실	181.26
3	전원공급실	177.68
4	냉각수공급실	109.53
5	저압공기공급실	62.73
6	삼중음속풍동 시험실	333.21	크레인 설치, 크레인 하부 유효높이 12m 평면 길이방향 최소 30m 이상 확보
7	극초음속풍동 시험실	404.16
8	제어실	82.04	필요 유효높이 3m
9	진공펌프실	67.98
10	유압공급실	28.53
11	장비실	33.66
12	히터전원실	32.34
13	시험준비실	41.02
14	모형제작실	55.42
15	화장실 및 샤워실	57.90
16	장비반입 및 이동공간	224.50	크레인 설치, 크레인 하부 유효높이 12m
17	배기구	18.25	소음기설치
건축물 바닥면적 소계		2,570.92
18	진공탱크 패드(야외)	201.07	기초패드 직경 16m
사업 바닥면적 합계 (건축+진공탱크 패드)		2,771.99

고압공기저장실

- 면적 : 660.73㎡

- 고압공기 저장 탱크 크기 : 17.3m x 3.7m

- 필요 유효높이 : 6m

- 기능 : 압축공기 40bar, 체적 600㎡ (130ton/대, 총 3대, 390ton 설치)

- 향후 1대 추가설치 가능하도록 여유공간을 확보할 것

- 배관공사 및 설비효율 측면에서 삼중음속 시험장치와 길이 방향 직렬연결 권장

압축기실

- 면적 : 181.26㎡

- 고압공기 압축기 크기 : 10m x 2.2m

- 필요 유효높이 : 6m

- 고압 공기압축기 2기 : 개당 30ton 총 60ton 설치

- 방진/방음 대책 필요

- 고압가스안전관리법에 적합한 구조일 것

- 공급 및 압축 효율을 위해, 공기저장 탱크와 근접한 위치에 배치

전원공급실

- 면적 : 177.68㎡

- 전원 공급 판넬 총 크기 : 29m x 4m

- 필요 유효높이 : 6m

- 9MW수전, 변압기, 차단기, 저압배전반(80ton)

- 향후 장비 확장성 고려할 것

- 부지 내 전력간선 인입지점과 가급적 가까울 것

- 외부 수전 루트인 평면도 상부의 도로변과 가장 근접한 위치에 배치

냉각수공급실

- 면적 : 109.53㎡

- 냉각수 펌프 크기 : 1.4m x 0.7m

- 냉각수 탱크 크기 : 6m x 2m

- 필요 유효높이 : 6m

- 냉각수 저장탱크, 냉각수 공급펌프, 전원판넬 등 60ton 설치

저압공기공급실

- 면적 : 62.73㎡

- 저압 컴프레샤 크기 : 2m x 1.4m / 드라이어 크기: 1m x 0.5m

- 필요 유효높이 : 6m

- 저압공기 공급 컴프레셔 설치 (서비스 라인 등)

삼중음속풍동 시험실

- 면적 : 333.21㎡

- 설비 크기: 4m x 30m

- 15ton 호이스트 크레인 설치

- 크레인 하부 유효높이 : 12m

- 평면 길이 방향 최소 30m 이상 확보

- 삼중음속풍동 시험 공간, 삼중음속 시험장치 100ton 설치

- 삼중음속풍동 시험기기 단부에 배기구 설치

- 배관공사 및 설비효율 측면에서 고압공기저장탱크와 길이방향 직렬연결 권장

- 시험장치 진동소음 제어를 위한 기초분리 및 방진대책 필요

극초음속풍동 시험실

- 면적 : 404.16㎡

- 설비 크기: 6m x 24m

- 15ton 호이스트 크레인 설치

- 크레인 하부 유효높이 : 12m

- 평면 길이 방향 최소 30m 이상 확보

- 극초음속 풍동설비 설치공간, 극초음속 시험장치 60ton 설치

- 진공탱크와 배관연결

- 시험장치 진동소음 제어를 위한 기초분리 및 방진대책 필요

제어실

- 면적 : 82.04㎡

- 필요 유효높이 : 3m

- 시험설비 제어계측 설비 운용공간

- CCTV 및 모니터링 시스템 구축, 액세스플로어 설치

- 삼중음속 시험설비와 극초음속 시험설비를 통합하여 제어/계측
및 운영하기 위해 각각의 시험실에서의 접근이 용이하도록 배치

진공펌프실

- 면적 : 67.98㎡

- 진공펌프 크기 :  3m x 1.5m

- 필요 유효높이 : 3m

- 진공펌프 설치를 위한 공간

- 극초음속 시험장치와 가까울 것

- 진공탱크와 배관연결

- 소음 발생 공간이므로 적절한 차음대책 필요

- 진공 효율을 위해 진공탱크와 최대한 근접한 위치로 배치

유압공급실

- 면적 : 28.53㎡

- 유압 공급 시스템 총 크기: 2.5m x 6m

- 필요 유효높이 : 3m

- 유압 유닛, 어큐뮬레이터 설치공간

- 공급 효율을 위해 각각의 시험실에서 최단거리를 유지할 수 있도록 배치

장비실

- 면적 : 33.66㎡

- 필요 유효높이 : 3m

- NI 및 계측판넬류 설치공간, 예비품 및 소모부품 보관공간

히터전원실

- 면적 : 32.34㎡

- 필요 유효높이 : 3m

- 3MW급 전기히터용 전원판넬 설치공간

- 극초음속 설비의 히터를 위한 판넬 설치공간으로 극초음속 시험실과
근접한 위치에 배치

시험준비실

- 면적 : 41.02㎡

- 공구류 보관 및 설치준비 작업공간, 시험 전 사전점검 수행공간

- 시험시 원활한 시험 준비물품의 수급을 위해 각각의 시험실에서
접근이 용이하도록 배치

모형제작실

- 면적 : 55.42㎡

- 테스트 모형조립을 위한 작업공간

- 시험시 원활한 시험모형의 수급을 위해 각각의 시험실에서 접근이 용이하도록 배치

화장실 및 샤워실

- 면적 : 57.90㎡

장비반입 및 이동공간

- 면적 : 224.50㎡

- 15ton 호이스트 크레인 설치

- 크레인 하부 유효높이 : 12m

배기구

- 면적 : 18.25㎡

- 20ton 소음기 설치

- 소음기 크기 : 5.2m x 5.2m

- 소음 배출방향을 북서측(바다 쪽) 대로 쪽으로 향하게 할 것.
(캠퍼스 및 인근 초‧중학교로 소음이 향하지 않도록 할 것)

진공탱크 패드(야외)

- 면적 : 201.07㎡ (직경 16m)

- 진공탱크 크기 : 13m x 13m (지름 12m 구 형태)

- 진공탱크 설치 기반

- 150ton 진공탱크 설치

- 건물 외벽으로부터 3m 이상 이격시킬 것

- 극초음속 시험설비의 진공 효율 향상을 위해 극초음속 시험설비 및
진공펌프실과 근접하도록 배치